**建设项目环境影响报告表**

项 目 名 称 ： 高压互感器配件生产技术改造项目

建设单位（盖章）： 海安县汇源机电制造厂

编制日期：2019年3月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段

作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写。

4.总投资----指项目投资总额。

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出技改项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明技改项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

**一、建设项目基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高压互感器配件生产技术改造项目 | | | | | | | |
| 建设单位 | 海安县汇源机电制造厂 | | | | | | | |
| 法人代表 | 钱\*\* | | | 联系人 | 钱\*\* | | | |
| 通讯地址 | 海安县雅周镇王垛村6组 | | | | | | | |
| 联系电话 | 13\*\*\*\*\*6 | | 传真 | / | 邮政编码 | | 226641 | |
| 建设地点 | 海安县雅周镇王垛村6组 | | | | | | | |
| 立项审批部门 | 海安县行政审批局 | | | 批准文号 | 海行审备［2017］382号 | | | |
| 项目代码 | 2017-320621-35-03-560098 | | | |
| 建设性质 | 技术改造 | | | 行业类别  及代码 | C3489其它通用零部件制造 | | | |
| 占地面积 | 10041.2m2 | | | 绿化面积 | 500m2（依托现有） | | | |
| 总投资（万元） | 850 | 其中：环保投资（万元） | | 59 | 环保投资占总投资比例 | | | 6.94% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | | 2019年6月 | | | | |
| **原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）**  本项目原辅材料详见表1-1，主要生产设备见表1-4： | | | | | | | | |
| 水及能源消耗量 | | | | | | | | |
| 名称 | 消耗量 | | | 名称 | | 消耗量 | | |
| 水（吨/年） | 464.8943 | | | 柴油（吨/年） | | / | | |
| 电（万度/年） | 45 | | | 燃气（立方米/年） | | / | | |
| 燃煤（吨/年） | / | | | 蒸汽（吨/年） | | / | | |
| **废水（工业废水□、生活污水🗹）排水量及排放去向：**  本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制。雨水经雨水管网收集后就近排入水体；产生的废水主要为职工生活污水336t/a和食堂废水33.6t/a，经厂内化粪池、隔油池预处理后近期由周边农民定期清掏，作为农肥用于肥田，远期具备接管条件后，排入市政污水管网纳入海安市雅周镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入曲雅河。 | | | | | | | | |
| **放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况：**  无。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表1-1 本项目技术改造后全厂主要原辅材料一览表**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **名称** | **规格/成分** | **年用量** | | | **包装**  **方式** | | **技术**  **改造前** | **技术**  **改造后** | **技改前后增减情况** | | 1 | 钢板 | 2.1m×1.25m×4~8mm | 120t | 120t | 0 | 散装 | | 2 | 6m×1.5m×10mm | 220t | 220t | 0 | 散装 | | 3 | 型材 | 6~9m | 30t | 30t | 0 | 散装 | | 4 | 圆钢 | 外径30mm、内径24mm | 30t | 30t | 0 | 散装 | | 5 | 煤气 | 25kg/瓶 | 1.5t | 1.5t | 0 | 瓶装 | | 6 | 液氧 | 100磅/瓶 | 13.6t | 13.6t | 0 | 瓶装 | | 7 | 焊丝 | 二氧化碳气体保护实芯焊丝 | 2t | 2t | 0 | 散装 | | 8 | 切削液 | 液体，高性能的半合成金属加工液，其主要化学成分包括：水、基础油、表面活性剂、防锈添加剂、极压添加剂、抗氧化剂 | 0.5 | 0.5 | 0 | 桶装  20kg/桶 | | 9 | 液压油 | 液体，HL矿油型液压油 | 0.5t | 0.5t | 0 | 桶装20kg/桶 | | 10 | 润滑油 | 液体，由90%左右的合成基础油和10%左右的添加剂组成，其中合成基础油主要是人为设计而成的高分子化合物，添加剂主要为防锈剂、抗氧化剂等化学添加剂 | 0.2t | 0.2t | 0 | 桶装20kg/桶 | | 11 | 锌锭 | / | 5t | 0 | -5t | / | | 12 | 盐酸 | / | 2t | 0 | -2t | / | | 13 | 钢丸 | 碳铁合金 | 0 | 5 | +5 | 袋装 | | 14 | 水性醇酸底漆 | 铁红色液体，主要成分：聚丙烯酸聚合物  1，2-丙二醇、二乙二醇丁醚、二丙二醇丁醚二氧化硅、水 | 0 | 0.7703 | +0.7703 | 桶装20kg/桶 | | 15 | 水性醇酸面漆 | 聚丙烯酸聚合物、二丙二醇甲醚、二丙二醇丁醚、二氧化钛、碳酸钙、滑石粉 | 0 | 1.1407 | +1.1407 | 桶装20kg/桶 | | 16 | 水性漆用固化剂 | 脂肪族聚异氰酸酯80%  丙二醇甲醚醋酸酯20% | 0 | 0.2867 | +0.2867 | 桶装20kg/桶 |   根据企业提供的资料，本项目使用的水性漆成分见表1-2，所含物质理化性质、毒性毒理见表1-3：  **表1-2 水性漆成分表**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **名称** | **组分** | **百分含量** | **备注** | | 1 | 水性醇酸底漆 | 固体份 | 58% | 根据检验报告，水性醇酸底漆挥发性有机物含量182g/L，密度约1.06t/m3，计算的挥发份含量约17.17% | | 挥发份 | 17.17%\* | | 水份 | 24.83% | | 2 | 水性醇酸面漆 | 固体份 | 51% | 根据检验报告，水性醇酸面漆挥发性有机物含量231g/L，密度约1.05t/m3，计算的挥发份含量约22% | | 挥发份 | 22%\* | | 水份 | 27% |   **表1-3 油漆中所含物质理化特性一览表**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **化学名称** | **理化性质** | **燃烧爆炸性** | **毒性** | | 1 | 聚丙烯酸 | 无色或淡黄色液体。能与金属离子、钙、镁等形成稳定的化合物，对水中[碳酸钙](https://baike.baidu.com/item/%E7%A2%B3%E9%85%B8%E9%92%99)和[氢氧化钙](https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%A2%E6%B0%A7%E5%8C%96%E9%92%99)有优良的分解作用。用于水处理的本品分子量一般在2000-5000，可与水互溶、溶于[乙醇](https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%99%E9%86%87)、[异丙醇](https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%82%E4%B8%99%E9%86%87)等。呈弱酸性，Pka为4.75。在300℃以上易分解 | / | / | | 2 | 二丙二醇甲醚 | 无色透明粘稠液体。具有令人愉快的气味沸点187.2℃，密度0.96g/mL，闪点85℃，与水互溶。 | 可燃 | / | | 3 | 二丙二醇丁醚 | CAS号：[29911-28-2](http://www.chemmade.com/assistant/chemdic/casDetail-29911-28-2.html)，分子式：C10H22O3沸点：222 °C，无色液体，溶于水密度：0.913 g/mL at 25 °C | 可燃 | / | | 4 | 二氧化钛 | 白色固体或粉末状的[两性氧化物](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%A4%E6%80%A7%E6%B0%A7%E5%8C%96%E7%89%A9/91967)，分子量79.9，是一种白色无机颜料，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是现今世界上性能最好的一种白色[颜料](https://baike.baidu.com/item/%E9%A2%9C%E6%96%99/465850) | / | / | | 5 | 碳酸钙 | 白色固体状，无味、无臭。有无定型和结晶型两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。相对密度2.71。825～896.6℃分解，在825℃时分解为[氧化钙](https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%A7%E5%8C%96%E9%92%99)和二氧化碳。熔点1339℃，10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于水和醇 | / | / | | 6 | 1，2-丙二醇 | 常态下为无色粘稠液体，近乎无味，细闻微甜。丙二醇可用作[不饱和聚酯](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%8D%E9%A5%B1%E5%92%8C%E8%81%9A%E9%85%AF)树脂的原料，在化妆品、[牙膏](https://baike.baidu.com/item/%E7%89%99%E8%86%8F/203601)和香皂中可与甘油或山梨醇配合用作润湿剂。在染发剂中用作调湿、匀发剂，也用作防冻剂，还用于玻璃纸、[增塑剂](https://baike.baidu.com/item/%E5%A2%9E%E5%A1%91%E5%89%82/3588661)和制药工业。 | / | / |   **表1-4 本项目技术改造后全厂生产设备一览表**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **设备名称** | **规格** | **数量（台/套）** | | | **备注** | | **现有项目** | **技改后**  **增减** | **技改后全厂拥有量** | | 1 | 等离子切割机 | CG2-150 | 1 | 0 | 1 | 国产 | | 2 | 剪板机 | 13×2500 | 2 | 0 | 2 | 国产 | | 3 | 锯床 | / | 2 | 0 | 2 | 国产 | | 4 | 折弯机 | WG67Y | 1 | +1 | 2 | 国产 | | 5 | 卷板机 | 200×12 | 1 | 0 | 1 | 国产 | | 6 | 车床 | CT6140/CZ62120C | 3 | 0 | 3 | 国产 | | 7 | 刨床 | BYS60100/B665 | 2 | 0 | 2 | 国产 | | 8 | 钻床 | Z3050/Z3035B | 3 | 0 | 3 | 国产 | | 9 | 冲床 | / | 1 | 0 | 1 | 国产 | | 10 | 铣床 | Y62 | 1 | 0 | 1 | 国产 | | 11 | 压机 | YG32B315 | 1 | 0 | 1 | 国产 | | 12 | 电焊机 | 500 | 3 | 0 | 3 | 国产 | | 13 | 手持式打磨机 | / | 3 | 0 | 3 | 国产 | | 14 | 吊钩式抛丸机（配套布袋除尘器） | Q8710 | 0 | +1 | 1 | 国产 | | 15 | 密闭干式喷漆房 | 5m×3m×2.5m | 0 | +1 | 1 | 一个工位，一把喷枪 | | 16 | 密闭晾干房 | 4.5m×3m×2.5m | 0 | +1 | 1 | 电加热 | | 17 | 干式过滤器+二级活性炭吸附装置 | / | 0 | +1 | 1 | / | |
| **工程内容及规模**  **1、项目由来**  海安县汇源机电制造厂成立于2002年2月，位于海安市雅周镇王垛村6组，占地面积10041.2m2，主要从事建材、矿山机械成套设备、机电配件及控制仪生产、销售活动，现有员工20人，年工作300天，白班制，具有年产高压互感器配件1800台、给料机配件300台、输送机配件400台的生产能力。该企业已于2006年编制完成《海安县汇源机电制造厂热镀锌项目环境影响报告表》，同年2月22日获得海安县环保局环评批复，并于同年11月通过海安县环保局“三同时”验收（原有项目环评批复及验收材料见附件4）。2008年该公司淘汰热镀锌工艺，仅保留前道钢材切割、机加工工艺生产至今。  现由于客户需求变化，公司拟继续投资50万元，购置折弯机、抛丸机、密闭干式喷漆房、密闭晾干房、废气处理装置等设备，利用现有生产车间对高压互感器配件增加喷漆工序，原有项目产能保持不变。本项目技术改造后拟增加员工8人，年工作300天，白班制。  本项目已于2017年11月14日取得海安市行政审批局备案（备案证号：海行审备[2019]84号，项目代码：2019-320621-33-03-506906）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）以及生态环境部《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(生态环境部令1号）等环境保护有关规定，本项目属于“67 金属制品加工制造”中“其它”，应当编制环境影响报告表。海安县汇源机电制造厂委托我单位编制其“高压互感器配件生产技术改造项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征，结合工程污染特性等因素，编制本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，提出环境污染控制措施，阐明本项目技术改造后对周围环境影响的程度和范围，为本项目的工程设计和环境管理提供依据，报请审批主管部门审批。  **2、项目选址及平面布置**  （1）四周环境概况  本项目位于海安市雅周镇王垛村6组，雅周镇王垛工业园内。雅周镇王垛工业园并非规划工业集中区，而是因为长期建设形成的一个初具规模的工业集中区，其用地性质为雅周镇规划部门认可的工业用地，目前共有约12家企业入驻，以机械、轻工等工业类型为主。  本项目北侧为雅周镇雅迮公路，马路北面为农田，东北角距本项目35米处为北夏村七组居民；项目东侧为新寨河，河东侧距本项目45米处为东夏村一组居民；项目南侧为王雅河，河南侧距本项目70米为王垛村六组居民；项目西侧为海安县飞跃电子器材有限公司。本项目周边环境概况见附图2，项目四周环境现状见下图：  C:\Users\Administrator\Desktop\43910ee859a8a43117edbfffb0e28ae.jpg  C:\Users\Administrator\Desktop\ad21b585b30b4eaceccd8d6b76c1fda.jpg  **新寨河及东夏村一组居民**  **雅迮公路及北夏村七组居民**  **项目东侧**  **项目北侧**    C:\Users\Administrator\Desktop\3e3f33d6fc1c64ae75ad77270fb1b08.jpg  **海安县飞跃电子器材有限公司**  **王雅河及王垛村六组居民**  **项目西侧**  **项目南侧**  （2）总平面布置  本项目位于海安市雅周镇王垛村六组。厂区呈矩形，设置一个主出入口，位于厂区北侧，面向雅迮公路；厂区东部由北往南依次为办公楼（3F）；附属用房（1F）；1#生产车间（1F）；2#生产车间（1F）；机修仓库（1F）。厂区西部设置3#生产车间（1F）。厂区内的布置考虑了工艺流程的合理要求，使各生产工序具有良好的衔接联系，避免生产流程的交叉，与供水、供电等公用工程的联系力求靠近负荷中心，力求介质输送距离最短。车间内部设备布置根据产品生产工艺流程、物流等需要合理布局，既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便。平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，交通运输顺畅，生产区相对集中布置。厂区布置还考虑金属加工的特点，注意到安全布局，使其符合防火、环保、卫生和安全等规范要求，以利于保障生命财产的安全和改善职工劳动条件。因此，从总体来看，项目总平面布置合理。项目车间平面布置详见附图3。  **3、产业政策**  本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、 “淘汰类”、 “能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。本项目位于海安市雅周镇王垛村6组，所用土地为工业用地，所属地块为雅周镇王垛工业集中区，与雅周镇总体规划相符。  综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。  **4、“三线一单”相符性**  （1）生态保护红线  **国家级生态红线：**对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目距离国家级生态保护红线新通扬运河（海安）饮用水源保护区19.6km，不在红线管控区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。  **省级生态红线：**根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。对照海安市生态红线区布局图（见附图4），海安市共有生态红线区域总面积237.02平方公里，其中一级管控区面积0.3平方公里，二级管控区面积236.72平方公里。本项目距离最近的西南侧雅周镇蚕桑种质资源保护区（雅周镇杭窑村）7.1km，选址不在生态红线区域范围内。因此本项目评价范围不涉及生态红线保护区域，不会导致海安市生态红线区域生态服务功能下降，符合江苏省生态红线区域保护规划。  （2）环境质量底线  根据环境质量状况分析，项目所在地的水、声环境质量良好，但所在区域大气环境为不达标区。为了打好蓝天保卫战，海安市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面污染源，全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，海安市大气环境质量状况可得到进一步改善。本项目技术改造后对排放的废气、废水、噪声等均采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。  综上所述，本项目符合环境质量底线的要求。  （3）资源利用上线  本项目用水来自区域自来水管网，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。  （4）环境准入负面清单  项目所在地目前未制定环境准入负面清单，对照《海安市工业项目投资负面清单》，本项目不涉及负面清单所列内容。经查阅相关资料并与雅周镇核实，不属于雅周镇限制、禁止引入类项目。  （5）《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性分析  对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知，本项目技术改造后使用低（无）VOCs含量的水性漆，并采取相应的有机废气治理措施，因此本项目符合《“两减六治三提升”专项行动方案》中“治理挥发性有机物污染”的要求。  （6）与苏环办[2014]128号文相符性分析  根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）要求：“一、总体要求（二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%。二、行业VOCs排放控制指南（二）表面涂装行业、喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天和敞开式喷涂作业。若工艺有特殊要求，不能实现封闭作业，应报环保部门批准。4、烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。5、喷漆废气应先采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝二级活性炭吸附装置、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放”。 本项目有机废气采取密闭集气收集后的进入“干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置”进行处理，收集效率及处理效率均达到90%，因此本项目符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的要求。  （7）与《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年计划实施方案的通知》相符性分析  对照《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）相关要求：  a、严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。本项目不属于“两高”行业，符合该项要求。  b、实施VOCs专项整治方案，重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。本项目技术改造后使用低（无）VOCs含量的水性漆，符合该项要求。  （8）与《长三角地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析  对照《长三角地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中实施VOCs综合治理专项行动相关要求：  实施重点行业VOCs排放总量控制，分行业核定VOCs排放总量和削减量，实现年度减排目标。按照分业施策、一行一策的原则，推进重点行业VOCs治理，2018年12月底前，各地完成重点行业VOCs综合整治及提标改造，实现稳定达标排放。江苏省重点推进石化、化工、橡胶、工业涂装、包装印刷、餐饮油烟、汽车维修等行业VOCs综合治理，完成5000余家治理任务。大力推广使用低VOCs含量有机溶剂产品。禁止新（改、扩）建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等生产和使用的项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs含量原辅材料和产品。2019年1月1日起，长三角地区使用的汽车原厂涂料、木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下VOCs含量限值分别不高于580、600、550、650克/升；除油罐车、化学品运输车等危险品运输车维修外，汽车修补漆使用即用状态下VOCs含量不高于540克/升的涂料，其中鼓励底色漆和面漆使用不高于540克/升的涂料。本项目技术改造后使用低（无）VOCs含量的水性漆，符合该项要求。  **5、工程内容及规模**  本项目厂区内主体工程内容见表1-5：    **表1-5 本项目主体工程一览表**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **类别** | **建设名称** | **工程规模** | **备注** | | 主体工程 | 1#生产车间 | 1430m2 | 已建，一层，钢架结构，长42m×宽34m×高8m | | 2#生产车间 | 900m2 | 已建，一层（局部三层），砖混结构，长42m×宽16m×高8m | | 3#生产车间 | 1440m2 | 已建，一层，钢架结构，长48m×宽30m×高8m | | 辅助工程 | 办公楼 | 810m2 | 已建，三层，砖混结构 | | 附房 | 150m2 | 已建，一层，砖混结构 | | 机修仓库 | 400m2 | 已建，一层，砖混结构 | | 门卫、配电间 | 60m2 | 已建，一层，砖混结构 | |  | 合计 | 5190m2 |  |   本项目全厂产品方案详见表1-6：  **表1-6 本项目技改前后产品方案一览表**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **工程**  **名称** | **产品名称** | **规格** | **设计能力（台/年）** | | | **年运行时数** | **备注** | | **现有项目** | **技改后增减** | **全厂** | | 机械配件  生产线 | 高压互感器配件 | 720×550×800mm | 1800 | 0 | 1800 | 2400h | 增加喷漆工序 | | 给料机配件 | 1500×1200×1000mm | 300 | 0 | 300 | / | | 输送机配件 | 4000×1000×1200mm | 400 | 0 | 400 | / |   **6、公用工程**  （1）供水  原有项目用水量为332.5t/a，技术改造后自来水用量464.8943t/a，主要为新增职工生活用水、食堂用水、喷枪清洗用水、调漆用水，均来自市政自来水管网。  （2）排水  本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制。雨水经雨水管网收集后就近排入水体；产生的废水主要为职工生活污水336t/a和食堂废水33.6t/a，经厂内化粪池、隔油池预处理后近期由周边农民定期清掏，作为农肥用于肥田，远期具备接管条件后，排入市政污水管网纳入海安市雅周镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入曲雅河。  （3）供电  原有项目用电量为40万度/年，技术改造后新增用电量5万度/年，由当地电网提供。  （4）绿化  本项目原有绿化面积500m2，技术改造后，依托现有绿化，不新增绿化面积。  （5）储运工程  项目设备材料在专用仓库存储，采用汽车运输。  项目公用工程及辅助工程情况见表1-7：  **表1-7 本项目公用及辅助工程一览表**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **类别** | **建设名称** | **设计能力** | | **备注** | | **原有项目** | **技术改造后** | | 贮运工程 | 运输 | -- | -- | 汽车运输 | | 公用工程 | 给水 | 332.5t/a | 464.8943t/a | 来自当地自来水管网 | | 排水 | 264t/a | 369.6t/a | 经隔油池、化粪池预处理后近期由周边农民定期清掏，作为农肥用于肥田。远期具备接管条件后排入市政污水管网，进入海安市雅周镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入曲雅河 | | 供电 | 40万Kwh | 45万Kwh | 来自当地电力供应部门 | | 绿化 | 500m2 | 500m2 | 依托现有，未改变绿化面积 |   **7、环保工程**  本项目技术改造后，全厂环保投资59万元，占总投资的6.94%，具体投资见表1-8：  **表1-8 本项目技术改造后全厂环保投资一览表**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **类别** | | **污染源** | **污染物** | **治理措施（设施数量、规模、处理能力等）** | **环保投资**  **（万元）** | **处理效果、执行标准或拟达要求** | | 废水 | | 生活污水  食堂废水 | COD、SS  氨氮、总磷  动植物油 | 5m3化粪池  0.5m3隔油池 | 5 | 达到海安市雅周镇污水处理厂的接管要求 | | 废气 | 有组织 | 抛丸处理  工序 | 抛丸粉尘（颗粒物） | 吸风管道收集+布袋除尘装置  +15米高排气筒排放 | 10 | 达标排放 | | 喷漆晾干  工序 | 有机废气（VOCs） | 密闭喷漆房、晾干房  吸风装置收集，干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置  15米高排气筒排放 | 20 | | 漆雾废气  （染料尘） | | 职工食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化装置 | 2 | | 无组织 | 3#生产车间 | 切割烟尘（颗粒物） | 设置布袋除尘装置、移动式焊烟净化器分别对切割烟尘、焊接烟尘收集处理，生产车间排风系统加强通风，分别对1#生产车间、3#生产车间设置50米卫生防护距离，对喷漆晾干区域设置100米卫生防护距离 | 5 | | 1#生产车间 | 焊接烟尘（颗粒物）  打磨粉尘（颗粒物）  抛丸粉尘（颗粒物） | | 喷漆晾干  区域 | 有机废气（VOCs） | | 漆雾废气（染料尘） | | 噪声 | | 生产车间 | 生产设备 | 厂房隔声、设备减振  距离衰减 | 10 | 厂界噪声达标 | | 固废 | | 固废暂存场 | 含油抹布手套、焊渣食堂餐厨废弃物、废油脂、生活垃圾 | 设置垃圾桶若干  由获得许可的单位收集处理及环卫部门清运处理 | 7 | 达到环保要求 | | 一般固废 | 设置20m2的一般固废堆放场所回收出售或环卫部门清运处理 | | 危险固废 | 设置20m2的危废暂存仓库  密封容器储存  及时委托有资质的单位处理 | | 清污分流、排污口规范化设置 | | | 排污口规范化设置  雨污分流、清污分流管网铺设 | | / | - | | 合计 | | | | | 59 |  |   **8、职工人数及工作制度**  本项目原有职工20人，新增职工8人，年工作日300天，采用白班制，每班8小时。 |
| **与技改项目有关的原有污染情况及主要环境问题：**  成品  烘干  海安县汇源机电制造厂成立于2002年2月，位于海安市雅周镇王垛村6组，占地面积10041.2m2，主要从事建材、矿山机械成套设备、机电配件及控制仪生产、销售活动，现有员工20人，年工作300天，白班制，具有年产高压互感器配件1800台、给料机配件300台、输送机配件400台的生产能力。该企业已于2006年编制完成《海安县汇源机电制造厂热镀锌项目环境影响报告表》，同年2月22日获得海安县环保局环评批复，并于同年11月通过海安县环保局“三同时”验收（原有项目环评批复及验收材料见附件4）。2008年该公司淘汰热镀锌工艺，仅保留前道钢材切割、机加工工艺生产至今。现有项目环评、验收情况见表1-9：  **表1-9 原有项目环评及验收情况**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目名称** | **环境影响评价情况** | | **环保竣工验收情况** | | | 热镀锌项目 | 2006.2.22 | 海安县环保局 | 2006.11.9 | 海安县环保局 |  1. **原有项目工艺流程：**   焊接  机加工  切割下料  钢板、型材、圆钢  热镀锌  烘干  酸洗  打磨  **图1-1 原有项目生产工艺流程图**  现有状况：2008年海安县汇源机电制造厂淘汰酸洗、热镀锌工艺，仅保留前道钢材切割、机加工、焊接、打磨工艺生产至今，原有产能不变。  **2、原有项目污染物产生情况及治理措施**  （1）废气  原有项目产生的废气污染物主要有等离子切割工序产生的切割烟尘、焊接工序产生的焊接烟尘、打磨工序产生的打磨粉尘、酸洗过程中产生的酸雾、锌锭熔化过程产生的熔化烟尘、熔锌炉加热过程中产生的燃煤废气和食堂油烟。  治理措施：切割烟尘、焊接烟尘均未采取废气治理措施，分别无组织排放于3#生产车间、1#生产车间内；打磨粉尘经自然沉降后无组织排放于1#生产车间内；酸雾、熔化烟尘、燃煤废气通过集气罩收集后经碱水水激式除尘设施处理后通过15米高排气筒排放。现酸洗、热镀锌处理工序已淘汰，废气处理装置也已拆除。食堂油烟经油烟净化装置处理后通过排气筒排放。  （2）废水  原有项目产生的废水主要为酸洗过程产生的地面冲洗水、除尘尾水、冷却过程中产生的冷却废水和生活污水、食堂废水。  治理措施：生活污水、食堂废水经厂内化粪池、隔油池预处理用于肥田，不对外排放；冷却废水循环使用，地面冲洗水和除尘尾水经中和沉淀后回用于除尘用水，均不对外排放。  （3）噪声  原有项目产生的噪声主要为1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间内机械设备噪声，原废气处理装置引风机运行时产生的噪声。  治理措施：废气处理装置引风机随酸洗、热镀锌工艺的淘汰，现已拆除。机械设备噪声采取减震、厂房隔声、距离衰减的控制措施。  （4）固废  原有项目产生的固废主要有钢材边角料、含油抹布手套、金属碎屑、废切削液、废机油、焊渣、酸洗槽废酸、废气处理装置产生的沉渣、废煤渣、食堂废弃物、废油脂和生活垃圾。  治理措施：钢材边角料、金属碎屑经厂方收集后出售处理；含油抹布手套、焊渣、生活垃圾由环卫部门清运处理；废切削液、废机油委托有资质的单位处理；食堂废弃物、废油脂由获得许可的单位收集处置；酸洗槽废酸、废气处理装置产生的沉渣、废煤渣现已不存在。  **3、验收监测结果**  **表1-10 原有项目废气验收监测情况**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **设施** | **监测**  **点位** | **监测项目** | **监测结果** | | | | **执行标准值** | **备注** | | **1** | **2** | **3** | **均值或范围** | | 熔锌炉、酸洗槽 | 排气筒（15m） | 排气量 | 667 | 647 | 706 | 677 | — | — | | 烟尘排放浓度 | 198 | 135 | 156 | 163 | 200 | 达标 | | SO2排放浓度 | 201 | 201 | 201 | 201 | 850 | 达标 | | 氯化氢排放浓度 | 2.10 | 2.15 | 2.23 | 2.16 | 100 | 达标 | | 氯化氢排放速率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.26 | 达标 |   **表1-11 原有项目噪声验收监测情况**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **编号** | **测点位置** | **测定值LeqdB（A）** | | | | | **昼间** | **单点评价** | **夜间** | **单点评价** | | 1 | 除尘风机旁1米 | 71.2 | — | — | — | | 2 | 西厂界外1m | 61.4 | 超标 | — | — | | 3 | 北厂界外1m | 49.0 | 达标 | — | — | | 4 | 东厂界外1m | 54.0 | 达标 | — | — | | 5 | 南厂界外1m | 50.7 | 达标 | — | — |   4、**原有项目污染物排放情况**  **表1-12 原有项目污染物排放情况**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **种类** | | **污染物名称** | **原有项目产生量**  **（t/a）** | **原有项目批复总量**  **（t/a）** | **原有项目实际排放量（t/a）** | | 废气 | 有组织 | 烟尘 | — | 0.3 | 0 | | SO2 | — | 0.5 | 0 | | 氯化氢 | — | 0.006 | 0 | | 无组织 | 切割烟尘 | 0.136 | 0 | 0.136 | | 焊接烟尘 | 0.016 | 0 | 0.016 | | 打磨粉尘 | 0.015 | 0 | 0.015 | | 废水 | 生活污水  食堂废水  264t/a | COD | 0.0792 | 0 | 0 | | SS | 0.0396 | 0 | 0 | | NH3-N | 0.0066 | 0 | 0 | | TP | 0.0008 | 0 | 0 | | 动植物油 | 0.0026 | 0 | 0 | | 固体废弃物 | | 钢材边角料 | 20 | 0 | 0 | | 含油抹布手套 | 0.2 | 0 | 0 | | 金属碎屑 | 0.19 | 0 | 0 | | 废切削液 | 1.2 | 0 | 0 | | 废机油 | 0.5 | 0 | 0 | | 焊渣 | 0.262 | 0 | 0 | | 酸洗槽废酸 | 0 | 0 | 0 | | 除尘装置沉渣 | 0 | 0 | 0 | | 煤渣 | 0 | 0 | 0 | | 废包装桶 | 0.09 | 0 | 0 | | 食堂餐厨废弃物、废酸 | 1.5 | 0 | 0 | | 生活垃圾 | 3 | 0 | 0 |   **5、原有项目存在的环境问题及“以新带老”措施**  原有项目2016年11月已通过海安县环保局验收，到目前为止无环境污染纠纷和污染事故发生，且无环境方面的信访问题。  “以新带老”措施：   1. 等离子切割烟尘经布袋除尘装置进一步吸收处理后无组织排放。 2. 焊接烟尘设置移动式旱烟净化装置吸收处理后无组织排放。 3. 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告2013年第36号）的有关规定要求设置危废暂存仓库。 |

**二、建设项目所在自然环境、社会环境简况**

|  |
| --- |
| **自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：**  **1、地理位置**  海安市位于江苏省东部的苏中地区，隶属于江苏省南通市，位于南通、盐城、泰州三大市交界处；东临南黄海，与如东接壤，西与泰州的姜堰区为邻，南和如皋、泰兴相连，北与东台毗邻；海安南接沪浙，北依江淮，西靠扬泰，东望黄海之滨的如东洋口大港。海安东西直线最长71.1公里，南北最宽39.95公里，海安市总面积1180平方公里，下辖10个区镇，其中，国家级开发区1个，省级高新区1个。   1. **地形地貌**   海安市全县均为平原地带，地形坦荡，河道稠密。栟茶运河、串场河以东为河东地区，是苏北滨海平原的最高处，为海相沉积物盐碱地区，海拔3.6~5m，最早成陆距今4600年历史，愈往海边成陆愈晚。原北凌乡海拔3.54m，老坝港东部在3.5m以下。栟茶运河以南以西地区为河南地区，是长江冲积平原的一部分（古代长江口在扬州一带）。平均海拔4~5m。串场河以西、栟茶运河以北为河北地区，属里下河低洼圩田平原区，北部南莫、白甸、墩头、仇湖、吉庆海拔1.6~3.5m，南部章郭、双楼、胡集、海安镇北部、古贲等海拔在4米左右，该地区土地肥沃。   1. **气象特征**   海安市位于北亚热带海洋季风性湿润气候区，四季分明。  多年平均气温为14.6℃。1月最冷，月平均1.5℃。7、8月最热，平均气温27.2℃。年最高平均气温19.5℃，年最低平均气温10.6℃，年极端最低气温-12℃（1969年），年极端最高气温39.4℃（1959年）。年平均蒸发量为1360mm。无霜期一般为222.6天，年降水量平均1021.9mm,年雨日平均117天，年日照平均时数2176.4小时，年平均日照率为49％。  常年主导风向为东南风，风频9％。4~8月主导风向为东南风，2~3月和9~10月主导风向为东北风，11月至翌年1月为北风和西北风，年平均风速2.6m/s，最大风速13.4m/s。  **4、水文**  （1）地表水  海安市西向来水来自姜黄河各支流及新通扬河等，南向来水来自长江引水。  海安市地处江淮平原、滨江平原和长江三角洲交汇之处。全县河道以通扬公路、通榆公路为界，划分长江和淮河两大水系。因县境地势平坦，高差甚小，河道之间又相互贯通，两大水系之间并无截然分界，现为了保护长江水北调输水管道通榆河和新通扬运河，由涵闸控制，使新、老通扬河分开，城内河道正常流向均为自南向北，自西向东。   1. 地下水   海安市地下水资源分布均匀，由地表向下依次有潜水、第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ承压水四个主要的含水层。潜水可作为分散居民的饮用水；第Ⅰ承压水主要作为工厂夏季降温用水；第Ⅱ承压水水量甚微，一般无开采价值，仅可作为分散居民用水；第Ⅲ承压水水量较大，一般为淡水，部分地区可开发作为矿泉水。境内地下水开采深度在50~430mm之间，主要开采第Ⅲ承压水。单井涌水量多则2500m3/d，少则500m3/d。按开采能力计算，年开采量可达1.33亿m3。第Ⅲ承压水当静水头下降1m时，年采水量为0.15亿m3。境内年平均承压层地下水资源量为2.6~3.2亿m3。  **5、土壤与植被**  全县主要分布有里下河水稻土、沿江潮土、沿海潮盐土三大类土壤，较肥沃。无生长较好的自然植被区系，仅在河滨路边等荒地中长有少量野生植物；境内生产的大多数植物为人工栽种，境内碱性土壤有利于柏树生长，县城郊区西南部高沙土区适于种植桑树、花卉和开辟苗圃，西北部为水稻田分布区，东部为粮棉垦区，城郊四周都适于发展蔬菜。  全县动植物种类较丰富。竹木植物主要有：扶桑、银杏、马尾松、五针松、雪松、针叶松、金钱松、黑松、刺松、柳杉、水杉、侧柏、圆柏、刺柏、龙柏、白杨、旱柳、河柳、枫杨、白榆、无花果、檀树、广玉兰、悬铃木、腊梅、桃、李、苹果、梨、梅、杏、枇杷、月季花、玫瑰、刺槐、合欢、黄杨、冬青、三角枫、五角枫、梧桐、槐花、泡桐、棕榈、猕猴桃、山茶花、观音柳、木槿、紫薇、石榴、罗汉松等。 |
| **社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：**  **1、行政区划及人口状况**  海安市位于江苏省东部的苏中地区，隶属江苏省南通市，总面积1180平方公里，是中国著名的教育之乡、建筑之乡、茧丝绸之乡、河豚之乡、纺织之乡、花鼓之乡、紫菜之乡和长寿之乡。  海安市现辖10个区镇：高新区（海安镇）、老坝港滨海新区（角斜镇）、李堡镇、大公镇、开发区（城东镇）、雅周镇、曲塘镇、南莫镇、白甸镇、墩头镇。  2017年末，海安市户籍总人口940104人，常住人口86.63万人。   1. **社会经济**   2017年，海安市实现地区生产总值868亿元，增长9.5％。经济结构不断优化。三次产业增加值占比进一步优化为6.6:46.6:46.8。“三二一”产业格局形成。高新技术产业产值1250亿元，增长16.4%。新兴产业产值995亿元，增长20%。工业经济稳中提质，预计全年实现工业应税销售1330亿元，增幅17.5%，总量南通市第一；实现工业增加值565亿元，增幅9%；工业用电量增幅11%（剔除去产能因素），全市第一；规模企业新增数、净增数、保有量均居全市第一，亿元企业数继续保持全市最多，总数达220家，净增20家。完成工业技改设备投入25亿元，技改设备投入超千万元的企业45家。建筑产业现代化进程加快，实现总产值1250亿元，增长17.2%，其中“一带一路”沿线国家施工产值6350万美元，增长20.08%；新增鲁班奖工程3项，国优工程2项，詹天佑奖5项。   1. **交通运输**   海安市交通便捷。海安在汉代就有“三十六盐场咽喉，数十州县要道”之称，2006年被确认为全省农村公路管养示范县。县域等级公路里程由“九五”期末的308公里增加到1590公里，密度从每平方公里0.29公里提升到1.5公里，实现了农村公里“村村通”。形成了两条铁路、两条高速、两条国道、两条省道和两大运河交叉组合式的综合交通发展格局和农村公路网络，使海安成为沿江开发辐射北部、沿海开发辐射西部的枢纽之一，与昆山市并列为两大省级交通枢纽，有“南昆北海”之称。宁启铁路、新长铁路复线电气化改造，海洋铁路、沪通铁路、221省道、临海高等级公路加快建设和连申线航道升级改造，海安的公铁水“三位一体”立体交通网络更为完善。   1. **环境保护**   2017年，海安市实现全县范围内区域供水全覆盖，完成镇村供水管网建设792公里，户表改造28620户、安全供水3925万吨。完成天然气管网建设156公里，新增居民用户20297户，工商业用户78户。完成16个生态停车场建设，新增停车位1675个。完成城北污水处理厂、新华河两岸、老通扬河、红光河、洋港河、翻身河、东海大道污水管道及提升泵站、凤山北路污水管网、高庄路污水管道及永安路污水管道等十个“清水工程”建设。建成污水管网30公里。全年实施减排项目19个，削减氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别为61吨、1743吨、1423吨。建成农村污水管网40.8公里。审批各类建设项目350个。实施清水工程，全县96.6％的河道达到整洁河标准，90％的村通过达标村验收。  **5、雅周镇概况**  雅周镇总面积 85 平方公里，总人口近 7 万人，是中国投资环境最佳、最具竞争力的城市之—南通的西大门。近年来，雅周人积极开拓，锐意进取。工业经济不断壮大，形成了以丝绸、纺织、化纤、服装、电子、机械、食品为主的工业体系，500多家工业企业竞相发展，产品誉满国内外。农业结构得到优化，优质无公害香芋种植、银杏栽培闻名遐迩。三产服务业快速发展，城镇建设日新月异，基础设施配备齐全，小康示范村建设加快推进。  雅周镇 80 年代就拥有“电器之乡”的美称，建有省级“江苏雅周电器商城”。乡镇企业起步较早，目前，全镇共有企业 1786 个，门类齐全，缫丝、纺织、化纤、服装、电子、机械、电脑绣花、银杏食品等支柱产业的生产规模、加工能力和技术装备处于领先水平；工业产品畅销美国、日本、韩国、西班牙、德国、台湾等 10 多个国家和地区。工业集中区布局合理，设施齐全，环境优美，具有多种现代特色。工业集中区以发展轻工业、纺织、电器行业为主，正在全方位、多行业形成大投入、大产出的创新发展格局。  本项目位于雅周镇王垛村6组，所在地属于工业用地，符合雅周镇产业定位。 |

**三、环境质量状况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目所在区域环境质量现状及主要环境问题：（空气环境、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境）**  **1、大气环境质量状况**  （1）项目所在区域达标情况判断  根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论。根据《南通市环境状况公报》（2017），2017年海安镇主要空气污染物指标监测结果见表3-1：  **表3-1 2017年海安镇主要空气污染物指标监测结果**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **污染物** | **年评价指标** | **现状浓度（μg /m3）** | **标准值（μg /m3）** | **占标率（%）** | **达标情况** | | SO2 | 年平均质量  浓度 | 28 | 60 | 46.67 | 达标 | | NO2 | 22 | 40 | 55.00 | 达标 | | PM10 | 73 | 70 | 104.29 | 不达标 | | PM2.5 | 45 | 35 | 128.57 | 不达标 |   根据监测结果，2017年海安空气环境质量中PM10和PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。  南通市2017年区域空气质量现状基础数据为2017年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台，具体监测结果及评价结果见表3-2：  **表3-2 2017年南通市区域空气质量现状评价表**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **污染物** | **年评价指标** | **现状浓度（µg/m3）** | **标准值（µg/m3）** | **占标率**  **%** | **超标频率**  **%** | **达标情况** | | SO2 | 年平均质量浓度 | 21.16 | 60 | 35.27 | 0 | 达标 | | 24小时平均第98百分位数 | 40 | 150 | 26.67 | 0 | 达标 | | NO2 | 年平均质量浓度 | 37.88 | 40 | 94.70 | 0 | 达标 | | 24小时平均第98百分位数 | 86.72 | 80 | 108.40 | 3.84 | 不达标 | | PM10 | 年平均质量浓度 | 63.67 | 70 | 90.96 | 0 | 达标 | | 24小时平均第95百分位数 | 121.8 | 150 | 81.20 | 0 | 达标 | | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 38.72 | 35 | 110.63 | / | 不达标 | | 24小时平均第95百分位数 | 85.4 | 75 | 113.87 | 7.9 | 不达标 | | CO | 年平均质量浓度 | 0.848 | -- | -- | / | / | | 24小时平均第95百分位数 | 1.5 | 4000 | 0.0375 | 0 | 达标 | | O3 | 年平均质量浓度 | 114.67 | -- | -- | / | / | | 8小时平均第90百分位数 | 184.6 | 160 | 115.38 | 18.08 | 不达标 |   根据检测结果及评价结果，南通市2017年空气环境质量中SO2、PM10、CO相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2日均值第98百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度、O3的8小时平均第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。  因此判定项目所在区域属于不达标区，具体大气污染物目标分解计划根据《南通市2018年大气污染防治工作计划》执行。  （2）其他污染物环境质量现状评价  本项目所在地其他污染物大气环境质量现状数据引用“南通协盈家具有限公司家具生产项目”检测报告(UHT1708EV0180)中环境空气的监测数据，监测点G2王垛村位于本项目西侧约1.2km，监测时间为2017年8月。监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，且监测点在本项目评价范围内，数据有效，可引用。其他污染指标监测结果见表3-3：  **表3-3 其他污染物环境质量现状表 单位mg/m3**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **监测点位** | **监测点经纬度坐标** | | **污染物** | **平均时间** | **评价标准**  **（µg/m3）** | **监测浓度范围（µg/m3）** | **最大浓度占**  **标率（%）** | **超标率**  **（%）** | **达标**  **情况** | | **X** | **Y** | | G2  王垛村 | 120.366511 | 32.390207 | 非甲烷  总烃 | 1h | 2000 | ND | 0 | 0 | 达标 |   结果表明，大气监测点中非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放排放标准详解》中相关要求。因此，本项目所在区域其他污染物环境空气质量较好。  2、**地表水环境质量状况**  本项目生活污水、食堂废水经厂内化粪池、隔油池预处理，远期具备接管条件后接入海安市雅周镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入曲雅河。曲雅河水环境质量现状引用“南通协盈家具有限公司家具生产项目”检测报告（编号：UHT11708EV0180）中对许营河的监测数据，许营河与曲雅河相交，监测时间为2017年8月。监测时间在三年内，监测期后区域污染源变化不大，数据有效，可引用。主要地表水污染指标监测结果见表3-4：  **表3-4 地表水环境质量现状监测结果（单位：mg/L，pH值无量纲）**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **检测点位** | **监测时间** | | **pH** | **COD** | **氨氮** | **总磷** | **TN** | | W1排口上游500米 | 2017.8.16 | 上午 | 7.43 | 21 | 1.508 | 0.18 | 2.14 | | 下午 | 7.52 | 19 | 1.345 | 0.19 | 2.01 | | 2017.8.17 | 上午 | 7.56 | 18 | 1.421 | 0.16 | 1.94 | | 下午 | 7.46 | 20 | 1.536 | 0.17 | 2.08 | | 2017.8.18 | 上午 | 7.53 | 19 | 1.479 | 0.18 | 2.07 | | 下午 | 7.41 | 17 | 1.403 | 0.16 | 1.91 | | W1排口下游500米 | 2017.8.16 | 上午 | 7.69 | 29 | 1.559 | 0.25 | 2.19 | | 下午 | 7.54 | 27 | 1.461 | 0.24 | 2.08 | | 2017.8.17 | 上午 | 7.74 | 29 | 1.498 | 0.18 | 2.12 | | 下午 | 7.65 | 26 | 1.415 | 0.16 | 1.99 | | 2017.8.18 | 上午 | 7.63 | 26 | 1.538 | 0.21 | 2.25 | | 下午 | 7.76 | 24 | 1.412 | 0.17 | 2.03 | | Ⅲ类标准值 | | | 6~9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 |   监测结果表明，曲雅河水质COD、氨氮、总磷、总氮均存在超标现象，造成水质超标的主要原因是曲雅河上游的农业面源及禽畜养殖废水排放所致，随着海安市农村污水管网的完善、管制的加强，面源污染将得到有效控制，水质环境会有所改善。  **3、声环境质量现状**  为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次环评委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司于2019年1月25日对项目厂界声环境进行监测。具体监测结果见表3-5：  **表3-5 噪声监测结果一览表 单位：Leq dB（A）**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 日期  点位 | 2019年1月25日 | | | 昼间 | 夜间 | | 北厂界N1 | 53.9 | 42.4 | | 西厂界N2 | 52.7 | 44.7 | | 南厂界N3 | 55.2 | 43.2 | | 东厂界N4 | 52.5 | 43.4 | | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准值 | 60 | 50 |   根据监测数据，项目所在地声环境质量较好，监测期间厂界昼夜间等效声级Leq（A）均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 |
| **主要环境保护目标：**  根据现场勘查，项目周围环境保护目标见表3-6、3-7：  **表3-6 本项目周围空气环境保护目标表**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **名称** | **坐标** | | **保护对象** | **保护内容** | **环境功能区** | **相对厂址**  **方位** | **相对厂界**  **距离** | | **X** | **Y** | | 大气 | 120.37743 | 32.390674 | 北夏村七组居民 | 约30户/ 100人 | 二类区 | EN | 35m | | 120.37771 | 32.389899 | 东夏村一组居民 | 约10户/ 35人 | 二类区 | E | 45m | | 120.377051 | 32.388387 | 王垛村六组居民 | 约20户/ 70人 | 二类区 | S | 70m |   **表3-7 本项目周围其他环境保护目标表**   | 类别 | 保护目标名称 | 方位 | 距离 | 规模 | 保护目标说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 水体 | 曲雅河 | 西侧 | 4000m | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | | 新寨河 | 东侧 | 15m | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 | | 王雅河 | 南侧 | 30m | 小河 | | 噪声 | 厂界 | / | / | / | 《声环境质量标准》  （GB3096-2008）2类标准 | | 北夏村七组居民 | 东北侧 | 35m | 约30户/ 100人 | | 东夏村一组居民 | 东侧 | 45m | 约10户/ 35人 | | 王垛村六组居民 | 南侧 | 70m | 约20户/ 70人 | | 生态环境 | 新通扬运河（海安）饮用水源保护区 | 北侧 | 19.6km | 1.4km2 | 水源水质保护区 | | 雅周镇蚕桑种质  资源保护区 | 西侧 | 7.1km | 25.35km2 | 种质资源保护区 | |

**四、评价适用标准**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环  境  质  量  标  准 | **1、大气环境质量标准**  本项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，VOCs参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC的标准执行，具体标准见表4-1：  **表4-1 环境空气质量标准**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **污染物名称** | **取值时间** | **浓度限值（μg /Nm3）** | **标准来源** | | SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 | | 24小时平均 | 150 | | 1小时平均 | 500 | | PM10 | 年平均 | 70 | | 24小时平均 | 150 | | PM2.5 | 年平均 | 35 | | 24小时平均 | 75 | | NO2 | 年平均 | 40 | | 24小时平均 | 80 | | 1小时平均 | 200 | | O3 | 8小时平均 | 160 | | 1小时平均 | 200 | | CO | 24小时平均 | 4mg/m3 | | 1小时平均 | 10mg/m3 | | TVOC | 8小时平均 | 0.6mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） |   **2、地表水环境质量标准**  根据2003年3月《省政府关于江苏省地表水环境功能区划的批复》(江苏省人民政府，苏政复［2003］29号)和《江苏省地表水（环境）功能区划》的要求，评价范围内的曲雅河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准执行；东侧新寨河、南侧王雅河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准执行。具体标准限值见表4-2：  **表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **地表水** | **类别** | **pH** | **COD** | **SS** | **BOD5** | **总磷** | **氨氮** | | 曲雅河 | Ⅲ | 6-9 | ≤20 | ≤30 | ≤4 | ≤0.2 | ≤1 | | 依据 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）  SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）级三级标准执行 | | | | | | | | 新寨河、王雅河 | Ⅳ | 6-9 | ≤30 | ≤60 | ≤6 | ≤0.3 | ≤1.5 | | 依据 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）  SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准执行 | | | | | | |   **3、声环境质量标准**  本项目位于海安市雅周镇王垛村六组，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目所在区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，具体标准值见表4-3：  **表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 类别 | 昼间 | 夜间 | | 2类 | 60 | 50 | |
| 污  染  物  排  放  标  准 | **1、大气污染物排放标准**  本项目产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，其中漆雾执行染料尘对应标准；VOCs排放执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“表面涂装”标准，无组织排放执行表5中“其他行业”标准，具体标准详见表4-4：  **表4-4 大气污染物排放标准**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **污染物**  **名称** | **最高允许排放浓度（mg/m3）** | **排气筒**  **高度（m）** | **最高允许排放**  **速率（kg/h）** | **无组织排放监控点浓度值（mg/m3）** | **标准来源** | | | 颗粒物 | 120 | 20 | 5.9 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | | 颗粒物  （染料尘） | 18 | 20 | 0.85 | 肉眼不可见 | | VOCs | 60 | 20 | 3.4 | 2.0 | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |   本项目厂区设有一个小型食堂，食堂设2个灶头，食堂油烟废气排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB1843-2001）中“小型”规模标准，具体标准值见表4-5：  **表4-5 饮食业油烟排放标准（试行）**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **规模** | **小型** | **中型** | **大型** | | 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 | | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 | | | | 净化设施最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |   **2、废水排放标准**  本项目生活污水、食堂废水经厂内化粪池、隔油池预处理后，近期由周边农民定期清掏，作为农肥用于肥田；远期具备接管条件后，经市政污水管网排入海安市雅周镇污水处理厂集中处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，同时达到海安市雅周镇污水处理厂的接管要求。污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准，具体标准限值见表4-6：  **表4-6 项目废水排放标准及污水处理厂尾水排放标准一览表（单位：mg/L）**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **水质参数** | **接管水质标准（mg/L）** | **污水处理厂尾水排放标准** | | pH | 6～9 | 6～9 | | COD | 500 | 60 | | SS | 400 | 20 | | 氨氮 | 45 | 8 | | TP | 8 | 1 | | 动植物油 | 100 | 3 | | 标准来源 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中  一级B标准 |   **3、噪声排放标准**  本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准，具体标准限值见表4-7：  **表4-7 工业企业厂界噪声排放标准值**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **类别** | **昼间（dB（A））** | **夜间（dB（A））** | | 2类 | 60 | 50 |   **4、固废控制标准**  本项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告2013年第36号）要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告2013年第36号）的有关规定要求；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总  量  控  制  指  标 | 本项目技术改造后，全厂污染物排放总量见表4-8：  **表4-8 本项目技术改造后全厂污染物排放总量表 单位：t/a**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **类别** | **污染物名称** | | **原有项目**  **总量** | **技术改造后排放情况** | | | **以新带老削减量** | **全厂申请总量** | | **产生量** | **削减量** | **排放量** | | 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0.3 | 3.5548 | 3.4858 | 0.069 | 0.231 | 0.069 | | SO2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | | 氯化氢 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | | VOCs | 0 | 0.4318 | 0.3886 | 0.0432 | 0 | 0.0432 | | 无组织 | 颗粒物 | 0.167 | 0.3246 | 0.2707 | 0.0539 | 0.1131 | 0.0539 | | VOCs | 0 | 0.0088 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.0088 | | 废水 | 废水量 | | 0 | 369.6 | 0 | 369.6 | 0 | 369.6 | | COD | | 0 | 0.1462 | 0.0353 | 0.1109 | 0 | 0.1109 | | SS | | 0 | 0.1075 | 0.0521 | 0.0554 | 0 | 0.0554 | | NH3-N | | 0 | 0.0092 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.0092 | | TP | | 0 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0011 | 0 | 0.0011 | | 动植物油 | | 0 | 0.0067 | 0.003 | 0.0037 | 0 | 0.0037 | | 固废 | 一般工业固废 | 钢材边角料 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 含油抹布手套 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | | 金属碎屑 | 0.19 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | | 焊渣 | 0.262 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | | 废钢丸 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | | 除尘装置吸收的除尘灰 | 0 | 3.2837 | 3.2837 | 0 | 0 | 0 | | 危险  固废 | 废切削液 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | | 废机油 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | | 废包装桶 | 0.09 | 0.255 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | | 漆渣 | 0 | 0.1258 | 0.1258 | 0 | 0 | 0 | | 废纸质过滤器 | 0 | 0.5329 | 0.5329 | 0 | 0 | 0 | | 废过滤棉 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | | 废活性炭 | 0 | 1.9886 | 1.9886 | 0 | 0 | 0 | | 食堂餐厨废弃物、废油脂 | | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | | 生活垃圾 | | 3 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |   本项目技术改造后，总量控制因子及建议指标如下：  **废气：**本项目技术改造后，有组织废气污染物排放量为：颗粒物：0.069t/a、VOCs：0.0432t/a，拟在海安市区域范围内平衡；无组织排放的大气污染物为：颗粒物：0.0539t/a、VOCs：0.0088t/a，仅作为考核量。  **废水：**本项目技术改造后，产生食堂废水、生活污水369.6t/a，经厂内隔油池、化粪池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.1109t/a、SS：0.0554t/a、氨氮：0.0092t/a、TP:0.0011t/a、动植物油：0.0037t/a。近期由周边农民定期清掏，作为农肥用于肥田；远期具备接管条件后，经市政污水管网排入海安市雅周镇污水处理厂集中处理，其排放总量已纳入海安市雅周镇污水处理厂原有批复总量中，该项目总量指标在污水处理厂总量中调配平衡。  **固废：**本项目固废排放量为零，不申请总量。 |

**五、建设项目工程分析**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工艺流程简述（图示）**  **施工期工艺流程简述：**  本项目技术改造在现有车间内进行，不新建厂房，施工期主要为生产设备的安装与调试，施工期短，对周围环境影响较小，因此不作施工期环境影响评述。  **营运期工艺流程简述：**   1. **本项目技术改造后生产工艺流程及产污环节：**   型材、圆钢  钢 板  G1切割烟尘  S1-1钢材边角料  S2-1含油抹布、手套  N1 噪声  润滑油  切割下料  S1-2钢材边角料  N2 噪声  润滑油  切割下料  润滑油  N3 噪声  折 弯  S2-2含油抹布、手套  S3-1金属碎屑  S4-1 废切削液  S5-1 废机油、N4-1 噪声  S2-3含油抹布、手套  S3-2金属碎屑  S4-2 废切削液  S5-2 废机油  N4-2 噪声  切削液  液压油  精加工  切削液  液压油  精加工  G2 焊接烟尘  S6焊渣  N5 噪声  焊接成型  G3 打磨粉尘  S3-4金属碎屑  N6 噪声  打 磨  G—废气  S—固废  N—噪声  成 品  **图5-1 本项目技术改造后给料机配件、输送机配件生产工艺流程及产污环节图**  **工艺流程说明：**  根据厂方介绍，本项目给料机配件、输送机配件生产时首先将外购的钢板、型材、圆钢分别经等离子切割机、剪板机、锯床切割下料，使之得到符合尺寸要求的各工件。该工序产生切割烟尘、钢材边角料、含油抹布手套和设备噪声。钢板下料后经折弯机、卷板机折弯成型，折弯机、卷板机不使用切削液、乳化液等，仅补充少量润滑油，无废切削液、废机油产生。切割下料后的各工件经车床、刨床、冲床、铣床、钻床进行精加工，该工序产生含油抹布、手套、金属碎屑、废切削液、废机油和设备噪声。精加工后的各工件经电焊机焊接成型，此工序有焊接烟尘、焊渣和设备噪声产生。焊接后的半成品经手持式打磨机对焊接处打磨处理，即为产品入库代售。  型材、圆钢  钢 板  G1切割烟尘  S1-1钢材边角料  S2-1含油抹布、手套  N1 噪声  润滑油  切割下料  S1-2钢材边角料  N2 噪声  切割下料  润滑油  N3 噪声  润滑油  折 弯  S2-3含油抹布、手套  S3-2金属碎屑  S4-2 废切削液  S5-2 废机油  N4-2 噪声  S2-2含油抹布、手套  S3-1金属碎屑  S4-1 废切削液  S5-1 废机油  N4-1 噪声  切削液  液压油  切削液  液压油  精加工  精加工  G2 焊接烟尘  S6焊渣  N5 噪声  焊接成型  G4 抛丸粉尘  S3-3金属碎屑、S7废钢丸  N7 噪声  钢丸  手工上件、抛丸处理  G5-1调漆废气    G6-1喷漆废气、G7-1漆雾废气  G8-1晾干废气、S9-1漆渣  水性醇酸底漆  固化剂、水  调底漆  喷底漆、晾干  S8-1废包装桶    G5-2调漆废气    G6-2喷漆废气、G7-2漆雾废气  G8-2晾干废气、S9-2漆渣  水性醇酸面漆  固化剂、水  调面漆  喷面漆、晾干  **执行两遍**    S8-2废包装桶    G—废气  S—固废  N—噪声  成 品  **图5-2 本项目技术改造后高压互感器配件生产工艺流程及产污环节图**  **工艺流程介绍及产污环节：**  （1）切割下料：将外购钢板、型材、圆钢分别通过等离子切割机、剪板机、锯床切割下料成形状、大小各异的符合产品要求的零部件。等离子切割机切割下料过程不使用切削液、液压油等，仅补充少量润滑油，无废切削液、废机油产生。该工序产生切割烟尘、钢材边角料、含油抹布手套和设备噪声。  （2）折弯、精加工：钢板下料后经折弯机、卷板机折弯成型，折弯机、卷板机不使用切削液、液压油等，仅补充少量润滑油，无废切削液、废机油产生。然后所有工件经车床、刨床、冲床、铣床、钻床进行精加工，该工序产生含油抹布手套、金属碎屑、废切削液、废机油和设备噪声。  （3）焊接成型：根据产品要求将下料、精加工后的各部件进行焊接成型，使其连在一起，即可得到产品形状。此工序产生焊接烟尘、焊渣和设备噪声。  （4）手工挂件、抛丸处理：本项目技术改造后，拟在1#生产车间添置一台吊钩式抛丸机，人工将高压互感器配件半成品零部件逐个挂至生产线挂钩上，依次进入吊钩式抛丸机，通过抛丸机内的高速钢丸冲击零部件表面，以去除工件表面的氧化皮，强化工件表面，使表面呈压应力状态，并提高产品表面硬度。该工序产生抛丸粉尘、金属碎屑、废钢丸和设备噪声。  （5）喷底漆、晾干：  ①调底漆：本项目技术改造后拟将原2#生产车间北侧一般固废仓库（10×6m×6m）改造为喷漆晾干区域，设置5m×4m×2.5m密闭干式喷漆房、4.5m×4m×2.5m密闭晾干房各一座（具体位置见附图3）。喷漆作业前需在该密闭喷漆房内将底漆、固化剂、水按照10：1.5：2的比例进行调配，此过程人工操作，会产生调漆废气和废包装桶。  ②喷底漆：每批工件进入喷漆房后，喷漆房门关闭。喷涂方式为平面喷涂，操作者手持喷枪把涂料喷涂到工件的表面，形成涂层。本项目密闭干式喷漆房配备两把喷枪（一用一备），喷枪不作业时浸泡在水中，每天工作结束后清洗喷枪，产生的喷枪清洗水用作调漆用水，不对外排放。此工序会产生喷漆废气、漆雾废气、晾干废气和漆渣。  ③晾干：喷完底漆后，工件进入密闭的晾干房自然晾干，平均晾干时间为5h。此工序会产生晾干废气。  （6）喷面漆晾干：  ①调面漆：本项目拟使用同一密闭干式喷漆房进行高压互感器配件的底漆、面漆表面喷涂，面漆喷漆作业前也需在该密闭喷漆房内将面漆、固化剂、水按照10：1.5：2的比例进行调配，此过程人工操作，会产生调漆废气和废包装桶。  ②喷面漆：每批工件进入喷漆房后，喷漆房门关闭。喷涂方式为平面喷涂，操作者手持喷枪把涂料喷涂到工件的表面，形成涂层。此工序会产生喷漆废气、漆雾废气、晾干废气和漆渣。  ③晾干：本项目拟在同一晾干房内进行底漆、面漆的表面晾干，喷完面漆后，工件进入密闭的晾干房自然晾干，平均晾干时间为6h。此工序会产生晾干废气。根据厂方介绍，本项目高压互感器配件表面喷漆喷面漆、晾干工序均执行两遍。  （7）检验、入库：晾干后的产品经检验合格后入库代售。  **2、主要产污环节：**  **表 5-1 本项目技术改造后主要产污环节和排污特征**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **类别** | **代码** | **产污环节** | **污染物** | **产生特征** | **污染治理措施** | | 废气 | G1 | 等离子切割工序 | 切割烟尘 | 间断 | 自带布袋除尘装置  吸收处理后无组织排放 | | G2 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 间断 | 移动式焊烟净化器  吸收处理后无组织排放 | | G3 | 打磨工序 | 打磨粉尘 | 间断 | 自然沉降后无组织排放 | | G4 | 抛丸处理工序 | 抛丸粉尘 | 间断 | 吸风管道收集+布袋除尘装置+15米高排气筒排放（FQ-1） | | G5-1、G5-2、G6-1  G6-2、G7-1、G7-2  G8-1、G8-2 | 调漆、喷漆、烘干 | 喷漆废气（VOCs）  漆雾废气（染料尘）  晾干废气（VOCs） | 间断 | 干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放（FQ-2） | | -- | 职工食堂 | 食堂油烟 | 间断 | 油烟净化装置 | | 废水 | W1 | 职工生活 | 生活污水 | 间断 | 化粪池预处理 | | W2 | 职工食堂 | 食堂废水 | 间断 | 隔油池预处理 | | 噪声 | N1～N7 | 生产过程 | 噪声 | 间断 | 减震隔声、距离衰减 | | 固废 | S1-1、S1-2 | 切割下料工序 | 钢材边角料 | 间断 | 经厂方收集后出售处理 | | S2-1、S2-2、S2-3 | 生产过程 | 含油抹布、含油手套 | 间断 | 环卫部门清运处理 | | S3-1、S3-2  S3-3 | 精加工工序  抛丸处理工序 | 金属碎屑 | 间断 | 经厂方收集后出售处理 | | S4-1、S4-2 | 精加工工序 | 废切削液 | 间断 | 委托有资质的单位处理 | | S5-1、S5-2 | 精加工工序 | 废机油 | 间断 | 委托有资质的单位处理 | | S6 | 焊接工序 | 焊渣 | 间断 | 环卫部门清运处理 | | S7 | 抛丸处理工序 | 废钢丸 | 间断 | 经厂方收集后出售处理 | | S8-1、S8-2 | 原料使用过程 | 废包装桶 | 间断 | 委托有资质的单位处理 | | S9-1、S9-2 | 喷漆工序 | 滴落在地面的漆渣 | 间断 | 委托有资质的单位处理 | | -- | 喷漆废气  处理装置 | 废纸质过滤器 | 间断 | 委托有资质的单位处理 | | 废过滤棉 | 间断 | 委托有资质的单位处理 | | 废活性炭 | 间断 | 委托有资质的单位处理 | | -- | 布袋除尘装置、移动式旱烟净化装置 | 除尘装置吸收的  除尘灰 | 间断 | 经厂方收集后出售处理 | | -- | 职工食堂 | 食堂餐厨废弃物  废油脂 | 间断 | 由获得许可的单位  收集处置 | | -- | 职工生活 | 生活垃圾 | 间断 | 环卫清运 |   **3、喷漆工序物料平衡：**  本项目喷涂参数见表5-2：  **表5-2 本项目喷涂参数表**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **涂层** | **喷涂面积**  **（m2/a）** | **漆膜厚度**  **（μm）** | **漆膜密度**  **（t/m3）** | **漆膜重量**  **（t/a）** | **上漆率**  **（%）** | **固含量（%）** | **漆用量（t/a）** | | 水性醇酸底漆\* | 4500 | 60±5 | 1.2 | 0.324 | 60 | 51.85 | 1.04 | | 水性醇酸面漆\* | 4500 | 80±5 | 1.2 | 0.432 | 60 | 46.67 | 1.54 |   \***注：本项目所使用的是双组份的水性漆，上表中的底漆、面漆均指调配后的油漆，即添加了固化剂、水后的油漆。**  **物料平衡依据为：**  ①经与企业核实，本项目高压互感器配件平均每台喷涂面积约2.5m2，总喷涂面积约4500m2。底漆喷一遍，面漆喷两遍，单遍底漆漆膜厚度约60µm左右，单遍面漆漆膜厚度约40µm左右。  ②调漆方式为将底漆/面漆、固化剂、水按照10：1.5：2的比例倒入调漆桶中，由人工搅拌混合均匀，该过程在密闭干式喷漆房内进行。根据涂料成分组分（如表1-2所示）以及底漆、面漆的检测报告（见附件4），配比前水性醇酸底漆挥发分含量约17.17%、固体份含量约58%、水份含量约24.83%；水性醇酸面漆挥发分含量约22%，固体份含量约51%、水份含量约27%，确定调配后底漆挥发分含量约14.94%、固体份含量约51.85%、水份含量约33.21%；调配后面漆挥发分含量约18.52%、固体份含量约46.67%、水份含量约34.81%。由于调漆时间较短，挥发产生的有机废气少且并入喷漆房配套的废气处理装置一并处理，为简化分析，将调漆物料平衡并入喷漆物料平衡。  ③喷涂过程固体组分附着率为60%形成漆膜，10%沉降在地面形成漆渣，30%的固体组分形成漆雾。漆雾废气中98%收集装置吸收处理，2%为无组织排放；有机废气约50%在喷漆过程中挥发，其余50%在晾干过程中挥发；水分在喷涂过程中挥发量按50%计，晾干过程中挥发量按50%计。  ④粘附在喷枪上的漆料损耗、包装桶中残留的漆料损耗及其他不可预知的漆料损耗量较小，本次不予考虑。  本项目底漆、面漆喷涂过程物料平衡表、VOCs物料平衡表分别见表5-3~表5-5，物料平衡图分别见图5-3~图5-5：  **表5-3 本项目水性醇酸底漆喷涂过程物料平衡表（单位：t/a）**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **原料** | | | **去向** | | | | | 水性醇酸底漆0.7703t  固化剂0.1156t  水0.1541t | 挥发份14.94% | 0.1554 | 98%吸风装置收集：0.1523 | | 吸附装置吸附：0.1371 | | | 有组织排放：0.0152 | | | 2%无组织排放：0.0031 | | | | | 固体份51.85% | 0.5392 | 60%附着于工件0.3235 | | | | | 30%漆雾  0.1618 | 98%干式过滤器收集 0.1586 | | 干式过滤器吸收：0.1427 | | 有组织排放：0.0159 | | 2%无组织排放：0.0032 | | | | 10%沉降在地面成为漆渣：0.0539 | | | | | 水份33.21% | 0.3454 | 挥发 | | | | | 合计 | | 1.04 | 1.04 | | | |   **表5-4 本项目水性醇酸面漆喷涂过程物料平衡表（单位：t/a）**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **原料** | | | **去向** | | | | | 水性醇酸面漆1.1407t  固化剂0.1711t  水0.2282t | 挥发份18.52% | 0.2852 | 98%吸风装置收集：0.2795 | | 吸附装置吸附：0.2515 | | | 有组织排放：0.028 | | | 2%无组织排放：0.0057 | | | | | 固体份46.67% | 0.7187 | 60%附着于工件0.4312 | | | | | 30%漆雾  0.2156 | 98%干式过滤器收集 0.2113 | | 干式过滤器吸收：0.1902 | | 有组织排放：0.0211 | | 2%无组织排放：0.0043 | | | | 10%沉降在地面成为漆渣：0.0719 | | | | | 水份34.81% | 0.5361 | 挥发 | | | | | 合计 | | 1.54 | 1.54 | | | |   **表5-5 VOCs物料平衡表**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **进方（t/a）** | | **出方（t/a）** | | | | 名称 | 数量 | 类别 | 名称或编号 | 数量 | | 水性醇酸底漆 | 0.1323 | 废气 | 吸附装置吸收 | 0.3886 | | 水性醇酸面漆 | 0.251 | 有组织排放 | 0.0432 | | 固化剂 | 0.0573 | 无组织排放 | 0.0088 | | 合计 | 0.4406 | / | / | 0.4406 |   水性醇酸底漆固化剂、水  **图5-3 本项目水性醇酸底漆物料平衡图（单位：t/a）**  VOCS  0.1554  无组织排放：0.0031  吸风装置收集  0.1523  吸附装置吸附：0.1371  有组织排放：0.0152  1.04  水份  0.3454  蒸发损耗0.3454  固体份  0.5392  60%附于工件表面：0.3235  30%漆雾  0.1618  98%干式过滤器  收集0.1586  无组织排放：0.0032  干式过滤器吸收  0.1427  有组织排放  0.0159  10%沉降在地面成为漆渣：0.0539  水性醇酸面漆固化剂、水  **图5-4 本项目水性醇酸面漆物料平衡图（单位：t/a）**  VOCS  0.2852  无组织排放：0.0057  吸风装置收集  0.2795  吸附装置吸附：0.2515  有组织排放：0.028  1.54  水份  0.5361  蒸发损耗0.5361  固体份  0.7187  60%附于工件表面：0.4312  30%漆雾  0.2156  10%沉降在地面成为漆渣：0.0719  98%干式过滤器  收集0.2113  无组织排放：0.0043  干式过滤器吸收  0.1902  有组织排放  0.0211  水性醇酸底漆中的VOCs  0.1323  **图5-5 喷漆过程中VOCS平衡图（单位：t/a）**  调漆、喷漆、晾干  过程中挥发  无组织排放：0.0088  吸风装置收集  0.4318  吸附装置吸收  0.3886  有组织排放  0.0432  水性醇酸面漆中的VOCs  0.251  固化剂中的VOCs  0.0573  **技改项目营运期污染源强分析：**  **1、废气：**  本项目技术改造后，废气污染物主要为等离子切割过程中产生的切割烟尘，焊接工序产生的焊接烟尘，打磨工序产生的打磨粉尘，抛丸处理工序产生的抛丸粉尘，底漆、面漆喷漆过程中产生的喷漆、晾干废气（VOCs）、漆雾废气（染料尘）和职工食堂产生的食堂油烟。  **（1）钢板等离子切割工序产生的切割烟尘**  本项目在3#生产车间设有一台等离子切割机，根据厂方介绍，约60%的原料钢板需通过剪板机切割下料，其余40%通过等离子切割机切割下料。等离子切割是利用高温等离子电弧的热量，使工件切口处的金属部分或局部熔化，并借助高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法，在切割过程中会有切割烟尘产生，其主要成分为铁的氧化物和金属粉尘等。依据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“废气污染物估算及治理措施”中分析，切割烟尘的产生量按工件量的1‰计，本项目需经等离子切割的钢板用量约为136t/a，则烟尘产生量为0.136t/a。本项目技术改造后，厂方拟对切割烟尘进行吸收处理，在切割头切割部位的两侧各有一个吸风罩，吸风罩于切割头相对位置固定，随着切割头的移动而移动，用软管连接至布袋除尘装置吸收处理。吸风罩收集效率可达90%，布袋除尘器粉尘吸收效率可达99%，则未被捕集的粉尘量为0.0148t/a，无组织排放于3#生产车间内。切割工序以平均每天2h计，年工作时间为600h。  **（2）焊接工序产生的焊接烟尘**  本项目1#生产车间设有焊接工序，焊接方式为CO2气体保护焊接。焊接过程会产生焊接烟尘，焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的经氧化、冷凝而形成的颗粒物。依据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“废气污染物估算及治理措施”中分析，各焊接方法产尘量见下表：  **表5-6 各焊接方法的产尘量**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **焊接方法** | **焊接材料** | **施焊时发尘量**  **（mg/min）** | **焊接材料的发尘量**  **（g/kg）** | | 手工电弧焊 | 低氢型焊条（结507，直径4mm） | 350～450 | 11～16 | | 低钙型焊条（结422，直径4mm） | 200～280 | 6～8 | | 自然保护焊 | 药芯焊丝（直径3.2mm） | 2000～3500 | 20～25 | | **二氧化碳气体保护焊** | **实芯焊丝（直径1.6mm）** | **450～650** | **5～8** | | 药芯焊丝（直径1.6mm） | 700～900 | 7～10 | | 氩弧焊 | 实芯焊丝（直径1.6mm） | 100～200 | 2～5 | | 埋弧焊 | 实芯焊丝（直径5mm） | 10～40 | 0.1～0.3 | | 氧-乙炔焊 | -- | 40～80 | -- |   根据厂方介绍，本项目焊接工序使用的是二氧化碳气体保护焊实芯焊丝，二氧化碳气体保护焊实芯焊丝焊接材料发生量5~8g/kg，本次评价以8g/kg计。本项目焊丝使用量2t/a，则焊接烟尘产生量为0.016t/a，焊接工序工作时间以每天4h计。厂方拟设置移动式焊烟净化装置吸收处理后通过车间排风扇无组织排放，该净化器捕集效率以70%计，除尘效率以85%计，则净化装置吸收量为0.0095t/a，焊接烟尘无组织排放量约为0.0065t/a，排放速率为0.0054kg/h。  **（3）打磨工序产生的打磨粉尘**  本项目焊接成型后的给料机配件、输送机配件半成品需在1#生产车间内采用手持式打磨机对其毛刺及焊缝处进行打磨处理，此工序会有打磨粉尘产生。本项目打磨工序的半成品约为80t/a（减去边角料损耗量），按厚度20mm、密度7.85t/m3折算，约510m2。由于仅对焊缝及毛刺进行打磨，打磨面积按表面积的5%算，打磨厚度按0.5mm算，则打磨粉尘产生量为0.01275m3/a，约0.1t/a。该打磨粉尘粒径较大，易于沉降，其中约85%由于自身重力沉降在地面形成金属碎屑，15%为无组织排放。则无组织排放量为0.015t/a，打磨作业时间按平均每天4小时计，则打磨粉尘产生速率为0.0125kg/h，无组织排放于1#生产车间内。  **（4）抛丸处理工序产生的抛丸粉尘**  本项目技术改造后拟在1#生产车间东部设置一台吊钩式抛丸机，半成品高压互感器配件人工上件后进入吊钩式抛丸机，通过抛丸机内的高速弹丸冲击工件表面，以去除工件表面的氧化皮，强化表面，并提高表面硬度，该抛丸处理工序会产生抛丸粉尘。根据《环境工程手册 废气卷》及机械加工行业专家提出的意见，抛丸粉尘产生量按工件重量的0.25%和钢丸损耗量的50%计算。本项目需抛丸处理的半成品约为300t/a，抛丸机每年需补充5t新钢丸，则抛丸处理工序粉尘产生量为3.25t/a。根据厂方介绍，半成品工件依次逐批进入吊钩式抛丸机进行抛丸处理，单批工件重量约0.1t，平均抛丸时间30min，则抛丸工序全年工作时间1500h。本项目抛丸机顶部均配有吸风管道，吸风管道风量为6000m3/h，吸风管道收集的粉尘经布袋除尘装置吸收处理后通过15米高排气筒（1#）排放。由于粉尘产生于抛丸机内部，抛丸机工作时处于密闭状态，故吸风装置粉尘收集效率按98%计（少量粉尘从抛丸机顶部钩槽逸出），布袋除尘装置处理效率可达99%，其余未被收集的2%粉尘其中85%由于粉尘粒径较大，因自身重力沉降在地面，其余15%以无组织形式排放于1#生产车间内。  **（5）喷漆晾干工程中产生的有机废气（VOCs）、漆雾废气（染料尘）**  本项目技术改造后拟将原2#生产车间北侧一般固废仓库（10×6m×6m）改造为喷漆晾干区域，设置5m×4m×2.5m密闭干式喷漆房、4.5m×4m×2.5m密闭晾干房各一座，底漆面漆均在同一喷漆房、同一晾干房内表面喷漆、晾干，喷漆晾干工程中产生的有机废气（VOCs）、漆雾废气（染料尘）。  ①漆雾废气（染料尘）：本项目底漆、面漆喷涂作业时，喷枪与工件的喷涂距离为15～20cm，喷涂过程中会有未附着于工件表面的漆雾颗粒产生，以染料尘计。本项目水性醇酸底漆固含量为58%，水性醇酸面漆固含量为51%，固化剂固含量为80%。经计算，底漆、固化剂固含量合计为0.5392t/a，面漆、固化剂固含量合计为0.7187t/a。根据同类行业用漆量类比，本项目产品高压互感器配件比表面积较大，喷漆附着率较高，一般可达55-75%，综合考虑，本项目喷涂涂料附着率以60%计，10%沉降在地面形成漆渣，因此喷漆过程中约有30%的固份形成漆雾颗粒，则底漆、面漆喷漆过程中漆雾产生量约0.3774t/a。  喷漆房、晾干房均为密闭设置，喷漆房采用上送风、下抽风的收集方式，保持微正压（收集率以98%计）。本项目拟对喷漆房收集的漆雾颗粒经“干式漆雾过滤器+过滤棉”（处理效率以90%计）处理后，最终通过15m高排气筒（2#）排放。其余2%未能收集的漆雾无组织排放，则喷漆房漆雾无组织排放量为0.0076t/a。  ②有机废气（VOCs）：本项目喷漆、晾干过程中，涂料中的有机成分会挥发出来形成有机废气。本项目水性醇酸底漆挥发份为17.17%，水性醇酸面漆挥发份为22%，固化剂挥发份为20%，底漆、固化剂挥发份合计为0.1554t/a，面漆、固化剂挥发份合计为0.2852t/a，按最不利情况考虑，涂料中挥发份全部挥发形成有机废气。经查阅相关资料及同类企业类比，其中约50%VOCs在喷漆过程产生，50%VOCs在晾干过程中产生。晾干房设置一套废气收集处置系统，晾干房为密闭设置（收集率以98%计）。喷漆房、晾干房收集的有机废气经“二级活性炭吸附装置”（处理效率以90%计）处理后由15m高排气筒（2#）排放。其余2%未能收集的有机废气为无组织排放，则喷漆房、晾干房VOCs无组织排放量为0.0088t/a。  **工作时间估算：**本项目密闭干式喷漆房设置1个工位（人工喷漆工位），设置2把喷枪（一用一备），喷枪口径1.2mm，喷漆量约100ml/min。经计算，喷漆房喷涂时间约410h/a，晾干房晾干时间以6h/d、1800h/a计。  **设计风量估算：**  **喷漆房风量：**参考《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）8.2 条，喷漆房的控制风速取值范围为 0.38~0.67m/s，本项目喷漆房横截面积为12.5m2，则喷漆房送风风量Q计算为：喷漆房送风量：Q=控制风速×横截面面积=（0.38~0.67）m/s×12.5m2×3600s=17100~30150m3/h。喷漆室的排风量一般略低于供风量，使喷漆室内略处于微正压，以避免喷漆室外未经净化空气串入喷漆室内。则喷漆房排风风机风量应＜17100m3/h。本项目喷漆房拟选用15000m3/h风机。  **晾干房风量：**本项目密闭晾干房尺寸为4.5m×4m×2.5m，拟对该区域设置风机进行强制换风，参照《三废处理工程技术手册 废气卷》，工厂一般作业室换气次数为6次/小时，本项目为保证晾干房内空气状况良好，吸风风量以10次左右/小时设计，则密闭晾干房设计风量为450m3/h。  **（6）食堂油烟**  本项目技术改造后，新增员工8人，每天就餐人数28人，根据类比调查，人均食用油消耗量以20g/人·d计，年工作日为300天，则食用油消耗量为0.168t/a。一般油烟挥发量约占总用油量的2-4%，本次评价按3%计，油烟产生量为0.005t/a。企业已设置油烟净化装置对食堂油烟进行处理，由专用油烟管道从高于屋顶1m的烟囱排出。食堂烹饪时间以2h/d计，引风机风量以2000m3/h考虑，油烟净化设施对油烟去除效率按85%计，则最终油烟排放量为0.00075t/a，排放浓度为0.625mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的浓度限制。 |

本项目技术改造后，全厂有组织废气产生、排放情况见表5-7：

**表5-7 本项目技术改造后有组织废气污染物产生及排放状况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **排放源** | **污染源**  **产生工序** | **污染物**  **名称** | **排气量**  **m3/h** | **产生状况** | | | **收集方式** | **收集**  **效率%** | **治理措施** | **处理**  **效率**  **%** | **排放状况** | | | **排放**  **时间** | **排放源**  **参数** |
| **浓度**  **mg/m3** | **速率**  **kg/h** | **产生量**  **t/a** | **浓度**  **mg/m3** | **速率**  **kg/h** | **排放量**  **t/a** |
| FQ-1 | 抛丸处理  工序 | 抛丸粉尘 | 6000 | 353.83 | 2.123 | 3.185 | 吸风装置  收集 | 95 | 布袋除尘装置 | 99 | 3.54 | 0.021 | 0.032 | 1500h | H=15m ∅=0.4m  T=25℃ |
| FQ-2 | 喷漆房 | VOCs | 15000 | 35.107 | 0.5266 | 0.2159 | 吸风装置  收集 | 98 | 干式过滤器+过滤棉+二级活性炭  吸附装置 | 90 | 3.51 | 0.0527 | 0.0216 | 410h | H=15m ∅=0.6m  T=25℃ |
| 染料尘 | 60.13 | 0.902 | 0.3698 | 6.013 | 0.09 | 0.037 |
| 晾干房 | VOCs | 450 | 266.44 | 0.1199 | 0.2159 | 26.64 | 0.012 | 0.0216 | 1800h |
| 喷漆晾干  工序 | VOCs | 15450 | 41.845 | 0.6465\* | 0.4318 | 4.18 | 0.0646\* | 0.0432 | / |
| 染料尘 | 60.13 | 0.902 | 0.3698 | 6.013 | 0.09 | 0.037 | 410h |
| FQ-3 | 职工食堂 | 食堂油烟 | 2000 | 4.15 | 0.0083 | 0.005 | 集气罩  收集 | 100 | 油烟净化装置 | 85 | 0.625 | 0.00125 | 0.00075 | 600h | H=15m ∅=0.2m  T=25℃ |

**注：本项目底漆、面漆喷漆晾干工序VOCs产生速率、排放速率均按喷漆、晾干工序同时发生时的最大速率进行计算。**

本项目技术改造后，全厂无组织废气产生、排放情况见表5-8：

**表5-8 本项目技术改造后无组织废气污染物产生及排放情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **污染源位置** | **污染物名称** | | **污染物排放量（t/a）** | **排放时间**  **（h/a）** | **排放速率**  **（kg/h）** | **面源参数（m）** | | | **周界浓度限值（mg/m3）** |
| **长度** | **宽度** | **高度** |
| 3#生产车间 | 切割烟尘 | | 0.0148 | 600 | 0.0247 | 48 | 30 | 8 | 1.0 |
| 1#生产车间 | 焊接烟尘 | | 0.0065 | 1200 | 0.0054 | 42 | 34 | 8 | 1.0 |
| 打磨粉尘 | | 0.015 | 1200 | 0.0125 | 1.0 |
| 抛丸粉尘 | | 0.01 | 1500 | 0.0067 | 1.0 |
| 1#生产车间合计 | 颗粒物 | | 0.0315 | / | 0.0246 | 1.0 |
| 喷漆晾干区域 | 喷漆房喷漆  工序 | VOCs | 0.0044 | 410 | 0.0107 | 10 | 6 | 6 | 2.0 |
| 染料尘 | 0.0076 | 0.0185 | / |
| 晾干房晾干  工序 | VOCs | 0.0044 | 1800 | 0.0024 | 2.0 |
| 喷漆晾干区域  合计 | 颗粒物 | | 0.0076 |  | 0.0185 | 1.0 |
| VOCs | | 0.0088 | / | 0.0131 | 2.0 |

**表5-9 大气污染物有组织排放量核算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排放口编号** | **污染物** | **核算排放浓度（µg/m3）** | **核算排放速率（kg/h）** | **核算年排放量（t/a）** |
| **一般排放口** | | | | | |
| 1 | 1# | 颗粒物 | 3540 | 0.021 | 0.032 |
| 2 | 2# | VOCs | 4180 | 0.0646 | 0.0432 |
| 颗粒物 | 6013 | 0.09 | 0.037 |
| 一般排放口合计 | | 颗粒物 | | | 0.069 |
| VOCs | | | 0.0432 |
| **有组织排放总计** | | | | | |
| 有组织排放总计 | | 颗粒物 | | | 0.069 |
| VOCs | | | 0.0432 |

**表5-10 大气污染物无组织排放量核算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排放口编号** | **产污环节** | **污染物** | **主要污染防治措施** | **国家或地方污染物排放标准** | | | **年排放量**  **（t/a）** |
| **标准名称** | | **浓度限值（µg/m3）** |
| 1 | 3#生产车间 | 等离子切割  工序 | 颗粒物 | 设置排风扇  加强车间自然通风及机械排风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | | 1000 | 0.0148 |
| 2 | 1#生产车间 | 焊接工序  打磨工序  抛丸处理工序 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | | 1000 | 0.0315 |
| 3 | 喷漆晾  干区域 | 喷漆工序 | 染料尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | | / | 0.0076 |
| 喷漆、晾干  工序 | VOCs | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） | | 2000 | 0.0088 |
| 无组织排放总计 | | | | | | | | |
| 无组织排放总计 | | 颗粒物 | | | | 0.0539 | | |
| VOCs | | | | 0.0088 | | |

**表5-11 大气污染物年排放量核算表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **污染物** | **年排放量（t/a）** |
| 1 | 颗粒物 | 0.1229 |
| 2 | VOCs | 0.052 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2、废水：**  本项目喷漆工序采用干式喷漆房，故全厂用水主要为切削液配比用水、调漆用水、喷枪清洗用水、职工生活用水和食堂用水。排水为职工生活污水和食堂废水，经厂内化粪池、隔油池预处理后，近期由周边农民定期清掏，作为农肥用于肥田，远期具备接管条件后，经市政污水管网排入海安市雅周镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入曲雅河。  （1）切削液配比用水  本项目车床、刨床、钻床、冲床、铣床等机加工设备工作过程中均需要使用一定量的切削液。根据企业提供资料，切削液使用前需用水稀释5倍后使用，本项目切削液原液用量为0.5t/a，则配比用水量为2.5t/a。  （2）调漆用水  本项目使用水性漆，以自来水作为稀释剂，根据水性底漆、水性面漆调漆的比例，调漆总用水约为0.3823t/a，全部蒸发损耗。  （3）喷枪清洗用水  根据企业介绍，当天喷漆工作结束后，需对喷枪进行清洗，每把喷枪的清洗用水量为2L/次，全厂共计使用2把喷枪，采用集中式喷漆，全年喷漆天数约60天，喷枪清洗用水量为0.24t/a。喷枪清洗废水产生量为清洗用水量的95%，则喷枪清洗废液产生量为0.228t/a，全部作为调漆用水，不对外排放。  （4）生活用水  该项目技术改造后，拟新增员工8人，全厂定员28人，年工作日300天，一班制，参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订），本项目人均用水按50L/d计算，结合职工在厂内工作时间，生活用水确定如下：50升/人·天×28人×300天＝420m3/a，排放系数取0.8，则生活废水产生量为336m3/a。生活废水中主要污染物为：COD：400mg/L、SS：300mg/L、氨氮：25mg/L、TP：4mg/L，则污染物产生量为COD：0.1344t/a、SS：0.1008t/a、NH3-N：0.0084t/a、TP：0.0013t/a。生活污水经厂内化粪池预处理后，近期由周边农民定期清掏，作为农肥用于肥田；远期具备接管条件后经市政污水管网排入海安市雅周镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入曲雅河。  （5）食堂用水  本项目食堂用水量按5L/人·d计，则食堂用水为42t/a，排放系数取0.8，则食堂废水产生量约为33.6t/a。食堂废水中主要污染物为：COD：350mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L、TP：3mg/L、动植物油：200mg/L，则食堂废水污染物产生量为COD：0.0118t/a、SS：0.0067t/a、NH3-N：0.0008t/a、TP：0.0001t/a、动植物油：0.0067t/a。食堂废水先经隔油池处理后排入厂内化粪池预处理，近期由周边农民定期清掏，作为农肥用于肥田；远期具备接管条件后经市政污水管网排入海安市雅周镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入曲雅河。  本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”的排水体制，雨水经雨水管网收集后排入附近水体。  本项目水污染物产生及排放情况见表5-12：  **表5-12 本项目水污染物产生及排放情况**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **污水排放量（t/a）** | **污染**  **因子** | **产生情况** | | **治理**  **措施** | **处理后情况** | | **排放方式**  **及去向** | | **浓度**  **（mg/L）** | **产生量**  **（t/a）** | **浓 度**  **（mg/L）** | **排放量**  **（t/a）** | | 生活污水  336 | COD | 400 | 0.1344 | 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并经化粪池预处理 | COD：300 | 0.1109 | 近期由周边农民定期清掏，作为农肥用于肥田；远期具备接管条件后，经市政污水管网排入海安市雅周镇污水处理厂集中处理，最终达标尾水排入曲雅河 | | SS | 300 | 0.1008 | SS：150 | 0.0554 | | NH3-N | 25 | 0.0084 | NH3-N：25 | 0.0092 | | TP | 4 | 0.0013 | TP： 3 | 0.0011 | | 食堂废水  33.6 | COD | 350 | 0.0118 | 动植物油：10 | 0.0037 | | SS | 200 | 0.0067 |  | | | NH3-N | 25 | 0.0008 | | TP | 3 | 0.0001 | | 动植物油 | 200 | 0.0067 |   本项目技术改造后，全厂用排水平衡见图5-6：  损耗84  生活用水  464.8943  新鲜水  336  化粪池  369.6  海安市雅周镇污水处理厂  曲雅河  **图5-6 本项目用排水平衡图（t/a）**  喷枪清洗用水  420  0.24  369.6  损耗0.3823  调漆用水  0.1543  损耗0.012  切削液配比用水  损耗1.8  2.5  1.2  切削液0.5  0.228  废切削液  委托有资质的单位处理  1.2  食堂废水  损耗8.4  42  隔油池  33.6  **表5-13 废水污染物排放信息表**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **排放口编号** | **污染物种类** | **排放浓度（mg/L）** | **日排放量**  **（t/d）** | **年排放量**  **（t/a）** | | 1 | FW-1 | COD | 300 | 0.00037 | 0.1109 | | SS | 150 | 0.000185 | 0.0554 | | NH3-N | 25 | 0.00003 | 0.0092 | | TP | 3 | 0.0000037 | 0.0011 | | 动植物油 | 10 | 0.000012 | 0.0037 | | **全厂排放口合计** | | COD | | | 0.1109 | | SS | | | 0.0554 | | NH3-N | | | 0.0092 | | TP | | | 0.0011 | | 动植物油 | | | 0.0037 |   **3、噪声：**  本项目技术改造后，噪声来源于等离子切割机、剪板机、锯床、折弯机、卷板机、车床、刨床、钻床、冲床、铣床、电焊机、手持式打磨机、抛丸机、废气处理装置引风机等设备噪声，其单台设备噪声值为75～90dB（A）。本项目主要高噪声设备见表5-14：  **表5-14 主要高噪声设备**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **设备名称** | **等效声级（dB(A)）** | **所在车间** | **数量（台）** | **距厂界最近距离** | **治理措施** | **降噪效果** | | 1 | 等离子切割机 | 85 | 3#生产车间 | 1 | 西厂界25 | 厂房隔声  减振垫、距离衰减 | ≥35dB（A） | | 2 | 剪板机 | 85 | 1 | 西厂界15 | | 3 | 剪板机 | 85 | 1#生产车间 | 1 | 东厂界35 | 厂房隔声  减振垫、距离衰减 | ≥35dB（A） | | 4 | 锯床 | 80 | 2 | 东厂界30 | | 5 | 折弯机 | 80 | 2 | 东厂界30 | | 6 | 卷板机 | 80 | 1 | 东厂界25 | | 7 | 吊钩式抛丸机 | 90 | 1 | 东厂界20 | | 8 | 电焊机 | 75 | 3 | 东厂界45 | 厂房隔声  距离衰减 | ≥20dB（A） | | 9 | 手持式打磨机 | 80 | 3 | 东厂界45 | | 10 | 除尘设备引风机 | 85 | 1 | 东厂界20 | | 11 | 车床 | 85 | 2#生产车间 | 3 | 东厂界30 | 厂房隔声  减振垫、距离衰减 | ≥35dB（A） | | 12 | 刨床 | 85 | 2 | 东厂界30 | | 13 | 钻床 | 80 | 3 | 东厂界35 | | 14 | 冲床 | 85 | 1 | 东厂界35 | | 15 | 铣床 | 85 | 1 | 东厂界40 | | 16 | 压机 | 85 | 1 | 东厂界40 | | 17 | 废气处理装置引风机 | 85 | 喷漆晾干区域 | 1 | 东厂界60 | 厂房隔声  距离衰减 | ≥20dB（A） |   **4、固废：**  本项目技术改造后，产生的固废为切割下料工序产生的钢材边角料，生产过程中产生的含油抹布、含油手套，精加工工序以及抛丸处理工序沉降在地面的金属碎屑，精加工工序产生的废切削液、废机油，焊接工序产生的焊渣，抛丸处理工序产生的废钢丸，油漆、固化剂、切削液、润滑油、液压油等原材料使用过程中产生的废包装桶，底漆面漆喷漆工序滴落在地面以及干式过滤器收集的漆渣，喷漆废气处理装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭，除尘装置吸收的除尘灰，厂内职工产生的生活垃圾以及职工食堂产生食堂餐厨废弃物、废油脂。  钢材边角料：本项目钢板、型材、圆钢在切割下料工序均会产生少量钢材边角料，根据企业提供的资料，废边角料产生量以原料用量的5%计，则产生量约为20t/a，经厂方收集后出售处理。  含油抹布、含油手套：根据企业介绍，本项目生产过程中产生含油抹布、手套约为0.2t/a。依据《国家危险废物名录》（2016版）附录“危险废物豁免管理清单”，豁免环节为“全部环节”，豁免条件为“混入生活垃圾”，豁免内容为“全过程不按危险废物管理”，与焊渣、生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处理。  沉降在地面的金属碎屑：精加工工序利用车床、铣床、刨床、钻床对钢板、管材、型材等原材料进行加工，会产生少量金属碎屑积聚在操作台附近，根据企业介绍，金属碎屑产生量以金属加工量的0.5‰考虑，则金属碎屑产生量为0.19t/a。本项目技术改造后，新增一台吊钩式抛丸机，根据抛丸处理工序除尘装置的收集效率分析可知，未被收集的抛丸粉尘为0.065t/a，由于铁粉尘比重较大，其中85% 0.055t/a沉降在地面。故本项目生产过程中沉降在地面的金属碎屑共计0.245t/a，经厂方收集后出售处理。  废切削液：本项目车床、铣床、刨床、钻床等机加工设备工作过程中需要使用一定量的切削液，根据企业提供的资料，切削液中含有易于变质的成分，长期使用后需进行更换，平均每半年更换一次，产生废切削液为使用量的40%。根据切削液使用量推算，本项目预计产生废切削液量约为1.2t/a。废切削液被列为国家危险废物名录，编号为HW09（900-006-09），委托有资质的单位处理。  废机油：根据企业介绍，本项目在精加工过程中废机油的产生量约为0.5t/a。废机油属于危险废物，编号为HW08（900-218-08），委托有资质的单位处理。  焊渣：焊接工序焊条夹持部分使用后的废弃物和清理焊缝后产生的废弃物均为焊渣，产生量依据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍）“固体废物产生量的估算”，为焊条使用量的1/11+4%。本项目焊条焊丝使用量为2t/a，则焊渣产生量约为0.262t/a，经厂方收集后由环卫部门清运处理。  废钢丸：本项目吊钩式抛丸机中钢丸在抛丸处理过程中会产生损耗，根据企业提供的资料，每年约补充5t新钢丸，其中50%以粉尘形式损耗，剩余50%为粒径较小的废钢丸，则废钢丸产生量约为2.5t/a，经厂方收集后出售处理。  废包装桶：本项目油漆、固化剂、切削液、液压油、润滑油使用过程中均会产生废包装桶，根据使用量以及包装规格计算，预计产生废包装桶170个/a，平均每个为1.5kg，则产生废包装桶约0.255t/a。该废包装桶属于危险固废，编号为HW49（900-041-49），经厂方收集后委托有资质的单位处理。  滴落在地面的漆渣：本项目喷漆过程中会有少量油漆滴落在地面形成漆渣，产生量约为底漆、面漆中固体份含量的10%，约0.1258t/a，属于危险固废，编号为HW12（900-252-12），经厂方收集后委托有资质的单位处理。  废纸质过滤器：本项目喷涂废气处理装置设有干式漆雾过滤器，干式过滤器中的迷宫式纸质过滤器吸附达饱和状态后需进行更换，干式漆雾过滤器迷宫式纸质过滤器使用量为50kg，每季度更换一次，则吸附污染物后全厂废纸质过滤器产生量约为0.5329t/a（含吸附的漆渣0.3329t/a），属于危险固废，编号为HW49（900-041-49），经厂方收集后委托有资质的单位处理。  废过滤棉：本项目干式漆雾过滤器之后设置过滤棉进一步去除漆雾颗粒，主要用于去除大颗粒物质，防止活性炭堵塞，过滤棉吸附达饱和状态后需进行更换，根据企业介绍，本项目每套废气处理装置中过滤棉装填量为0.1t，每月更换一次，则本项目废过滤棉的产生量约为1.2t/a，属于危险废物，编号为HW49（900-041-49）。  废活性炭：本项目喷漆房、晾干房喷漆晾干过程中产生的有机废气均采用“二级活性炭吸附装置”吸收处理，需吸附的有机废气量为0.4318t/a，以吸附饱和率30%计算，则年需活性炭1.44t。活性炭吸附装置安装饱和警示装置，一旦不能满足吸附要求即进行活性炭更换，本项目活性炭用量为1.6t，填充量为0.8t，每半年更换一次，则废活性炭的产生量约为1.9886t/a（含有机废气0.3886t/a）。属于危险废物，编号为HW49（900-041-49），委托有资质的单位处理。  除尘装置吸收的除尘灰：本项目技术改造后，拟设置布袋除尘装置对切割烟尘收集处理，设置移动式焊接烟尘净化装置对焊接烟尘收集处理，设置布袋除尘装置对抛丸粉尘吸收处理，根据除尘装置各自的收集效率、吸收效率分析可知，除尘装置吸收的除尘灰共计3.2837t/a，经厂方收集后出售处理。  食堂餐厨废弃物、废油脂：本项目技术改造后，预计食堂餐厨废弃物产生量约为1.5t/a，隔油池和油烟净化器收集的废油脂约0.1t/a，由获得许可的单位收集处置。  生活垃圾：本项目技术改造后定员28人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg，生活垃圾的产生量约4.2t/a，由当地环卫部门统一清运。  根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330—2017）的规定，首先对项目产生的固体废物进行判断，本项目固废属性判断见表5-15，本项目固废产生及处置情况见表5-16，危险废物产生及处置情况见表5-17：  **表5-15 副产物产生情况汇总表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **固废名称** | **产生工序** | **形态** | **主要成分** | **产量（t/a）** | **种类判断** | | | | **固废** | **副产品** | **依据** | | 1 | 钢材边角料 | 切割下料工序 | 固态 | 钢材 | 20 | √ | -- | 《固体废物鉴别标准通则》 | | 2 | 含油抹布  含油手套 | 生产过程 | 固态 | 棉纱 | 0.2 | √ | -- | | 3 | 沉降在地面的  金属碎屑 | 精加工工序  抛丸处理工序 | 固态 | 金属 | 0.245 | √ | -- | | 4 | 废切削液 | 精加工工序 | 液态 | 有机化合物  表面活性剂、水 | 1.2 | √ | -- | | 5 | 废机油 | 精加工工序 | 液态 | 有机化合物、水 | 0.5 | √ | -- | | 6 | 焊渣 | 焊接工序 | 固态 | 金属氧化物 | 0.262 | √ | -- | | 7 | 废钢丸 | 表面喷砂处理工序 | 固态 | 碳铁合金 | 2.5 | √ | -- | | 8 | 废包装桶 | 原料使用过程 | 固态 | 塑料 | 0.255 | √ | -- | | 9 | 漆渣 | 底漆面漆喷漆工序 | 固态 | 有机化合物 | 0.1258 | √ | -- | | 10 | 废纸质过滤器 | 喷漆废气处理装置 | 固态 | 牛皮纸 | 0.5329 | √ | -- | | 11 | 废过滤棉 | 固态 | 纤维 | 1.2 | √ | -- | | 12 | 废活性炭 | 固态 | 活性炭 | 1.9886 | √ | -- | | 13 | 除尘装置吸收  的除尘灰 | 布袋除尘器  移动式焊烟净化器 | 固态 | 金属氧化物 | 3.2837 | √ | -- | | 14 | 食堂餐厨废弃物  废油脂 | 职工食堂 | 半固态 | 餐厨废弃物  油脂 | 1.6 | √ | -- | | 15 | 生活垃圾 | 职工生活 | 半固态 | 废塑料废包装纸 | 4.2 | √ | -- |   本项目固体废物产生及排放情况见表5-16：  **表5-16 本项目固废产生及排放情况表**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **废物来源** | **名称** | **性状** | **产生量** | **废物**  **类别** | **废物代码** | **拟采取的处理方式** | | 1 | 切割下料工序 | 钢材边角料 | 固态 | 20t/a | 85 | -- | 经厂方收集后  出售处理 | | 2 | 生产过程 | 含油抹布  含油手套 | 固态 | 0.2t/a | 99 | -- | 环卫部门清运处理 | | 3 | 切割下料工序精加工工序  抛丸处理工序 | 沉降在地面的  金属碎屑 | 固态 | 0.245t/a | 99 | -- | 经厂方收集后  出售处理 | | 4 | 精加工工序 | 废切削液 | 液态 | 1.2t/a | HW09 | 900-006-09 | 委托有资质的  单位处理 | | 5 | 废机油 | 液态 | 0.5t/a | HW08 | 900-218-08 | | 6 | 焊接工序 | 焊渣 | 固态 | 0.262t/a | 86 | -- | 环卫部门清运处理 | | 7 | 抛丸处理工序 | 废钢丸 | 固态 | 2.5t/a | 99 | -- | 经厂方收集后  出售处理 | | 8 | 原料使用过程 | 废包装桶 | 固态 | 0.255t/a | HW49 | 900-041-49 | 委托有资质的  单位处理 | | 9 | 喷漆工序 | 漆渣 | 固态 | 0.1258t/a | HW12 | 900-252-12 | 委托有资质的  单位处理 | | 10 | 喷漆废气处理装置 | 废纸质过滤器 | 固态 | 0.5329t/a | HW49 | 900-041-49 | | 11 | 废过滤棉 | 固态 | 1.2t/a | HW49 | 900-041-49 | | 12 | 废活性炭 | 固态 | 1.9886t/a | HW49 | 900-041-49 | | 13 | 布袋除尘器  移动式焊烟净化装置 | 除尘装置吸收的  除尘灰 | 固态 | 3.2837t/a | 84 | -- | 经厂方收集后  出售处理 | | 14 | 职工食堂 | 食堂餐厨废弃物  废油脂 | 半固态 | 1.6t/a | 99 | -- | 有获得许可的单位收集处置 | | 15 | 职工生活 | 生活垃圾 | 半固态 | 4.2t/a | 99 | -- | 环卫部门清运处理 | |

**5-17 本项目危险废物汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **危险废物名称** | **危险废物类别** | **危险废物**  **代码** | **产生量**  **（吨/年）** | **产生工序**  **及装置** | **形态** | **主要成分** | **有害成分** | **产废周期** | **危险**  **特性** | **污染防治措施** |
| 1 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 1.2 | 精加工工序 | 液态 | 有机化合物  表面活性剂水 | 机化合物  表面活性剂 | 每半年 | T、In | 使用密封塑胶桶暂存于危废仓库，委托有资质的单位处理 |
| 2 | 废机油 | HW08 | 900-218-08 | 0.5 | 精加工工序 | 液态 | 有机化合物水 | 有机化合物 | 每天 | T、In |
| 3 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.255 | 原料使用过程 | 固态 | 有机化合物  塑料 | 有机化合物 | 每天 | T |
| 4 | 漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 0.1258 | 底漆面漆喷漆工序滴落在地面 | 固态 | 油漆 | 油漆 | 每天 | T、In |
| 5 | 废纸质过滤器 | HW49 | 900-041-49 | 0.5329 | 喷漆废气处理  装置 | 固态 | 牛皮纸、油漆 | 油漆 | 每天 | T、In |
| 6 | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 1.2 | 固态 | 纤维、有机物 | 有机物 | 每月 | T、In |
| 7 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 1.9886 | 固态 | 有机化合物活性炭 | 有机化合物 | 每半年 | T |

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **内容**  **类型** | **排放源**  **（编号）** | | | **污染物名称** | **处理前产生浓度及**  **产生量（单位）** | **排放浓度及排放量**  **（单位）** |
| 大  气  污  染  物 | 有  组  织 | | 抛丸处理工序 | 抛丸粉尘 | 353.83mg/m3，3.185t/a | 3.54mg/m3，0.032t/a |
| 底漆面漆  喷漆晾干工序 | VOCs | 41.845mg/m3，0.4318t/a | 4.18mg/m3，0.0432t/a |
| 染料尘 | 60.13mg/m3，0.3698t/a | 6.013mg/m3，0.037t/a |
| 职工食堂 | 食堂油烟 | 4.15mg/m3，0.005t/a | 0.625mg/m3，0.0007t/a |
| 无  组  织 | | 等离子切割工序 | 切割烟尘 | -，0.136t/a | -，0.0148t/a |
| 焊接工序 | 焊接烟尘 | -，0.016t/a | -，0.0065t/a |
| 打磨工序 | 打磨粉尘 | -，0.1t/a | -，0.015t/a |
| 抛丸处理工序 | 抛丸粉尘 | -，0.065t/a | -，0.01t/a |
| 底漆面漆  喷漆晾干工序 | VOCs | -，0.0088t/a | -，0.0088t/a |
| 染料尘 | -，0.0076t/a | -，0.0076t/a |
| 水  污  染  物 | 生活污水  336t/a | | | COD | 400mg/l，0.1344t/a | COD：300mg/l，0.1109t/a |
| SS | 300mg/l，0.1008t/a | SS：150mg/l，0.0554t/a |
| NH3-N | 25mg/l，0.0084t/a | NH3-N：25mg/l，0.0092t/a |
| TP | 4mg/l，0.0013t/a | TP：3mg/l，0.0011t/a |
| 食堂废水  33.6t/a | | | COD | 350mg/l，0.0118t/a | 动植物油：10mg/l，0.0037t/a |
| SS | 200mg/l，0.0067t/a |  |
| NH3-N | 25mg/l，0.0008t/a |
| 总磷 | 3mg/l，0.0001t/a |
| 动植物油 | 200mg/l，0.0067t/a |
| 电离辐射电磁辐射 | | | | - | - | - |
| 固  体  废  物 | | 切割下料工序 | | 钢材边角料 | 20t/a | 经厂方收集后出售处理 |
| 生产过程 | | 含油抹布  含油手套 | 0.2t/a | 环卫部门清运处理 |
| 精加工工序  抛丸处理工序 | | 沉降在地面的金属碎屑 | 0.245t/a | 经厂方收集后出售处理 |
| 精加工工序 | | 废切削液 | 1.2t/a | 委托有资质的单位处理 |
| 精加工工序 | | 废机油 | 0.5t/a | 委托有资质的单位处理 |
| 焊接组装工序 | | 焊渣 | 0.262t/a | 环卫部门清运处理 |
| 抛丸处理工序 | | 废钢丸 | 2.5t/a | 厂方收集后出售处理 |
| 原料使用过程 | | 废包装桶 | 0.255t/a | 委托有资质的单位处理 |
| 喷漆工序 | | 漆渣 | 0.1258t/a | 委托有资质的单位处理 |
| 喷漆废气处理装置 | | 废纸质过滤器 | 0.5329t/a | 委托有资质的单位处理 |
| 废过滤棉 | 1.2t/a | 委托有资质的单位处理 |
| 废活性炭 | 1.9886t/a | 委托有资质的单位处理 |
| 布袋除尘装置  移动式旱烟净化装置 | | 除尘装置吸收的除尘灰 | 3.2837t/a | 经厂方收集后出售处理 |
| 职工食堂 | | 食堂餐厨废弃物、废油脂 | 1.6t/a | 由获得许可的单位  收集处置 |
| 职工生活 | | 生活垃圾 | 4.2t/a | 环卫部门清运处理 |
| 噪  声 | | 本项目技术改造后，噪声来源于等离子切割机、剪板机、锯床、折弯机、卷板机、车床、刨床、钻床、冲床、铣床、电焊机、手持式打磨机、抛丸机、废气处理装置引风机等设备噪声，其单台设备噪声值为75～90dB（A）。高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | | | | |
| 其它 | | 无。 | | | | |
| **主要生态影响（不够时可另附页）：**  无。 | | | | | | |

**七、环境影响分析**

|  |
| --- |
| **施工期环境影响分析：**  本项目技术改造在现有生产车间内进行，不新建厂房，建设内容主要为设备安装与调试，除部分噪声外，对周围环境影响不大，故不作环境影响分析。 |
| **营运期环境影响分析：**  **1、大气环境影响分析**  **（1）废气治理措施分析：**  本项目技术改造后，废气污染物主要为等离子切割过程中产生的切割烟尘，焊接工序产生的焊接烟尘，打磨工序产生的打磨粉尘，抛丸处理工序产生的抛丸粉尘，底漆、面漆喷漆过程中产生的喷漆、晾干废气（VOCs）、漆雾废气（染料尘）和职工食堂产生的食堂油烟。  **①等离子切割工序产生的切割烟尘**  本项目40%的钢板经等离子切割机切割下料过程中会产生切割烟尘，根据工程分析，切割烟尘产生量为0.136t/a。本项目技术改造后，切割烟尘经布袋除尘装置吸收处理，该除尘装置废气捕集率为90%，吸收效率可达99%，未被收集的切割烟尘为0.0148t/a，无组织排放于3#生产车间内。切割工序平均每天工作时间约为2小时，则排放速率均为0.0247kg/h。  **②焊接工序产生的焊接烟尘**  本项目各工件需在1#生产车间进行焊接成型，焊接工序会有焊接烟尘产生，主要污染物为颗粒物。此颗粒物总产生量为0.016t/a，产生速率为0.0133kg/h。本项目技术改造后，厂方拟对焊接烟尘配置移动式焊烟净化器收集处理，该净化器废气捕集效率以70%计，除尘效率以85%计，则未被捕集的焊接烟尘为0.0065t/a，无组织排放于1#生产车间内，排放速率为0.0054 kg/h。  移动式焊接烟尘净化装置：烟尘除尘系统的除尘流程为：设备产生的焊接烟尘→吸气臂→软管→支管→总管→滤筒除尘器→防火阀→排风机。烟尘除尘整套系统由烟尘收集装置、排风管、滤桶净化器、排风机、控制系统等组成。  A、风管  软管：以进口尼龙布被覆，内以螺旋钢丝支撑，尼龙布热压粘接钢丝之上、下层，以强化附着粘力及拉力。高伸缩弯曲性，施工容易，抗老化，使用时间长。  风管：进风管道及排风管采用镀锌板制作，各风管接头之间采用公母结构配合，接口部分带有密封材料。  B、吸气臂  长度4米，管径160mm，入口带防火网、调节阀。伸缩式吸气臂的空间占用率小，非常适合狭小的区域使用。伸缩式吸气臂的骨架采用大小两节金属管，可伸缩，而上部吸气臂固定的位置和下吸气罩的部位为万向节设计。整根吸气臂使用灵活，空间占用率小。每个焊接工位对应1套吸气臂。  C、滤筒净化器  采用美国唐纳森结构，维护简单。滤筒净化器有壳体、过滤单元、贮气包、电磁脉冲阀，脉冲控制仪，集灰斗等组成。  滤筒净化器的工作原理：含尘气流由下部风口进入气箱，通过导流挡板将气流均匀分配至过滤元件。在过滤元件的作用下，粉尘被吸附在过滤元件的表面，洁净的空气通过出口管道排出，脉冲阀在控制仪的控制下对过滤元件进行轮流清灰。由于过滤零件采用垂直安装方式，可以保证良好的清灰效果。  净化器滤材的清洁通过由脉冲控制仪控制的喷吹装置实现。当净化器运行一段时间以后，细微的粉尘吸附在滤材表面，使得滤材的透气性降低。每隔一定时间由脉冲控制仪发出信号，控制电磁阀，洁净的压缩空气由阀口喷出，滤材表面吸附的微尘在气流作用下被清除，落在室体下部的集成斗中。脉冲喷吹需0.4-0.6MPa的洁净压缩空气，且运行中需保持连续且恒定不变的供气量。  D、排风系统机  排风系统由排风机，排风管道等组成。每套装置风机吸收风量为2000～3000m3/h。  **③打磨粉尘**  本项目焊接成型后的半成品需在1#生产车间通过手持式打磨机对其表面毛刺和焊缝处打磨处理，根据工程分析，该工序打磨粉尘产生量为0.1t/a。打磨工序产生的打磨粉尘粒径较大、易于沉降，其中85%由于自身重力沉降于地面，经收集后为金属碎屑。仅15%为无组织排放，逸散于1#生产车间内。故无组织打磨粉尘排放量为0.015t/a，打磨时间每天作业按4小时计，排放速率为0.0125kg/h，直接经车间排风系统排到1#生产车间外。  **④抛丸处理工序产生的抛丸粉尘**  本项目技术改造后，拟在1#生产车间东部设置一台吊钩式抛丸机，高压互感器配件半成品需经吊钩式抛丸机分批抛丸处理，抛丸处理过程中会有粉尘产生，根据工程分析，抛丸处理工序粉尘产生量为3.25t/a，工作时间1500h/a。本项目抛丸机顶部设有吸风管道（吸风管道设计风量6000m3/h），吸风管道收集的粉尘经布袋除尘装置吸收处理后通过15米高排气筒（1#）排放。  布袋除尘器原理：含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后，清灰控制器向布袋电磁阀发出信号，随着布袋阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批），布袋除尘器的除尘效率通常可以达到99%以上。  **表7-1 布袋除尘器设计参数一览表**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **设置工段** | **外形尺寸**  **（**L×W×H**）** | **材质** | **滤袋**  **个数** | **滤袋尺寸** | **过滤**  **面积** | **设计处理**  **风量** | **设计压力** | | 抛丸处理工序 | 1200×800×1200 | 镀锌钢板 | 24个 | Φ130×1400mm | 32m2 | 6000m3/h | 0.02MPa |   本项目抛丸处理工序布袋除尘装置吸收风量为6000m3/h，年工作时间1500小时，吸风管道收集效率为98%，布袋除尘装置吸收效率达99%，则该工序抛丸粉尘经布袋除尘装置吸收处理后排放量为0.032t/a，排放浓度为3.54mg/m3，排放速率为0.021kg/h。排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”二级标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。  剩余2%吸风装置未收集到的粉尘其中85%由于自身重力沉降在地面，15%无组织排放。抛丸处理工序粉尘无组织排放量约为0.01t/a，排放速率0.0067kg/h，无组织排放于1#生产车间内。  **⑤喷漆晾干工序产生的有机废气（VOCs）、漆雾废气（染料尘）**  本项目技术改造后拟将原2#生产车间北侧一般固废仓库（10×6m×6m）改造为喷漆晾干区域，设置5m×4m×2.5m密闭干式喷漆房、4.5m×4m×2.5m密闭晾干房各一座，底漆面漆均在同一喷漆房、同一晾干房内表面喷漆、晾干，喷漆晾干工程中产生的有机废气（VOCs）、漆雾废气（染料尘）。根据工程分析，喷漆晾干工序产生的有机废气（VOCs）0.4406t/a、漆雾废气（染料尘）0.3775t/a，喷漆房有效工作时间410h、晾干房工作时间1800h。厂方拟设置一套“干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸收装置”对有机废气（VOCs）、吸收处理，最终通过15米高排气筒（2#排气筒）高空排放。  **干式漆雾过滤器**：干式过滤器为两级干式漆雾过滤（G4初效+F5中效）。漆雾首先通过50mm的纤维层，该层为初级过滤层，将大颗粒物过滤下来，然后进入100mm的精细袋式过滤器，将较小的颗粒物过滤下来，处理效率可达90%以上。漆雾干式过滤装置工序见图7-1：  **二级活性炭吸附装置**：  排放  漆雾过滤器  漆雾过滤器  50mm纤维  50mm纤维  100mm纤维  **图7-1 干式过滤器处理工艺图**  活性炭吸附机理：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，将有机废气分子吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机废气和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉沫活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。  本项目活性炭吸附装置由活性炭纤维筒吸附装置、排风管和排风机、排气筒等组成，采用耐水蜂窝煤活性炭（100×100×100），比表面积>850m2/g，一次可吸附有机物30%t/t，密度ρ=550g/L，建议有效尺寸为1.1m×1.1m×1.2m，过风速率0.8m/s，停留时间为1.5s，活性炭每半年更换一次，每次装填量约0.8t。根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012 年第37卷第6期）中数据，活性炭对VOCs去除效率通常可达90%。本项目使用的活性炭装置主要由稳压箱、活性炭吸附装置、离心机组成。二级活性炭吸附装置具体参数见表7-2：  **表7-2 二级活性炭吸附装置技术参数一览表**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **序号** | **项目** | **技术指标** | | 1 | 配套风机风量（m3/h） | 15450 | | 2 | 粒度（目） | 12～40 | | 3 | 比表面积（m2/g） | 900～1200 | | 4 | 总孔容积（cm3/g） | 0.81 | | 5 | 水份 | ≤5% | | 6 | 密度（g/cm3） | 550 | | 7 | 堆积密度（g/L） | ≤500 | | 8 | 着火点（℃） | ＞500 | | 9 | 结构形式 | 抽屉式 | | 10 | 填充量 | 0.8t | | 11 | 吸附容量 | 0.3g/g | | 12 | 吸附效率 | 90% | | 13 | 更换频次 | 半年更换一次 |   随着活性炭的吸附过程，设备阻力随之缓慢增加，当活性炭饱和时，设备阻力达到最大值，此后的设备净化效率基本失去。为此，设备在进出风口处设置一套差压测量系统，对该装置进出口的废气压力差进行检测并显示，当差压值达到1100Pa时以告知厂方需对该设备的活性炭进行更换。目前工程实践中均采用差压值控制活性炭更换，该方法观测方便，比较直观。在活性炭吸附装置之前设置多级过滤器出去废气中的水分，以保障活性炭吸附装置的平稳有效运行。  本项目密闭干式喷漆房、密闭干式晾干房废气处理装置设计风量为15450m3/h，喷漆房、晾干房均为密闭设置，对有机废气（VOCs）、漆雾废气（染料尘）收集效率可达98%。“干式漆雾过滤器+过滤棉”对漆雾废气（染料尘）处理效率为90%，“二级活性炭吸附装置”对有机废气（VOCs）处理效率为90%，则喷漆晾干过程中有机废气（VOCs）排放量为0.0432t/a，排放浓度为4.18mg/m3，最大排放速率为0.0646kg/h，排放浓度、排放速率均满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“表面涂装”标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内；漆雾废气（染料尘）排放量为0.037t/a，排放浓度为6.013mg/m3，排放速率为0.09kg/h，排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”二级标准，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。  集气系统未收集到的有机废气（VOCs）、漆雾废气（染料尘）为无组织排放，有机废气（VOCs）无组织排放量为0.0088t/a，最大排放速率为0.0131kg/h；漆雾废气（染料尘）无组织排放量为0.0076t/a，最大排放速率为0.0185kg/h，直接经车间排风系统排到喷漆晾干区域外。  **⑥食堂油烟废气**  企业已设置油烟净化器对食堂油烟净化处理后达标排放。一般油烟净化器对油烟去除效率可达85%，净化后油烟排放量为0.00075t/a，排放浓度为0.625mg/m3，最后油烟废气通过高于房顶1m的烟囱排放。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准：排放油烟浓度≤2.0mg/m3，油烟净化设施最低去除效率≥60%的要求，对周围环境影响较小。  油烟净化器的工作原理：油烟由风机吸入静电油烟净化器，其中部分较大的油滴雾、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化。少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上，并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气。同时在高压发生器的作用下，电场内的空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。  无组织排放于3#生产车间    等离子切割工序  布袋除尘装置吸收处理  切割烟尘  无组织排放于1#生产车间    焊接工序  焊接烟尘  移动式焊烟净化装置吸收处理  无组织排放于1#生产车间  打磨粉尘  打磨工序  沉降在地面  无组织排放于1#生产车间  15米高排气筒排放（FQ-1）  抛丸处理工序  抛丸粉尘  吸风管道收集  布袋除尘装置吸收处理    无组织排放于喷漆晾干区域  15米高排气筒排放（FQ-2）  有机废气（VOCs）  漆雾废气（染料尘）  密闭喷漆房  干式漆雾过滤器收集  过滤棉+二级活性炭吸附装置  无组织排放于喷漆晾干区域  有机废气（VOCs）  密闭晾干房  吸风装置收集  **图7-2 本项目技术改造后全厂废气收集、治理流向图**  全厂有组织废气污染物排放参数见表7-3、无组织大气污染源源强参数见表7-4：  **表7-3 全厂有组织污染物源强参数**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **主要污染物** | | **排气量m3/h** | **排放情况** | | | **排放参数** | | | | | **源强形式** | | **浓度**  **(mg/m3)** | **速率**  **(kg/h)** | **排放量**  **(t/a)** | **高度**  **（m）** | **直径**  **（m）** | **风速**  **（m/s）** | **时间**  **（h）** | **温度**  **（℃）** | | 抛丸处理工序 | 抛丸  粉尘 | 6000 | 3.54 | 0.021 | 0.032 | 15 | 0.4 | 13.27 | 1500 | 25 | 点源（1#排气筒） | | 喷漆晾干工序 | VOCs | 15450 | 4.18 | 0.0646 | 0.0432 | 15 | 0.6 | 15.19 | / | 25 | 点源（2#排气筒） | | 染料尘 | 6.013 | 0.09 | 0.037 | 410 |   **表7-4 无组织污染物源强参数**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **污染源位置** | **污染物名称** | **排放量**  **(t/a)** | **排放速率**  **（kg/h）** | **面源高度**  **（m）** | **污染源尺寸**  **（m）** | | 1 | 3#生产车间 | 切割烟尘 | 0.0148 | 0.0247 | 8 | 48×30 | | 2 | 1#生产车间 | 焊接烟尘 | 0.0065 | 0.0054 | 8 | 42×34 | | 3 | 打磨粉尘 | 0.015 | 0.0125 | | 4 | 抛丸粉尘 | 0.01 | 0.0067 | | 5 | 1#生产车间合计 | 颗粒物 | 0.0315 | 0.0246 | | 6 | 喷漆晾干区域 | VOCs | 0.0088 | 0.0131 | 6 | 10×6 | | 7 | 染料尘 | 0.0076 | 0.0185 |   **（2）排气筒设置合理性分析：**  本项目200米范围内最高建筑物为厂内三层办公楼（＜10米），各排气筒高度均≥15米，排放高度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的有组织排放相关要求。本项目各排气筒直径、排风量、风速等参数见表7-3，排气筒风速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右的要求。因此，本项目排气筒的设置是合理的。  **（3）环境影响分析：**  根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。本项目有组织废气、无组织废气具体源强参数详见表7-5、7-6：  **表7-5 本项目有组织废气源强一览表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **编号** | **名称** | **排气筒底部中心坐标** | | **排气筒底部海拔高度（m）** | **排气筒高度（m）** | **烟气流速（m/s）** | **烟气温度℃** | **污染物排放速率(kg/h）** | | **X** | **Y** | | 1#排气筒 | 颗粒物 | 120.37737 | 32.39023 | 6 | 15 | 13.27 | 25 | 0.021 | | 2#排气筒 | VOCs | 120.377228 | 32.389933 | 6 | 15 | 15.19 | 25 | 0.0646 | | 颗粒物 | 0.09 |   **表7-6 本项目无组织废气源强一览表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **污染源**  **名称** | **坐标** | | **海拔高度**  **（m）** | **矩形面源** | | | | **污染物排放**  **速率（kg/h）** | | | X | Y | **长度** | **宽度** | **与正北向夹角/°** | **有效**  **高度** | **颗粒物** | **VOCs** | | 3#车间 | 120.376911 | 32.389821 | 6 | 48 | 30 | 5 | 8 | 0.0247 | / | | 1#车间 | 120.377228 | 32.389986 | 6 | 42 | 34 | 5 | 8 | 0.0246 | / | | 喷漆晾干区域 | 120.377228 | 32.389930 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 0.0185 | 0.0131 |   估算模式所用参数见表7-7：  **表7-7 估算模型参数表**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **参数** | | **取值** | | 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 | | 人口数(城市人口数) | -- | | 最高环境温度 | | 39.1°C | | 最低环境温度 | | -10 °C | | 土地利用类型 | | 农田 | | 区域湿度条件 | | 2（湿润区） | | 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 | | 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |   评级工作等级确定：  本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%估算结果如下：  **表7-8 Pmax和D10%估算结果一览表**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **污染源名称** | | **评价因子** | **评价标准(μg/m3)** | **Cmax (μg/m3)** | **Pmax (%)** | **D10% (m)** | | 点源 | 1#排气筒 | PM10 | 450 | 1.93 | 0.43 | / | | 2#排气筒 | VOCs | 1200 | 5.93 | 0.49 | / | | PM10 | 450 | 8.26 | 1.84 | / | | 面源 | 3#生产车间 | TSP | 900 | 23.48 | 2.61 | / | | 1#生产车间 | TSP | 900 | 22.56 | 2.51 |  | | 喷漆晾干区域 | VOCs | 1200 | 47.06 | 3.92 | / | | TSP | 900 | 66.45 | 7.38 | / |   综合分析，本项目Pmax最大为喷漆晾干区域面源排放的TSP，Pmax值为7.38%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。点源和面源估算结果见表7-9~表7-13：  **表7-9 点源最大Pmax和D10%估算结果一览表**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **污染物** | **1#排气筒** | | **2#排气筒** | | | | | **PM10** | | **TVOC** | | **PM10** | | | **距源中心下风向距离D**  **（m）** | **下风向浓度**  **（μg /m3）** | **占标率**  **（%）** | **下风向浓度**  **（μg /m3）** | **占标率**  **（%）** | **下风向浓度**  **（μg /m3）** | **占标率**  **（%）** | | 25 | 0.88 | 0.19 | 1.39 | 0.12 | 1.94 | 0.43 | | 50 | 1.09 | 0.24 | 2.47 | 0.21 | 3.44 | 0.76 | | 75 | 1.84 | 0.41 | 4.51 | 0.38 | 6.28 | 1.4 | | 100 | 1.86 | 0.41 | 4.92 | 0.41 | 6.86 | 1.52 | | 125 | 1.73 | 0.38 | 5.31 | 0.44 | 7.39 | 1.64 | | 150 | 1.74 | 0.39 | 5.36 | 0.45 | 7.47 | 1.66 | | 175 | 1.88 | 0.42 | 5.79 | 0.48 | 8.07 | 1.79 | | 200 | 1.93 | 0.43 | 5.93 | 0.49 | 8.26 | 1.84 | | 225 | 1.9 | 0.42 | 5.85 | 0.49 | 1.94 | 0.43 | | 250 | 1.84 | 0.41 | 5.66 | 0.47 | 3.44 | 0.76 | | 275 | 1.76 | 0.39 | 5.41 | 0.45 | 6.28 | 1.4 | | 300 | 1.67 | 0.37 | 5.13 | 0.43 | 6.86 | 1.52 | | 325 | 1.58 | 0.35 | 4.86 | 0.4 | 7.39 | 1.64 | | 350 | 1.49 | 0.33 | 4.59 | 0.38 | 7.47 | 1.66 | | 375 | 1.41 | 0.31 | 4.33 | 0.36 | 8.07 | 1.79 | | 400 | 1.33 | 0.3 | 4.09 | 0.34 | 8.26 | 1.84 | | 425 | 1.26 | 0.28 | 3.86 | 0.32 | 1.94 | 0.43 | | 450 | 1.19 | 0.26 | 3.65 | 0.3 | 3.44 | 0.76 | | 475 | 1.13 | 0.25 | 3.46 | 0.29 | 6.28 | 1.4 | | 500 | 1.07 | 0.24 | 3.28 | 0.27 | 6.86 | 1.52 | | 525 | 1.03 | 0.23 | 3.16 | 0.26 | 7.39 | 1.64 | | 550 | 1.03 | 0.23 | 3.16 | 0.26 | 7.47 | 1.66 | | 575 | 1.02 | 0.23 | 3.15 | 0.26 | 8.07 | 1.79 | | 600 | 1.02 | 0.23 | 3.13 | 0.26 | 8.26 | 1.84 | | 625 | 1.01 | 0.22 | 3.1 | 0.26 | 4.32 | 0.96 | | 650 | 1.0 | 0.22 | 3.07 | 0.26 | 4.28 | 0.95 | | 675 | 0.99 | 0.22 | 3.03 | 0.25 | 4.23 | 0.94 | | 700 | 0.97 | 0.22 | 2.99 | 0.25 | 4.17 | 0.93 | | 725 | 0.96 | 0.21 | 2.95 | 0.25 | 4.11 | 0.91 | | 750 | 0.95 | 0.21 | 2.91 | 0.24 | 4.05 | 0.9 | | 775 | 0.93 | 0.21 | 2.86 | 0.24 | 3.99 | 0.89 | | 800 | 0.92 | 0.2 | 2.82 | 0.23 | 3.92 | 0.87 | | 825 | 0.9 | 0.2 | 2.77 | 0.23 | 3.86 | 0.86 | | 850 | 0.88 | 0.2 | 2.72 | 0.23 | 3.79 | 0.84 | | 875 | 0.87 | 0.19 | 2.67 | 0.22 | 3.73 | 0.83 | | 900 | 0.85 | 0.19 | 2.63 | 0.22 | 3.66 | 0.81 | | 925 | 0.84 | 0.19 | 2.58 | 0.22 | 3.6 | 0.8 | | 950 | 0.82 | 0.18 | 2.53 | 0.21 | 3.53 | 0.78 | | 975 | 0.81 | 0.18 | 2.49 | 0.21 | 3.47 | 0.77 | | 1000 | 0.79 | 0.18 | 2.44 | 0.2 | 3.41 | 0.76 | | **下风向最大浓度及占标率** | 1.93 | 0.43 | 5.93 | 0.49 | 8.26 | 1.84 | | **最大地面浓度距离（m）** | 201 | | 201 | | 201 | | | **D10%最远距离** | **/** | | | | **/** | |     **表7-10 面源估算结果一览表（一）**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **下风向距离D/m** | **TSP（3#生产车间）** | | **TSP（1#生产车间）** | | | **浓度Ci（μg /m3）** | **占标率Pi（%）** | **浓度Ci（μg /m3）** | **占标率Pi（%）** | | 25 | 21.95 | 2.44 | 21.9 | 2.43 | | 50 | 23.37 | 2.6 | 22.52 | 2.5 | | 75 | 19.78 | 2.2 | 18.97 | 2.11 | | 100 | 15.01 | 1.67 | 14.55 | 1.62 | | 125 | 12.03 | 1.34 | 11.73 | 1.3 | | 150 | 10.21 | 1.13 | 10.01 | 1.11 | | 175 | 9.05 | 1.01 | 8.91 | 0.99 | | 200 | 8.46 | 0.94 | 8.43 | 0.94 | | 225 | 7.78 | 0.86 | 7.75 | 0.86 | | 250 | 7.46 | 0.83 | 7.41 | 0.82 | | 275 | 7.14 | 0.79 | 7.09 | 0.79 | | 300 | 6.79 | 0.75 | 6.75 | 0.75 | | 325 | 6.44 | 0.72 | 6.41 | 0.71 | | 350 | 6.71 | 0.75 | 6.67 | 0.74 | | 375 | 6.91 | 0.77 | 6.86 | 0.76 | | 400 | 6.95 | 0.77 | 6.91 | 0.77 | | 425 | 6.96 | 0.77 | 6.91 | 0.77 | | 450 | 6.93 | 0.77 | 6.89 | 0.77 | | 475 | 6.88 | 0.76 | 6.84 | 0.76 | | 500 | 6.81 | 0.76 | 6.77 | 0.75 | | 525 | 6.73 | 0.75 | 6.68 | 0.74 | | 550 | 6.64 | 0.74 | 6.59 | 0.73 | | 575 | 6.53 | 0.73 | 6.49 | 0.72 | | 600 | 6.42 | 0.71 | 6.39 | 0.71 | | 625 | 6.31 | 0.7 | 6.28 | 0.7 | | 650 | 6.19 | 0.69 | 6.16 | 0.68 | | 675 | 6.08 | 0.68 | 6.05 | 0.67 | | 700 | 5.96 | 0.66 | 5.93 | 0.66 | | 725 | 5.85 | 0.65 | 5.82 | 0.65 | | 750 | 5.73 | 0.64 | 5.7 | 0.63 | | 775 | 5.62 | 0.62 | 5.59 | 0.62 | | 800 | 5.51 | 0.61 | 5.48 | 0.61 | | 825 | 5.4 | 0.6 | 5.37 | 0.6 | | 850 | 5.32 | 0.59 | 5.27 | 0.59 | | 875 | 5.21 | 0.58 | 5.16 | 0.57 | | 900 | 5.11 | 0.57 | 5.06 | 0.56 | | 925 | 5.01 | 0.56 | 4.96 | 0.55 | | 950 | 4.91 | 0.55 | 4.89 | 0.54 | | 975 | 4.87 | 0.54 | 4.85 | 0.54 | | 1000 | 4.85 | 0.54 | 4.83 | 0.54 | | **下风向最大质量浓度**  **及占标率** | 23.48 | 2.61 | 22.56 | 2.51 | | **最大地面浓度距离（m）** | 36 | | 34 | | | **D10%最远距离** | / | / | / | / |     **表7-11 面源估算结果一览表（二）**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **下风向距离D/m** | **喷漆晾干区域** | | | | | | | **TSP** | | | **TVOC** | | | | **浓度Ci（μg /m3）** | | **占标率Pi（%）** | **浓度Ci（μg /m3）** | | **占标率Pi（%）** | | 25 | 48.35 | | 5.37 | 34.23 | | 2.85 | | 50 | 31.92 | | 3.55 | 22.6 | | 1.88 | | 75 | 18.83 | | 2.09 | 13.33 | | 1.11 | | 100 | 13.59 | | 1.51 | 9.62 | | 0.8 | | 125 | 13.26 | | 1.47 | 9.39 | | 0.78 | | 150 | 14.49 | | 1.61 | 10.26 | | 0.85 | | 175 | 14.76 | | 1.64 | 10.45 | | 0.87 | | 200 | 14.52 | | 1.61 | 10.28 | | 0.86 | | 225 | 14.04 | | 1.56 | 9.94 | | 0.83 | | 250 | 13.44 | | 1.49 | 9.52 | | 0.79 | | 275 | 12.8 | | 1.42 | 9.06 | | 0.76 | | 300 | 12.15 | | 1.35 | 8.6 | | 0.72 | | 325 | 11.53 | | 1.28 | 8.16 | | 0.68 | | 350 | 10.93 | | 1.21 | 7.74 | | 0.64 | | 375 | 10.43 | | 1.16 | 7.38 | | 0.62 | | 400 | 9.96 | | 1.11 | 7.05 | | 0.59 | | 425 | 9.52 | | 1.06 | 6.74 | | 0.56 | | 450 | 9.1 | | 1.01 | 6.44 | | 0.54 | | 475 | 8.75 | | 0.97 | 6.2 | | 0.52 | | 500 | 8.72 | | 0.97 | 6.18 | | 0.51 | | 525 | 8.67 | | 0.96 | 6.14 | | 0.51 | | 550 | 8.59 | | 0.95 | 6.09 | | 0.51 | | 575 | 8.51 | | 0.95 | 6.02 | | 0.5 | | 600 | 8.41 | | 0.93 | 5.96 | | 0.5 | | 625 | 8.3 | | 0.92 | 5.88 | | 0.49 | | 650 | 8.19 | | 0.91 | 5.8 | | 0.48 | | 675 | 8.08 | | 0.9 | 5.72 | | 0.48 | | 700 | 7.96 | | 0.88 | 5.64 | | 0.47 | | 725 | 7.84 | | 0.87 | 5.55 | | 0.46 | | 750 | 7.72 | | 0.86 | 5.46 | | 0.46 | | 775 | 7.59 | | 0.84 | 5.38 | | 0.45 | | 800 | 7.47 | | 0.83 | 5.29 | | 0.44 | | 825 | 7.35 | | 0.82 | 5.2 | | 0.43 | | 850 | 7.23 | | 0.8 | 5.12 | | 0.43 | | 875 | 7.11 | | 0.79 | 5.03 | | 0.42 | | 900 | 6.99 | | 0.78 | 4.95 | | 0.41 | | 925 | 6.88 | | 0.76 | 4.87 | | 0.41 | | 950 | 6.76 | | 0.75 | 4.79 | | 0.4 | | 975 | 6.65 | | 0.74 | 4.71 | | 0.39 | | 1000 | 6.54 | | 0.73 | 4.63 | | 0.39 | | **下风向最大质量浓度及占标率** | 66.45 | | 7.38 | 47.06 | | 3.92 | | **最大地面浓度距离（m）** | 15 | | | 15 | | | | **D10%最远距离** | / | / | | / | / | |   由表7-9～7-11可知，本项目技术改造后，有组织、无组织排放的大气污染物颗粒物、有机废气的最大地面浓度占标率均＜10%。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气环境影响评价等级为二级，根据预测结果，上述污染物最大落地浓度所占标准份额较小，远小于标准值，不会改变区域环境空气质量等级，对周围大气环境的影响在可接受范围内。  **（4）卫生防护距离**  根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算：  式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；  L—工业企业所需卫生防护距离，m；  r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m，根据该单元面积S(m2)计算；  A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；  Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。  项目所在地年平均风速为2.6m/s，A、B、C、D参数选取见表7-12：  表7-12 卫生防护距离计算系数   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **计算系数** | **5年平均风速，m/s** | **卫生防护距离L（m）** | | | | | | | | | | L≤1000 | | | 1000＜L≤2000 | | | L＞2000 | | | | **工业大气污染源构成类别** | | | | | | | | | | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | | A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 | | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 | | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 | | B | <2 | 0.01 | | | 0.015 | | | 0.015 | | | | >2 | 0.021 | | | 0.036 | | | 0.036 | | | | C | <2 | 1.85 | | | 1.79 | | | 1.79 | | | | >2 | 1.85 | | | 1.77 | | | 1.77 | | | | D | <2 | 0.78 | | | 0.78 | | | 0.57 | | | | >2 | 0.84 | | | 0.84 | | | 0.76 | | |   根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。本项目的卫生防护距离计算详见表7-13：  **表7-13 卫生防护距离计算表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **无组织**  **排放源** | **污染物**  **名称** | **卫生防护距离计算系数** | | | | **S**  **(m2)** | **Qc**  **(kg/a)** | **卫生防护距离L(m)** | | | **A** | **B** | **C** | **D** | **L计** | **L** | | 3#生产  车间 | 颗粒物  （切割烟尘） | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1440 | 0.0247 | 2.847 | 50 | | 1#生产  车间 | 颗粒物  （焊接烟尘、打磨粉尘  抛丸粉尘） | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1428 | 0.0246 | 2.848 | 50 | | 喷漆晾干区域 | 颗粒物 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 60 | 0.0185 | 11.075 | 50 | | VOCs | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.0131 | 5.902 | 50 |   根据计算，产生有害气体无组织排放单元的卫生防护距离均小于50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91）中的规定，产生有害气体无组织排放单元的防护距离小于100m时，其级差为50m，并且当有两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，则提一级。根据上表的计算结果，根据卫生防护距离的确定原则，最终确定本项目卫生防护距离为分别以1#生产车间、3#生产车间边界向外50m、喷漆晾干区域边界向外100m形成的包络线，卫生防护距离包络线见附图2。该项目卫生防护距离内无居民等敏感保护目标，符合卫生防护距离的要求。  综上所述，本项目生产过程中产生的废气可达标排放，对当地的大气环境质量影响较小。  **（5）大气环境影响评价结论**  本项目位于环境质量非达标区，评价范围内无一类区，根据估算模式判定本项目大气评价等级为二级。  a) 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中无组织排放的TSP最大落地浓度为66.45μg/m3，最大占标率为7.38%，且根据评价区的环境质量现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，本项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响在可接受范围内，项目大气污染物排放方案可行。  b) 本项目环境影响符合环境功能区划。  c）本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。  d）本项目卫生防护距离推荐值为：以1#生产车间、3#生产车间边界向外50m、以喷漆晾干区域向外100米形成的包络线。经现场踏勘，项目卫生防护距离范围内无居民、医院、学校等环境敏感目标，能满足项目卫生防护距离的要求。  **表7-14 本项目大气环境影响评价自查表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 工作内容 | | | 海安县汇源机电制造厂高压互感器配件生产技术改造项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 评价等级与范围 | 评价等级 | | 一级 □ | | | | | | | 二级 🗹 | | | | | | | | | | | | 三级 □ | | | | | | | | 评价范围 | | 边长=50km □ | | | | | | | 边长=5～50km □ | | | | | | | | | | | | 边长=5km 🗹 | | | | | | | | 评价  因子 | SO2+NOx排放量 | | ≥2000t/a □ | | | | | | | 500～2000t/a □ | | | | | | | | | | | | ≤500t/a 🗹 | | | | | | | | 评价因子 | | 基本污染物（ PM10 ）  其他污染物（ TSP、TVOC ） | | | | | | | | | | | | | 包含二次PM2.5 □  不包含二次PM2.5 🗹 | | | | | | | | | | | | | | 评价标准 | 评价标准 | | 国家标准 🗹 | | | | 地方标准 □ | | | | | | | | 附录D □ | | | | | | | | | | 其他标准 □ | | | | | 现状评价 | 环境功能区 | | 一类区 □ | | | | | 二类区🗹 | | | | | | | | | | | | 一类区和二类区 □ | | | | | | | | | | 评价基准年 | | （ 2017 ）年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 环境空气质量现状  调查数据来源 | | 长期例行监测数据 □ | | | | | | 主管部门发布的数据 🗹 | | | | | | | | | | | | | | 现状补充监测 □ | | | | | | | 现状评价 | | 达标区 □ | | | | | | | | | | | | | 不达标区 🗹 | | | | | | | | | | | | | | 污染源  调查 | 调查内容 | | 本项目正常排放源 🗹  本项目非正常排放源 □  现有排放源 □ | | | | | | | | 拟替代的  污染源 □ | | | | | | | 其他在建、拟建项目污染源 □ | | | | | | | | | 区域污染源 □ | | | 大气环境影响预测与评价 | 预测  模型 | AERMOD □ | | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | | | | | | EDMS/AEDT □ | | | | | | CALPUFF□ | | | | | | | 网络模型 □ | | | | 其他  □ | | 预测范围 | | | 边长≥50km □ | | | | | 边长5～50km □ | | | | | | | | | | | | 边长=5km □ | | | | | | | | | 预测因子 | | | 预测因子（ ） | | | | | | | | | | | | | | | 包含二次PM2.5 □  不包含二次PM2.5 □ | | | | | | | | | | | 正常排放短期  浓度贡献值 | | | C本项目最大占标率≤100% □ | | | | | | | | | | | | | | | C本项目最大占标率>100% □ | | | | | | | | | | | 正常排放年均  浓度贡献值 | | | 一类区 | | C本项目最大占标率≤10% □ | | | | | | | | | | | | | C本项目最大占标率>10% □ | | | | | | | | | | | 二类区 | | C本项目最大占标率≤30% □ | | | | | | | | | | | | | C本项目最大占标率>30% □ | | | | | | | | | | | 非正常排放  1h浓度贡献值 | | | 非正常持续时长（ ）h | | | | | | | C非正常占标率≤100% □ | | | | | | | | | | | | C非正常占标率>100% □ | | | | | | | 保证率日平均浓度和  年平均浓度叠加值 | | | C叠加 达标 □ | | | | | | | | | | C叠加 不达标 □ | | | | | | | | | | | | | | | | 区域环境质量的  整体变化情况 | | | k≤-20% □ | | | | | | | | | | k>-20% □ | | | | | | | | | | | | | | | | 环境监测计划 | 污染源监测 | | | 监测因子（颗粒物、VOCs） | | | | | | | | 有组织废气监测🗹  无组织废气监测🗹 | | | | | | | | | | | | | | 无监测□ | | | | 环境质量监测 | | | 监测因子（ ） | | | | | | | | 监测点位（ ） | | | | | | | | | | | | | | 无监测□ | | | | 评价结论 | 环境影响 | | | 可接受 🗹 | | | | | | | | | | 不可接受 □ | | | | | | | | | | | | | | | | 大气环境防护距离 | | | 距（ ）厂界最远（ 0 ）m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 污染源年排放量 | | | SO2：（ ）t/a | | | NOx：（ ）t/a | | | | | | 颗粒物：（0.1229）t/a | | | | | | | | | | | | VOCs：（0.052）t/a | | | | | 注：“□”为勾选项，填“√”； “（ ）”为内容填写项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   **二、地表水环境影响分析**  **（1）本项目废水排放情况**  本项目技术改造后，全厂产生食堂废水、生活污水369.6t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、动植物油，水质简单且浓度较低，经厂内隔油池、化粪池预处理后，近期由周边农民定期清掏，作为农肥用于肥田，远期具备接管条件后经市政污水管网排入海安市雅周镇污水处理厂集中处理，深度处理后排入曲雅河，对周围环境影响较小。本项目实施“雨污分流”，污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。  **表7-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **废水**  **类别** | **污染物种类** | **排放去向** | **排放规律** | **污染治理设施** | | | **排放口编号** | **排放口设置是否符合要求** | **排放口类型** | | **污染治理设施编号** | **污染治理设施名称** | **污染治理设施工艺** | | 1 | 食堂废水生活  污水 | pH、COD  SS、NH3-N  动植物油 | 海安市雅周镇污水处理厂 | 连续排放 | W-1 | 隔油池  化粪池 | / | FW-1 | 是 | 企业  总排 |   **表7-16 废水间接排放口基本情况表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **排放□编号** | **排放口地理位置** | | **废水**  **排放量**  **（万t/a）** | **排放**  **去向** | **排放**  **规律** | **间歇排放时段** | **受纳污水处理厂信息** | | | | **经度** | **纬度** | **名称** | **污染物**  **种类** | **国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）** | | 1 | FW-1 | 120.377252 | 32.390203 | 0.037 | 污水  处理厂 | 连续 | / | 海安市雅周镇污水处理厂 | pH | 6-9 | | COD | 500 | | SS | 400 | | NH3-N | 45 | | TP | 8 | | 动植物油 | 100 |   **（2）评价等级**  本项目废水经厂内预处理，远期具备接管条件后，通过海安市雅周镇污水处理厂集中处理后排放，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。  **（3）生活污水处理设施可行性分析**  本项目产生食堂废水、生活污水369.6t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、动植物油，水质简单且浓度较低，经厂内隔油池、化粪池预处理后近期由周边农民定期清掏，作为农肥用于肥田，远期具备接管条件后，经市政污水管网排入海安市雅周镇污水处理厂集中处理，深度处理后排入曲雅河，对周围环境影响较小。  化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后成为污泥被清掏。一般情况下，化粪池对于COD及SS的去除率为30%左右，对其他污染物去除能力较差。本项目已有一座5m3化粪池和一座0.5m3的隔油池，食堂废水、生活污水经隔油池、化粪池预处理后，各污染物排放浓度为COD：300mg/L、SS：150mg/L、氨氮：25mg/L、TP：3mg/L、动植物油：10mg/L，能够达到海安市雅周镇污水处理厂的接管标准。  **（4）雅周镇污水处理厂概况**  海安县雅周镇污水处理厂位于雅周镇雅周村4组，设计处理能力为1000m3/d，目前污水处理厂稳定运行，废水经处理设施处理达标后，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准，尾水排入曲雅河。雅周镇污水处理厂污水处理工艺流程见图7-1：  集水井  格栅  DMBR池  废水  好氧塘  兼性塘  二沉池  出水  **图7-3海安市雅周镇污水处理厂工艺流程图**  **（5）依托污水处理设施的环境可行性评价：**  ①水量：本项目废水总量为1.232t/d，约占海安县雅周镇污水处理厂处理能力的 0.1232%，从废水水量来说，接纳本项目废水是可行的。  ②水质：本项目废水仅为食堂废水、生活污水，经厂内预处理后水质简单，能够达到污水处理厂接管控制标准，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标处理排放。因此，从水质上说，接纳本项目废水是可行的。  综上所述，本项目废水远期纳入海安县雅周镇污水处理厂集中处置可行，废水经海安县雅周镇污水处理厂处理后达标排放，对周围地表水环境的影响在可接受范围内。  **表7-17 本项目地表水环境影响评价自查表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 工作内容 | | 海安县汇源机电制造厂高压互感器配件生产技术改造项目 | | | | | | | | | | | | | | | | 影  响  识  别 | 影响类型 | 水污染影响型 🗹 | | | | | | | 水文要素影响型 □ | | | | | | | | | 水环境  保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 🗹 | | | | | | | | | | | | | | | | 影响途径 | 水污染影响型 | | | | | | | 水文要素影响型 | | | | | | | | | 直接排放 □； 间接排放 🗹； 其他 □ | | | | | | | 水温 □； 径流 □； 水域面积 □ | | | | | | | | | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 🗹；pH值 □；热污染□；富营养化 □；其他 □ | | | | | | | | | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ | | | | | | | 评价等级 | | 水污染影响型 | | | | | | | 水文要素影响型 | | | | | | | | | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B 🗹 | | | | | | | 一级 □；二级 □；三级 □ | | | | | | | | | 现  状  调  查 | 区域污染源 | 调查项目 | | | | | | | 数据来源 | | | | | | | | | 已建 □； 在建 □  拟建 □； 其他 □ | | | 拟替代的污染源 □ | | | | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ | | | | | | | | | 受影响水体  水环境质量 | 调查时期 | | | | | | | 数据来源 | | | | | | | | | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □  春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | | | | | | | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ | | | | | | | | | 区域水资源  开发利用 | 未开发 □； 开发量40%以下 □； 开发量40%以上 □ | | | | | | | | | | | | | | | | 水文情势调查 | 调查时期 | | | | | | | | 数据来源 | | | | | | | | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □  春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | | | | | | | | 水行政主管部门 □；补充监测 □；  其他 □ | | | | | | | | 补充监测 | 监测时期 | | | | | | | | 监测因子 | | | | | 监测断面或点位 | | | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □  春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | | | | | | | | （ ） | | | | | 监测断面或点位个数（ ）个 | | | 现  状  评  价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km； 湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 | | | | | | | | | | | | | | | | 评价因子 | （ ） | | | | | | | | | | | | | | | | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □  近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □  规划年评价标准（ ） | | | | | | | | | | | | | | | | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | | | | | | | | | | | | | | | | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 🗹：达标 🗹；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 🗹：达标 🗹；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 🗹：达标 🗹；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □  底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | | | | | | | | | | | | | | 达标区 🗹  不达标区 □ | | 影  响  预  测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 | | | | | | | | | | | | | | | | 预测因子 | （ ） | | | | | | | | | | | | | | | | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □；  设计水文条件 □ | | | | | | | | | | | | | | | | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ | | | | | | | | | | | | | | | | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □  导则推荐模式 □：其他 □ | | | | | | | | | | | | | | | | 影  响  评  价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ | | | | | | | | | | | | | | | | 水环境  影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □  满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求🗹 | | | | | | | | | | | | | | | | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | | | | 排放量 （t/a） | | | | | | | 排放浓度 （mg/L） | | | | | （COD）  （SS）  （氨氮）  （TP）  （动植物油） | | | | （0.1109）  （0.0554）  （0.0092）  （0.0011）  （0.0037） | | | | | | | （300）  （150）  （25）  （3）  （10） | | | | | 替代源  排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | | | | 污染物名称 | | | | 排放量 （t/a） | | | 排放浓度 （mg/L） | | | | （ ） | （ ） | | | | （ ） | | | | （ ） | | | （ ） | | | | 生态流量  确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s  生态水位：一般水期（ ）m； 鱼类繁殖期（ ）m； 其他（ ）m | | | | | | | | | | | | | | | | 防  治  措  施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；  依托其他工程措施 🗹；其他 □ | | | | | | | | | | | | | | | | 监测计划 |  | | 环境质量 | | | | | | | | 污染源 | | | | | | 监测方式 | | 手动 □；自动 □；无监测 🗹 | | | | | | | | 手动 □；自动 □；无监测 🗹 | | | | | | 监测点位 | | （ ） | | | | | | | | （ ） | | | | | | 监测因子 | | （ ） | | | | | | | | （ ） | | | | | | 污染物  排放清单 | 🗹 | | | | | | | | | | | | | | | | 评价结论 | | 可以接受 🗹 | | | | | | 不可以接受 □ | | | | | | | | | | 注：“□”为勾选项，填“√”； “（ ）”为内容填写项 | | | | | | | | | | | | | | | | |   **3、声环境影响分析**  **（1）主要噪声源强的确定**  本项目技术改造后，噪声来源于等离子切割机、剪板机、锯床、折弯机、卷板机、车床、刨床、钻床、冲床、铣床、电焊机、手持式打磨机、抛丸机、废气处理装置引风机等设备噪声，其单台设备噪声值为75～90dB（A）。产噪设备噪声源强见表7-18：  **表7-18 主要噪声源强表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **声源名称** | **数量**  **（台/套）** | **单台设备声源强度**  **dB(A)** | **所在车间** | **降噪**  **效果dB(A)** | **距离厂界距离** | | | | | **东** | **南** | **西** | **北** | | 1 | 等离子切割机 | 1 | 85 | 3#生产车间 | ≥35 | 65 | 75 | 25 | 55 | | 2 | 剪板机 | 1 | 85 | 75 | 75 | 15 | 55 | | 3 | 剪板机 | 1 | 85 | 1#生产车间 | ≥35 | 35 | 85 | 55 | 45 | | 4 | 锯床 | 2 | 80 | 30 | 85 | 60 | 45 | | 5 | 折弯机 | 2 | 80 | 30 | 80 | 60 | 50 | | 6 | 卷板机 | 1 | 80 | 25 | 85 | 65 | 45 | | 7 | 吊钩式抛丸机 | 1 | 90 | 20 | 85 | 70 | 45 | | 8 | 电焊机 | 3 | 75 | ≥20 | 45 | 85 | 45 | 45 | | 9 | 手持式打磨机 | 3 | 80 | 40 | 85 | 50 | 45 | | 10 | 除尘设备引风机  （室内） | 1 | 85 | 20 | 85 | 70 | 45 | | 11 | 车床 | 3 | 85 | 2#生产车间 | ≥35 | 30 | 45 | 60 | 85 | | 12 | 刨床 | 2 | 85 | 20 | 45 | 70 | 85 | | 13 | 钻床 | 3 | 80 | 30 | 35 | 60 | 95 | | 14 | 冲床 | 1 | 85 | 35 | 35 | 55 | 95 | | 15 | 铣床 | 1 | 85 | 40 | 35 | 50 | 95 | | 16 | 压机 | 1 | 85 | 40 | 35 | 50 | 95 | | 17 | 废气处理装置  引风机（室内） | 1 | 85 | 喷漆晾干  区域 | ≥20 | 55 | 70 | 35 | 60 |  1. **噪声控制措施：**   ①设备减振、隔声  对等离子切割机、剪板机、锯床、折弯机、卷板机、车床、刨床、钻床、冲床、压机、铣床、吊钩式抛丸机等大型机加工设备在机组与地基之间安置减振底座，对引风机电机设置隔声罩，可以降噪约15dB（A）左右。  ②加强建筑物隔声措施  各类设备均安置在室内，生产时门窗关闭，有效利用了建筑隔声，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施并经距离衰减后，降噪量约20dB（A）左右。  ③强化生产管理  定期对设备进行检查维护，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。  ④合理布局  在设备布置时尽量将噪声较集中的设备布置在车间中间位置，其他噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对厂界的影响。  **（3）噪声预测模式**  根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下：  声环境影响预测模式：    式中： Adiv —声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)；  Abar —屏障引起的倍频带衰减，dB(A)。  厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。  点声源的几何发散衰减：    式中： r ——预测点距离声源的距离（m）；  r0——参考位置距离声源的距离（m），统一r0=1.0m。  本项目高噪声设备安置于车间内，厂房采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达25dB（A）以上。  **（4）预测结果**  各预测点最终预测结果(已考虑屏障隔声、建筑隔声、绿地隔声及环境因素等因素)见表7-19：  **表7-19 厂界各测点声环境影响预测结果 单位：dB（A）**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **测点位** | | **昼间** | | | | **夜间** | | | | | **点号** | **位名** | **背景值** | **贡献值** | **预测值** | **评价结果** | **背景值** | **贡献值** | **预测值** | **评价结果** | | 1 | 厂区北侧边界 | 53.9 | 48.6 | 55.0 | 达标 | 42.4 | -- | 42.4 | 达标 | | 2 | 厂区西侧边界 | 52.7 | 50.5 | 54.7 | 达标 | 44.7 | -- | 44.7 | 达标 | | 3 | 厂区南侧边界 | 55.2 | 48.5 | 56.0 | 达标 | 43.2 | -- | 43.2 | 达标 | | 4 | 厂区东侧边界 | 52.5 | 56.4 | 57.9 | 达标 | 43.4 | -- | 43.4 | 达标 |   **注：本项目夜间不生产。**  由表7-19可知，本项目技术改造后对周围环境产生的噪声影响较小，本项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。  因此，本评价认为只要厂方对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及外环境造成较大影响。  **4、固体废物环境影响分析**  本项目技术改造后，产生的固废为切割下料工序产生的钢材边角料，生产过程中产生的含油抹布、含油手套，精加工工序以及抛丸处理工序沉降在地面的金属碎屑，精加工工序产生的废切削液、废机油，焊接工序产生的焊渣，抛丸处理工序产生的废钢丸，油漆、固化剂、切削液、润滑油、液压油等原材料使用过程中产生的废包装桶，底漆面漆喷漆工序滴落在地面以及干式过滤器收集的漆渣，喷漆废气处理装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭，除尘装置吸收的除尘灰，厂内职工产生的生活垃圾以及职工食堂产生食堂餐厨废弃物、废油脂。  切割下料工序产生的钢材边角料20t/a，经厂方收集后出售处理。生产过程中产生的废含油抹布、手套约0.2t/a，经厂方收集后由环卫部门清运处理。精加工工序、抛丸处理工序沉降在地面的金属碎屑0.245t/a，经厂方收集后出售处理。精加工工序产生的废切削液1.2t/a、废机油0.5t/a，均属于危险废物，委托有资质单位处理。焊接工序产生的焊渣0.262t/a，由环卫部门清运处理。抛丸处理工序产生的废钢丸2.5t/a，经厂方收集后出售处理。油漆、固化剂、切削液、液压油、润滑油使用过程中产生的废包装桶0.255t/a，属于危险废物，委托有资质的单位处理。喷漆工序沉降在地面的漆渣0.12584t/a，属于危险废物，委托有资质的单位处理。喷漆晾干废气处置装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭分别为0.5329t/a、1.2t/a、1.9886t/a，属于危险废物，委托有资质单位处理。布袋除尘装置、移动式焊烟净化器收集的除尘灰3.2837t/a，经厂方收集后出售处理。食堂餐厨废弃物、废油脂1.6t/a，由获得许可的单位收集处置。生活垃圾4.2t/a，由当地环卫部门清运处理。具体处置方式见表7-20：  表7-20 项目固体废物利用处置方式评价表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **固废名称** | **属性** | **产生工序** | **形态** | **废物**  **类别** | **废物代码** | **预计产生量**  **（t/a）** | **处置**  **方式** | | 1 | 钢材边角料 | 一般  固废 | 切割下料工序 | 固态 | 85 | -- | 20 | 经厂方收集后出售处理 | | 2 | 沉降在地面  的金属碎屑 | 精加工工序  抛丸处理工序 | 固态 | 99 | -- | 0.245 | | 3 | 废钢丸 | 抛丸处理工序 | 固态 | 99 | -- | 2.5 | | 4 | 除尘装置吸收的除尘灰 | 布袋除尘器  移动式焊烟净化器 | 固态 | 84 | -- | 3.2837 | | 5 | 含油抹布手套 | 生产过程 | 固态 | 99 | -- | 0.2 | 环卫部门清运处理 | | 6 | 焊渣 | 焊接工序 | 固态 | 86 | -- | 0.262 | | 7 | 生活垃圾 | 办公生活 | 半固态 | 99 | -- | 4.2 | | 9 | 食堂餐厨废弃物、废油脂 | 职工食堂 | 半固态 | 99 | -- | 1.6 | 由获得许可的单位收集处置 | | 10 | 废切削液 | 危险  废物 | 精加工工序 | 液态 | HW09 | 900-006-09 | 1.2 | 委托有资质的单位处理 | | 11 | 废机油 | 精加工工序 | 液态 | HW08 | 900-218-08 | 0.5 | | 12 | 废纸质过滤器 | 喷漆晾干废气  处理装置 | 固态 | HW49 | 900-041-49 | 0.5329 | | 13 | 废过滤棉 | 固态 | HW49 | 900-041-49 | 1.2 | | 14 | 废活性炭 | 固态 | HW49 | 900-041-49 | 1.9886 | | 15 | 废包装桶 | 原料使用过程 | 固态 | HW49 | 900-041-49 | 0.255 |   **（1）一般固废环境影响分析**  由工程分析可知，本项目一般固废总产生量为32.2907t/a，其中含油抹布手套、焊渣、生活垃圾、食堂餐厨废弃物、废油脂基本可以做到日产日清，均不占用固废堆场。需收集暂存的一般固废为钢材边角料、金属碎屑、废钢丸、除尘装置吸收的除尘灰，一般工业固废平均转运周期为1个月，则暂存期内一般工业固废量最多为2.17t，本项目技术改造后拟在1#生产车间西南角设置一座20m2一般工业固废堆场，可满足固废贮存的要求。  依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析：  ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。  ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落，对环境影响较小。  ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，对土壤、地下水产生的影响较小。  ④全厂的固废通过环卫清运、许可单位处理、外售等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。  本项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求，对周围环境影响较小。  **（2）危险废物环境影响分析**  本项目技术改造后，产生的危险废物为精加工工序产生的废切削液、废机油，喷漆工程中滴落在地面的漆渣，喷漆晾干废气处理装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭以及油漆、固化剂、切削液、液压油、润滑油使用过程中产生的废包装桶，应尽快送往有资质的危废处理单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：  ①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准及修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。  ②危险废物贮存场所必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》规定设置警示标志。  ③危险废物贮存场所周围应设置围墙或其它防护栅栏。  ④危险废物贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，设有应急防护设施。  ⑤贮存区内禁止混放不相容危险废物。  ⑥贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。  ⑦贮存区符合消防要求。  ⑧贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。  ⑨基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。  ⑩存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。  按照相关要求，本企业拟在3#生产车间的中部北侧（具体位置见附图2）新建一座5m×4m×2.5m的危废暂存仓库，危险固废使用具有防腐、防渗功能的专用塑胶桶密封盛装。本项目满负荷生产时，危险废物产生量合计为5.6765t/a，平均运转周期为3个月，则暂存期内危废最多为1.42t。密封塑胶桶的盛装量为100Kg,每个塑胶桶的占地面积约0.8m2，按单层暂存考虑，所需暂存面积为12m2。本项目设置20m2的危废暂存室可满足危废贮存的要求。  综上所述，本项目运营期产生的危险废物主要为废切削液、废机油、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭和废包装桶，通过专用的密封塑胶桶贮存于厂区的危废暂存处，并移送至有资质单位的危废处理单位进行处理。贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，故本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水产生影响。  **（3）运输过程影响分析**  对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点：  ①该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证。负责运输的司机应通过培训，持有有效证件。  ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。  ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。  ④组装危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。  **（4）危废处置环境影响分析**  本项目技术改造后，产生的危险废物为5.6765t/a，企业已经签订危废处置协议及处置承诺，危废能得到有效处置，对周围环境影响较小。  本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求，对周围环境影响较小。  **表7-21 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **贮存**  **场所** | **危废**  **名称** | **危废**  **类别** | **代码** | **位置** | **面积** | **贮存**  **方式** | **贮存**  **能力** | **贮存**  **周期** | | 危废暂存仓库 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 3#生产车间  中部北侧 | 20m2 | 密封塑胶桶贮存 | 2.5t | 1个月 | | 废机油 | HW08 | 900-218-09 | | 废纸质过滤器 | HW49 | 900-041-49 | | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 |   根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》(GB15562.2-1995）等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本公司固废场所采取防火、防扬散、防流失措施，确保能够达到国家相关标准规定要求。  **5、环境风险分析**  环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。  **（1）风险识别**  对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的风险物质识别见下表：  **表7-22 项目涉及的危险物料最大使用量及储存方式**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **名称** | **最大储存量（t）** | **储存方式** | **储存位置** | | 1 | 底漆（醇醚类） | 1（0.15） | 桶装 | 仓库 | | 2 | 面漆（醇醚类） | 1（0.15） | 桶装 | 仓库 | | 3 | 固化剂（脂肪族聚异氰酸酯） | 0.5（0.4） | 桶装 | 仓库 | | 4 | 固化剂（丙二醇甲醚醋酸酯） | 0.5（0.1） | 桶装 | 仓库 |   根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对突发环境事件风险物质及临界量的规定，判断重大危险源。重大危险源的辨识指标如下：  ①单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界值，则定为重大危险源。  ②单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源。    本项目厂区较小，且生产单元与储存单元距离较近，因此把整个厂区作为一个单元分析，生产单元和储存单元涉及的危险物质最大使用量及临界量见下表：  **表7-23 危险物质使用量及临界量**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **原料用量** | **最大储存量t** | **临界量t** | **临界量依据** | **q/Q** | **是否重大危险** | | 醇醚类 | 0.3 | / | 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014） | / | 否 | | 脂肪族聚异氰酸酯 | 0.4 | / | / | 否 | | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 0.1 | / | / | 否 |   因此，确定本项目油漆仓库不构成重大危险源。  **（2）环境风险潜势初判**  根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。本项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-24确定评价工作等级：  **表7-24 评价工作等级划分**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | | 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a | | a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性的说明 | | | | |   根据对本项目的风险调查，本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。  **（3）风险事故情形分析**  风险事故情形分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的定义，最大可信事故是指：是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。本项目贮存区泄漏事故的发生概率不为零，本项目原料均为无毒或低毒物质，若及时发现，立即采取措施，消除其影响。本项目若废气处理设施出现故障，未经处理或处理不完全的颗粒物、有机废气会直接排入大气，加重对周围大气的影响，从而对人体健康产生危害。若及时发现，可立即采取措施消除影响。结合项目特点，本项目最大可信事故确定为粉尘遇明火等点火源引起火灾、爆炸事故。目前国内同行业企业绝大多数能安全运行。在采取有效安全措施后，广大社会公众能清楚认识可能发生重大事故的风险性。本项目在生产装置及其公用工程的设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。同时企业加强管理，落实预防措施之后，可以杜绝这类事故的发生，因此，项目的安全性将得到有效保证，不会对周围环境敏感目标产生较大影响。  **（4）风险管理要求**  针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求：  ①严格按照防火规范进行平面布置。  ②定期检查、维护原料仓库危险品储存区设施、设备，以确保正常运行。  ③危险品储存区设置明显的禁火标志。  ④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。  ⑤在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。  ⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。  ⑦采取相应的火灾、爆炸事故的预防措施。  ⑧加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。  **（5）风险防范措施**  针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施：  ①贮运工程风险防范措施：  a.原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。  b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。  c.在贮存仓库设环形沟，并进行了地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。  d.合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。  ②粉尘爆炸风险防范措施：  a.消除点火源。使用防爆的电气设备；防止静电蓄积；使加热器等保持低温，防止机械由于摩擦、撞击、故障等原因而产生火花或异常的高温。  b.在危险部位设置自动的烟感器或爆炸抑制装置，早期发现并抑制。  c.为避免设备、管道、容器等在发生爆炸时受到严重破坏，设置泄压孔。慎重选择泄压孔位置，采取避免损害扩大的措施。  d.加大设备本身的强度或设置防爆墙，把爆炸封在里面，防止放出火焰和烟伤及其它建筑物、人员或设备。  e.设备启动时应先开除尘设备，后开主机；停机时则正好相反，防止粉尘飞扬。粉尘车间各部位应平滑，尽量避免设置一些其他无关设施。管线等尽量不要穿越粉尘车间，宜在墙内敷设，防止粉尘积聚。  f.易燃粉尘场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，使用不易产生静电、撞击不产生火花的材料，并采取静电接地保护措施。  ③废气事故排放防范措施：  发生事故的原因主要由以下几个：  a.废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中；  b.生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标；  c.厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理；  d.对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标；  为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放：  a.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；  b.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；  c.项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入处理系统进行处理以达标排放；  d.项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。  **表7-25 本项目环境风险简单分析内容表**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 海安县汇源机电制造厂高压互感器配件生产技术改造项目 | | | | | | 建设地点 | （江苏）省 | （海安）市 | （ / ）区 | （雅周 ）镇 | （/）园区 | | 地理坐标 | 经度 | 120.377259 | 纬度 | 32.390203 | | | 主要危险物质及分布 | 本项目不构成重大危险源 | | | | | | 主要影响途径及危险后果（大气、地表水、地下水等） | 粉尘遇明火等点火源引起火灾、爆炸事故。 | | | | | | 风险防范措施要求 | ①严格按照防火规范进行平面布置。  ②定期检查、维护原料仓库危险品储存区设施、设备，以确保正常运行。  ③危险品储存区设置明显的禁火标志。  ④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。  ⑤在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。  ⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。  ⑦采取相应的火灾、爆炸事故的预防措施。  ⑧加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 | | | | | | 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：  本项目工作人员需进行岗前培训，熟悉设备运行状况，避免操作过程中发生安全性事故；同时建议企业管理人员制定相关的风险防范措施，确保建设项目环境风险降至最低。 | | | | | |   **6、地下水防渗漏措施**  针对企业生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染的途径主要有油漆仓库、固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。  正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若油漆原料发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，本项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将本项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施：  （1）源头控制：本项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应加强废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。用于污水处理的沉淀池定期进行检查，防止在污水处理的过程中有太多的污水泄漏。  （2）末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，分区防渗区划见表7-26：  表7-26 本项目分区防渗方案及防渗措施表   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **防治分区** | **分区位置** | **防渗要求** | | 1 | 重点污染  防治区 | 危废暂存仓库 | 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒 | | 2 | 污水输送、收集管道、水池 | 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。 | | 3 | 漆漆仓库 | 地基垫层可采用450mm的混垫层，并按照水压计算设计地面防渗层，可采用抗渗标号为S30的钢筋混凝土结构，厚度为300mm，底面和池壁壁面铺设HDPE(高密度聚乙烯)，采用该措施后，其渗透系数不大于1.0×10-13cm/s | | 4 | 一般污染  防治区 | 一般固废暂存场所 | 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层 | | 5 | 生产车间 | | 6 | 简单防渗区 | 办公楼 | 一般地面硬化 |   **7、环境管理和监测计划**  **（1）环境管理计划**  ①严格执行“三同时”制度  在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。  ②建立环境报告制度  应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。  ③健全污染治理设施管理制度  建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。  ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例  建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。  ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。  **（2）自行监测计划**  ①大气污染源监测  按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。  **表7-27 废气污染源监测计划**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **监测点位** | | **监测指标** | **监测频率** | **执行排放标准** | | 有组织 | FQ-1  排放口 | 颗粒物 | 一年一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“表面涂装”标准 | | FQ-2  排放口 | 颗粒物  VOCs | | 无组织 | 厂界 | 颗粒物  VOCs | 一年一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求；天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”标准 | | 信息公开 | | 由环境保护主管部门确定 | | | | 监测管理 | | 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责，排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理 | | |   ②噪声污染源监测  定期对厂界进行噪声监测，每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。  **表7-28 噪声污染源监测计划**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **监测点位** | **监测项目** | **监测频率** | | 厂界四周外1m处 | 等效连续A声级 | 每季度一次 |   ③应急监测  项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下：  1）大气环境监测  监测因子：颗粒物、VOCs。  监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。  监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。  2）水环境监测  监测因子：pH、COD、SS、氨氮、总磷、动植物油  监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。  监测布点：接管口、可能受影响的河流设1个监测点。  **8、本项目技术改造后“三同时”验收**  本项目技术改造后全厂环保投资估算及“三同时”验收见表7-29：  **表7-29 本项目技术改造后“三同时”验收一览表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **类别** | | **污染源** | **污染物** | **治理措施**  **（数量、规模）** | | **验收要求** | **环保投资（万元）** | **完成**  **时间** | | 废  气 | 有组织 | 抛丸处理工序 | 抛丸粉尘 | 吸风管道收集  布袋除尘装置+15m高排气筒（1#）排放 | | 颗粒物达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；VOCs达天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“表面涂装”标准 | 10 | 与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用 | | 喷漆晾干工序 | 有机废气（VOCs）  漆雾废气  （染料尘） | 密闭喷漆房、晾干房  干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（2#）排放 | | 20 | | 职工食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化装置 | | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB1843-2001）中“小型”规模标准 | 2 | | 无组织 | 等离子切割工序 | 切割烟尘 | 设置布袋除尘装置、移动式旱烟净化器分别对切割烟尘、焊接烟尘吸收处理设置排风扇，加强车间自然通风及机械排风 | | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求及天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”标准 | 5 | | 焊接工序 | 焊接烟尘 | | 打磨工序 | 打磨粉尘 | | 抛丸处理工序 | 抛丸粉尘 | | 喷漆晾干工序 | 有机废气（VOCs）  漆雾废气  （染料尘） | | 废水 | | 生活污水  食堂废水 | COD、SS  氨氮、TP  动植物油 | 5m3化粪池  0.5m3隔油池 | | 达到海安市雅周镇污水处理厂的接管要求 | 5 | | 噪声 | | 噪声设备 | 噪声 | 厂房隔声、距离衰减  减振隔声设施 | | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  2类标准 | 10 | | 固废 | | 一般固废  暂存场 | 钢材边角料、金属碎屑、废钢丸、除尘装置吸收的除尘灰 | | 设置20m2的一般固废堆放场所，回收出售处理 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 | 2 | | 含油抹布手套、焊渣、食堂餐厨废弃物、废油脂、生活垃圾 | | 设置垃圾桶若干  由获得许可的单位收集处置及环卫部门清运处理 | | 危险废物  暂存仓库 | 废切削液、废机油、废包装桶、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭 | | 设置20m2专门危废暂存仓库，密封容器存储、及时委托有资质的单位处理 | 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 | 5 | | 绿化 | | | 500m2 | | | / | / | | 环境管理（机构、监测能力等） | | | 专职管理人员 | | | / | / | | 清污分流、排污口  规范化设置 | | | 排污口规范化设置  雨污分流、清污分流管网铺设 | | | / | / | | “以新带老”措施 | | | / | | | / | / | | 总量平衡方案 | | | 全厂有组织废气污染物排放量为颗粒物：0.069t/a、VOCs：0.0432t/a，拟在海安市区域范围内平衡；水污染物接管考核量为：废水量369.6t/a、COD：0.1109t/a、SS：0.0554t/a、氨氮：0.0092t/a、总磷：0.0011t/a、动植物油：0.0037t/a，纳入海安市雅周镇污水处理厂总量范围内；固废均得到有效处置 | | | | / | | 大气防护距离设置 | | | 本项目不需要设施大气防护距离，卫生防护距离设置为：分别以3#生产车间、1#生产车间为执行边界的50m范围、以喷漆晾干区域为执行边界的100m范围，目前此卫生防护距离内无居民点及其他环境敏感点，今后在此范围内不准建设学校、居民点、医院等环境敏感目标 | | | |  | | 环保投资合计 | | | | | | | 59 |  | |

**八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **内容**  **类型** | **排放源（编号）** | | **污染物名称** | **防治措施** | **预期治理效果** |
| 大  气  污  染  物 | 有组织 | FQ-1  抛丸处理工序 | 抛丸粉尘（颗粒物） | 吸风管道收集+布袋除尘装置+15m高排气筒（1#）排放 | 达标排放  对周围大气环境影响较小 |
| FQ-2  喷漆晾干工序 | 漆雾废气（染料尘） | 干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（2#） |
| 有机废气（VOCs） |
| 职工食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化装置 |
| 无组织 | 3#生产车间  等离子切割工序 | 切割烟尘 | 设置布袋除尘装置、移动式旱烟净化器分别对切割烟尘、焊接烟尘吸收处理  加强自然通风和机械排风  分别对1#生产车间、3#生产车间各设置50米卫生防护距离、对喷漆晾干区域设置100米卫生防护距离 |
| 1#生产车间  焊接工序、打磨工序  抛丸处理工序 | 焊接烟尘 |
| 打磨粉尘 |
| 抛丸粉尘 |
| 喷漆晾干区域 | 漆雾废气（染料尘） |
| 有机废气（VOCs） |
| 水  污  染  物 | 生活污水  食堂废水 | | COD、SS  氨氮、TP  动植物油 | 经厂内隔油池、化粪池预处理后经市政污水管网排入海安市雅周镇污水处理厂集中处理 | 达标排放  对周围水环境影响较小 |
| 电离辐射和电磁辐射 | | | — | — | — |
| 固  体  废  物 | 切割下料工序 | | 钢材边角料 | 经厂方收集后出售处理 | 固废100%  处置 |
| 精加工及抛丸处理工序 | | 沉降在地面的  金属碎屑 |
| 抛丸处理工序 | | 废砂料 |
| 布袋除尘装置  移动式旱烟净化装置 | | 除尘装置吸收的  除尘灰 |
| 生产过程 | | 含油抹布手套 | 由环卫部门清运处理 |
| 焊接工序 | | 焊渣 |
| 职工生活 | | 生活垃圾 |
| 职工食堂 | | 食堂餐厨废弃物  废油脂 | 有获得许可的单位收集处置 |
| 原料使用过程 | | 废包装桶 | 委托有资质的单位处理 |
| 精加工工序 | | 废切削液 |
| 精加工工序 | | 废机油 |
| 喷漆工序 | | 漆渣 |
| 喷漆废气  治理设施 | | 废纸质过滤器 |
| 废过滤棉 |
| 废活性炭 |
| 噪  声 | 本项目主要噪声设备为等离子切割机、剪板机、锯床、折弯机、卷板机、车床、刨床、钻床、冲床、铣床、电焊机、手持式打磨机、抛丸机、废气处理装置引风机等设备噪声，其单台设备噪声值为75～90dB（A）。高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | | | | |
| 其它 | 无。 | | | | |
| **主要生态影响（不够可另附页）：** 无。 | | | | | |

**九、结论与建议**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、结论**  **1、项目概况**  海安县汇源机电制造厂成立于2002年2月，位于海安市雅周镇王垛村6组，占地面积10041.2m2，现有员工20人，年工作300天，白班制，具有年产高压互感器配件1800台、给料机配件300台、输送机配件400台的生产能力。该企业已于2006年编制完成《海安县汇源机电制造厂热镀锌项目环境影响报告表》，同年2月22日获得海安县环保局环评批复，并于同年11月通过海安县环保局“三同时”验收。2008年该公司淘汰热镀锌工艺，仅保留前道钢材切割、机加工工艺生产至今。现由于客户需求变化，公司拟投资50万元，购置折弯机、抛丸机、干式喷漆房、废气处理装置等设备，利用现有生产车间对高压互感器配件增加喷漆工序，原有项目产能保持不变。本项目技术改造后拟增加员工8人，年工作300天，白班制。  **2、符合国家和地方产业政策**  本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列其他条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款，同时也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中“限制类”、 “淘汰类”、 “能耗限额”类企业，符合国家及江苏省产业政策的各项相关规定。本项目所在地不属于《江苏省生态红线区域保护规划》内的保护区域；建设项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止项目，同时也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。  综上所述，本项目符合国家及地方法律法规及相关产业政策要求。  **3、规划相符性和选址可行性**  本项目位于海安市雅周镇王垛村6组，周围区域以工业企业、居民为主。经查阅《江苏省生态红线区域保护规划》(2013年) “南通市生态红线区域名录”， 本项目距离国家级生态红线保护区新通扬运河（海安）饮用水源保护区19.6km，距离最近的省级生态红线保护区西南侧雅周镇蚕桑种质资源保护区（雅周镇杭窑村）约 7.1km，本项目选址不在海安县生态红线管控区范围内。项目周围无国家级、省级重点文物保护单位，水陆交通便利，符合本次项目要求，项目选址可行。  本项目用地属于工业用地，符合当地用地规划的要求、总体规划和环境规划要求。  **4、达标排放和污染物控制**  （1）废气  本项目技术改造后，产生的有组织废气污染物主要为抛丸处理工序产生的抛丸粉尘，底漆、面漆喷漆晾干过程中产生的喷漆、晾干废气（VOCs）、漆雾废气（染料尘）和职工食堂产生的食堂油烟。  ①本项目技术改造后，需对高压互感器配件半成品在喷漆前进行抛丸处理，抛丸处理工序会有粉尘产生，吊钩式抛丸机顶部设有吸风管道，经吸风管道收集的抛丸粉尘经布袋除尘装置吸收处理后通过15米高排气筒（1#）排放。经吸收处理后的抛丸粉尘排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“颗粒物”二级标准，可满足环境管理要求。  ②有机废气（VOCs）、漆雾废气（染料尘）：本项目技术改造后，设置密闭干式喷漆房、密闭晾干房对高压互感器配件半成品进行表面喷漆处理，在喷漆、晾干过程中会产生漆雾废气（染料尘）、有机废气（VOCs）。喷漆房为密闭设置，采用上送风、下抽风的收集方式，收集的漆雾废气（染料尘）、有机废气（VOCs）经“干式漆雾过滤器+过滤棉+二级活性炭吸附装置”吸收处理（处理效率以90%计），最终通过15m高排气筒（2#）排放。漆雾废气、有机废气排放浓度、排放速率分别达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中“染料尘”对应标准和天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“表面涂装”中标准，可满足环境管理要求。  ③本项目食堂油烟经油烟净化器净化处理后，通过高于屋顶1m的烟囱排放。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB1843-2001）的小型标准：排放油烟≤2.0mg/m3、油烟净化设置最低去除率≥60%的要求，对周围环境的影响在可接受范围内。  本项目技术改造后，产生的无组织废气主要为布袋除尘装置、移动式旱烟净化装置吸收处理后的切割烟尘、焊接烟尘以及集气装置未收集到的抛丸粉尘、漆雾废气（染料尘）、有机废气（VOCs）。无组织废气由于产生量较小，且难以收集，在企业加强车间自然通风和机械排放的基础上，对周围环境的影响在可接受范围内。  采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算模式来预测，计算结果为无超标点，无组织排放的废气浓度在厂界能实现达标排放，不需设置大气环境防护距离。根据卫生防护距离计算结果，确定对1#生产车间、3#生产车间分别设置50米的卫生防护距离、对喷漆晾干区域设置100米的卫生防护距离。经调查，卫生防护距离范围内无居民点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。同时，要求建设单位加强车间通风排气措施，切实保证无组织废气达标排放，因此本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小。  综上所述，本项目技术改造之后废气可达标排放，可满足环境管理要求，对周围大气环境的影响在可接受范围内。  （2）废水  本项目无生产废水产生，仅为厂内职工产生的食堂废水、生活污水369.6t/a。经厂内隔油池、化粪池预处理后，近期由周边农民定期清掏，作为农肥用于肥田；远期具备接管条件后，经市政污水管网排入海安市雅周镇污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入曲雅河。对周边地表水环境的影响在可接受范围内，可满足环境管理要求。  （3）噪声  本项目技术改造后，噪声来源于等离子切割机、剪板机、锯床、折弯机、卷板机、车床、刨床、钻床、冲床、铣床、电焊机、手持式打磨机、抛丸机、废气处理装置引风机等设备噪声，其单台设备噪声值为75～90dB（A）。经采取隔声、减振、加强管理等措施后，可降噪35dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间噪声值≤50dB（A），对周围声环境影响较小，可满足环境管理要求。  （4）固废  本项目技术改造后，产生的固废为切割下料工序产生的钢材边角料，生产过程中产生的含油抹布、含油手套，精加工工序以及抛丸处理工序沉降在地面的金属碎屑，精加工工序产生的废切削液、废机油，焊接工序产生的焊渣，抛丸处理工序产生的废钢丸，油漆、固化剂、切削液、润滑油、液压油等原材料使用过程中产生的废包装桶，底漆面漆喷漆工序滴落在地面以及干式过滤器收集的漆渣，喷漆废气处理装置产生的废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭，除尘装置吸收的除尘灰，厂内职工产生的生活垃圾以及职工食堂产生食堂餐厨废弃物、废油脂。  钢材边角料、沉降在地面的金属碎屑、废钢丸、除尘装置吸收的除尘灰由厂方收集后出售处理，含油抹布手套、焊渣、生活垃圾均由环卫部门统一清运。废切削液、废机油、废包装桶、废纸质过滤器、废过滤棉、废活性炭属于危险固废，委托有资质的单位处理。食堂餐厨废弃物、废油脂由获得许可的单位收集处置。本项目固废均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。  **5、总量控制分析**  **废气：**本项目技术改造后，有组织废气污染物排放量为：颗粒物：0.069t/a、VOCs：0.0432t/a，拟在海安市区域范围内平衡；无组织排放的大气污染物为：颗粒物：0.0539t/a、VOCs：0.0088t/a，仅作为考核量。  **废水：**本项目技术改造后，产生食堂废水、生活污水369.6t/a，经厂内隔油池、化粪池预处理后各污染物接管考核量为COD：0.1109t/a、SS：0.0554t/a、氨氮：0.0092t/a、TP:0.0011t/a、动植物油：0.0037t/a。近期由周边农民定期清掏，作为农肥用于肥田；远期具备接管条件后，经市政污水管网排入海安市雅周镇污水处理厂集中处理，其排放总量已纳入海安市雅周镇污水处理厂原有批复总量中，该项目总量指标在污水处理厂总量中调配平衡。  **固废：**本项目固废排放量为零，不申请总量。  **综合以上各方面分析评价，本项目符合国家产业政策，选址与该区域总体规划相符。经评价分析，该项目技术改造后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，且对周围环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。**  **本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施，切实做到“三同时”、营运期内持之以恒加强管理的基础上，从环境保护角度看，本技改项目是可行的。**  **上述评价结果是根据海安县汇源机电制造厂提供的规模、设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得出的，如果设备布局、品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由海安县汇源机电制造厂按照环保部门要求另行申报。**  **二、建议**  1、本项目的建设必须严格执行“三同时”制度，积极落实环保措施，按环评中所涉及到的措施和要求认真落实，确保排放达标和环境质量达标。  2、合理布局噪声设备，高噪声设备远离厂界，加强高噪声设备的管理和维护，落实各项噪声污染防治措施，减轻噪声对环境的影响，确保厂界噪声达标。  3、建议当地政府及规划部门在规划时不得在项目卫生防护距离之内新增医院、学校、居民住户等敏感设施规划。  4、必须严格执行主体工程和环保设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，在专业监测单位对各污染处理设施效果和污染物排放状况进行验收监测后，并经审查验收合格后方可正式投入生产。 | |
| 预审意见：  公章  经办人：  年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见：  公章  经办人：  年 月 日 |
| 审批意见：  公章  经办人：  年 月 日 |

|  |
| --- |
| **注 释**  一、本报告表应附以下附图、附件：  附图1 建设项目地理位置图  附图2 建设项目周边环境概况图  附图3 建设项目厂区平面布置图  附图4 生态红线区布局图  附件一 江苏省投资项目备案证  附件二 营业执照及法人身份证复印件  附件三 噪声监测报告  附件四 委托书  附件五 建设单位承诺书  附件六 危废处置承诺  附件七 污水接管证明  二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。  1.大气环境影响专项评价  2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）  3.生态环境影响专项评价  4.声影响专项评价  5.土壤影响专项评价  6.固体废弃物影响专项评价  7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射）  以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |