**一、建设项目基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 年产3000吨矿物铸件、1000吨密封材料项目 | | | | | | | | | | | | |
| 建设单位 | | 蓝浦新材料科技（南通）有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 法人代表 | | Marco Oskar Hamacher | | | | 联系人 | | | | | 赖海燕 | | | |
| 通讯地址 | | 南通市经济技术开发区江韵路南、通顺路东 | | | | | | | | | | | | |
| 联系电话 | | 18015491899 | | | 传真 | | | — | | | | 邮政编码 | 226000 | |
| 建设地点 | | 南通市经济技术开发区江韵路南、通顺路东 | | | | | | | | | | | | |
| 立项审批部门 | | 南通市经济技术开发区行政审批局 | | 批准文号 | | | | | 通开发行审备案[2020]5号 | | | | | |
| 建设性质 | | 新建（补办手续） | | 行业类别  及代码 | | | | | C3099其他非金属矿物制品制造 | | | | | |
| 占地面积 | | 1500m2 | | 绿化面积 | | | | | 5976.7m2（澳兰德厂区既有） | | | | | |
| 总投资 | | 2138.7万元 | 其中：环保投资 | | | | 80万元 | | | 环保投资占总投资比例 | | | | 3.7% |
| 评价经费 | |  | 预期投产日期 | | | | | | / | | | | | |
| **原辅材料**(包括名称、用量)**及主要设施规格、数量**(包括锅炉、发电机等)  主要原辅材料：详见表1-1主要原辅材料一览表。  主要设施：详见表1-3主要生产设备一览表。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 水及能源消耗量 | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | 消耗量 | | | | 名 称 | | | | | | | 消耗量 | | |
| 水（吨/年） | 549 | | | | 柴油（吨/年） | | | | | | | / | | |
| 电（万度/年） | 144 | | | | 燃气（立方米/年） | | | | | | | / | | |
| 燃煤（吨/年） | / | | | | 蒸汽（立方米/年） | | | | | | | / | | |
| **废水**（生活废水）**排水量及排放去向**  本项目废水排放量共211t/a，经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准后一起排入市政污水管道，送南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况  无 | | | | | | | | | | | | | | |
| **原辅材料及主要设备：**  1、原辅材料  本项目主要原辅材料一览表见表1-1。  **表1-1 本项目原辅材料一览表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **产品** | **序号** | **原辅材料名称** | | **规格** | **年用量（t/a）** | **包装方式** | **储存位置** | **最大存储量（t）** | **来源及运输** | | 矿物铸件 | 1 | 石英砂 | | — | 2358.962 | 袋装 | 一般仓库 | 20 | 外购、汽车 | | 2 | 密封材料A组份 | | — | 507.7 | 自制 | — | 自制 | | 3 | 树脂固化剂 | | — | 35 | 桶装 | 5 | 外购、汽车 | | 4 | 机加工件 | | — | 100 | 袋装 | 10 | 外购、汽车 | | 5 | 脱模剂 | | — | 0.075 | 桶装 | 0.01 | 外购、汽车 | | 密封材料 | 1 | 聚醚多元醇 | | 95% | 93.75 | 桶装 | 一般仓库 | 15 | 外购、汽车 | | 2 | 聚酯多元醇 | | 95% | 93.75 | 桶装 | 15 | 外购、汽车 | | 3 | 环氧树脂 | | 100% | 250 | 桶装 | 7.5 | 外购、汽车 | | 4 | 无机填料 | 氢氧化铝 | 99% | 57.5 | 袋装 | 30 | 外购、汽车 | | 5 | 二氧化钛 | 99% | 50 | 袋装 | 20 | 外购、汽车 | | 6 | 碳酸钙 | 99% | 52.5 | 袋装 | 10 | 外购、汽车 | | 7 | 石英粉 | 99% | 250 | 袋装 | 7.5 | 外购、汽车 | | 8 | 氢化蓖麻油 | | 99% | 6.25 | 袋装 | 4 | 外购、汽车 | | 9 | 润滑剂 | | 99% | 0.75 | 袋装 | 1 | 外购、汽车 | | 10 | 二丁基二月桂酸锡 | | 99.5% | 3.575 | 桶装 | 1 | 外购、汽车 | | 11 | 三乙烯二胺混合液 | | — | 3.575 | 桶装 | 1 | 外购、汽车 | | 12 | 湿润分散剂  BYK 530 | | 99% | 6.5 | 桶装 | 1 | 外购、汽车 | | 13 | 消泡剂 | | 99% | 6.25 | 桶装 | 1 | 外购、汽车 | | 14 | 着色剂 | | — | 0.64 | 袋装 | 1 | 外购、汽车 | | 15 | 增稠剂（R202） | | — | 12.5 | 袋装 | 1 | 外购、汽车 | | 16 | 活性稀释剂SM80 | | — | 62.5 | 桶装 | 6 | 外购、汽车 | | 17 | 流变助剂BYK 985 | | — | 12.5 | 桶装 | 1 | 外购、汽车 | | 18 | 湿润分散剂 BYK980 | | — | 12.5 | 桶装 | 1 | 外购、汽车 | | 19 | 添加剂2722 | | — | 5.5 | 桶装 | 1 | 外购、汽车 | | 20 | 流平剂 | | — | 7.5 | 桶装 | 1 | 外购、汽车 | | 21 | 色浆 | | — | 12.5 | 桶装 | 2 | 外购、汽车 |   主要原辅材料的理化性质：  **表1-2 主要原辅材料的理化性质和毒性**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **名称** | **理化性质** | **危险性** | **毒理毒性** | | 环氧树脂固化剂 | 为淡黄色液体，有胺的味道，主要组份为异佛尔酮二胺25%-50%、间苯二甲胺25%-50%、五亚乙基六胺5%-10%。  沸点＞200℃，闪点＞100℃，蒸气压（20℃时）0.28hPa，密度1.02-1.04g/cm3。 | 可燃 | / | | 脱模剂 | 外观为淡黄色液体，有轻微气味，密度0.74g/cm3（20℃时）闪点为5℃，引燃温度＞200℃，爆炸极限（V/V）0.6%-7.0%，蒸气压4KPa（20℃时）。  主要组份为石油醚50%-55%、石油精5%-10%、二丁基二月桂酸锡0.2%-0.5%。 | 易燃，与强氧化剂发生反应 | / | | 聚醚多元醇 | 简称聚醚，是由起始剂（含活性氢基团的化合物）与环氧乙烷（EO）、环氧丙烷（PO）、环氧丁烷（BO）等在催化剂存在下经加聚反应制得。  外观为无色至淡黄色粘稠液体，密度为1.034g/cm3，熔点-31℃，沸点约为230℃，闪点约为110℃。常温常压下稳定。 | 可燃 | / | | 聚酯多元醇 | 又称聚酯醇，是含端羟基饱和聚酯。常温下为淡黄色至棕色黏稠液体，或白色蜡状固体，溶于普通溶剂，微溶或不溶于[非极性溶剂](http://www.chemyq.com/xz/xz4/33350pxerg.htm)，不溶于水。由有机多元羧酸(或[酸酐](http://www.chemyq.com/xz/xz6/55103tdhpm.htm))同多元醇缩聚反应制备。 | 可燃 | / | | 环氧树脂 | 双酚A环氧树脂，为淡黄色粘稠液体，有酮的气味，分子量368-388，相对密度（水=1）1.17，黏度为8000-11000cps（25℃）。沸点＞204℃，闪点＞254.4℃。 | 可燃 | 大鼠经口  LD50＞11400mg/kg | | 氢氧化铝 | 化学式Al（OH）3，为白色非晶形粉末，相对密度（水=1）2.4，熔点300℃，难溶于水，能溶于无机酸和氢氧化钠溶液。 | / | / | | 二氧化钛 | 化学式TiO2，为白色粉末，相对密度（水=1）3.8。 | / | LD50＞24000mg/kg  （大鼠经口） | | 碳酸钙 | 化学式CaCO3，白色固体粉末，无味、无臭，相对密度（水=1）2.71，熔点1339℃，难溶于水和醇，溶于稀酸，同时放出二氧化碳。 | / | / | | 石英粉 | 又称[硅微粉](https://baike.baidu.com/item/%E7%A1%85%E5%BE%AE%E7%B2%89/4995134" \t "https://baike.baidu.com/item/%E7%9F%B3%E8%8B%B1%E7%B2%89/_blank)。石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其[主要矿物](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%BB%E8%A6%81%E7%9F%BF%E7%89%A9/5061293" \t "https://baike.baidu.com/item/%E7%9F%B3%E8%8B%B1%E7%B2%89/_blank)成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无[解理](https://baike.baidu.com/item/%E8%A7%A3%E7%90%86" \t "https://baike.baidu.com/item/%E7%9F%B3%E8%8B%B1%E7%B2%89/_blank)，贝壳状断口，[油脂光泽](https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%B9%E8%84%82%E5%85%89%E6%B3%BD/9207563" \t "https://baike.baidu.com/item/%E7%9F%B3%E8%8B%B1%E7%B2%89/_blank)，密度为2.65，熔点1650℃ | / | / | | 氢化蓖麻油 | 外观为白色或淡黄色粉末，具有特殊气味，熔点80℃，沸点＞200℃，闪点大于100℃，着火点375℃，不溶于水。 | / | LD50＞5000mg/kg，大鼠经口。 | | 润滑剂 | 为C16~18脂肪酸锌盐，外观为白色粉末状，有轻微气味，pH为7-9，熔点120-122℃，闪点＞100℃，密度为1.11g/cm3，溶解度0.9mg/L，引燃温度435℃。 | / | LD50＞5000mg/kg，大鼠经口；  LC50＞200mg/L，大鼠吸  入，1h。 | | 二丁基二月桂酸锡 | 外观为黄色透明液体，有轻微气味，密度约1.05g/cm3（20℃），闪点149℃，爆炸极限（V/V%）2.2-11.8，着火点＞200℃，分解温度＞250℃。 | 为毒害品，危险货物编号61857。 | LD50=450mg/kg，大鼠经口。  对眼睛、皮肤有刺激性。 | | 三乙烯二胺混合液 | 其中三乙烯二胺的重量含量为25%-40%。外观为无色液体，有胺的气味，熔点-33℃，初沸点为198℃，闪点92℃，着火点330℃，密度1.03g/cm3。 | / | LD50=1.7mg/kg，大鼠经口。  LC50＞20mg/L，大鼠吸入。 | | 湿润分散剂  BYK 530 | 用于不饱和聚酯树脂和胶粘剂的湿润分散剂，改善常用填料，如碳酸钙、氢氧化铝在不饱和聚酯和环氧树脂中分散。  主要成分为聚胺酰胺盐（50%-100%）、乙二醇丁醚（12.5%-20%），外观为棕色液体，有醇类气味，初沸点137℃，密度为0.99g/cm3，闪点66℃，燃点230℃，爆炸极限（V/V%）1.0-10.6。 | 可燃 | LD50=6750mg/kg，大鼠经口；  LC50=55.27mg/L，大鼠吸入。 | | 消泡剂 | 为混合物，消泡聚合物和聚硅氧烷混合溶液，为淡黄色液体，初沸点230℃，密度为0.81g/cm3，闪点95℃，爆炸限值（V/V%）0-8.0，与水不溶。 | 不易燃，但遇明火或高温加热有燃烧风险。 | / | | 着色剂 | 固体粉末，无气味，pH5.5-8.5，熔点＞1000℃，常温下稳定。 | / | LD50＞10000mg/kg，大鼠经口。 | | 增稠剂（R202） | 外观为白色粉末，无气味，是二甲基（硅氧烷与聚硅氧烷）和二氧化硅的反应产物，又称疏水性气相二氧化硅粉。pH值为4-6，着火温度460℃，密度约为2g/cm3。 | / | LD50＞1000mg/kg，大鼠经口；  LC50＞2000mg/kg，大鼠经皮 | | 外购B组份 | 为黄褐色液体，主要成分及含量：25%-50%间二甲苯-α二胺、25%-50%异佛尔酮二胺、10%-25% 3,6,9,12-四氮杂十四烷基-1,14-二胺、1%-5%硅烷偶联剂。  初始沸点＞200℃，分解温度＞250℃，闪点＞110℃，密度1.02-1.04g/cm3。 | / | 间二甲苯-α二胺的LD50为930mg/kg(大鼠经口)  异佛尔酮二胺的LD50为1030mg/kg(大鼠经口)  硅烷偶联剂的LD50为2413mg/kg(大鼠经口) |   2、主要设备  本项目主要生产设备及规格见表1-3。  **表1-3 本项目设备清单一览表**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **产品** | **设备名称** | **规格型号** | **数量（台）** | | 矿物铸件 | 振动台 | / | 1 | | 搅拌机 | / | 1 | | 密封材料 | 搅拌机 | 1000升，不锈钢 | 2 | | 挤出机 | 10吨 | 1 | | 搅拌机 | 吨桶搅拌机 | 3 | | 冷水机 | 9m3/h | 1 | | 模温仪 | / | 2 | | 辅助 | 空压机 | 0.5m3/min | 1 | | **合计** | |  | 12 |   本项目设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类设备。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **工程内容及规模：**(不够时可附另页)  1、项目由来  RAMPF （蓝浦）于1980年成立于德国，如今RAMPF在德国、中国、美国、加拿大都有工厂，2007年，RAMPF （太仓）有限公司成立，作为外商独资企业以其高质量的矿物铸造机床为中国市场服务，公司产品广泛用于机器模具和半导体工业。随着常温快速固化密封胶的要求以及汽车轻量化的要求，该技术在中国会随着电动汽车的高速发展，而快速增长。目前密封胶全国需求量大致在1万吨/年，电子灌封胶总需求在3万吨/年。未来5年该需求会快速增到2~3万吨/年和5~8万吨/年。  根据市场需求，蓝浦新材料科技（南通）有限公司拟投资25000万元在南通市经济技术开发区振华路南、普腾公司东新征用地35487m2，建设年产15000吨矿物铸件、5000吨模具板材、1000吨模具材料、4000吨密封材料项目，该项目已于2019年2月15日获南通市开发区环境保护局批复（通开发环复(书)2019015号），目前该项目厂房还未建设。  由于市场对矿物铸件、密封材料的大量需求，蓝浦新材料科技（南通）有限公司投资2138.7万元租赁南通市经济技术开发区江韵路南、通顺路东江苏澳兰德新材料科技有限公司现有闲置厂房C内的北侧部分（占地面积1500m2）作为过渡生产使用，建设年产3000吨矿物铸件、1000吨密封材料（A组分），该租赁厂房使用期限截止2021年8月，届时将停止生产，不再运行。由于本项目已建成，未办理环保审批手续，因此本次对该项目进行补做环评。  该项目矿物铸件是由无机矿物材料与热固性环氧树脂体系复合而成的一种新型复合材料，矿物铸造特别适用于高度动态生产工程的各个领域——从机床和机械到电子、太阳能模块、显示器和光学制造到纺织、木工、制图、包装和激光加工设备；密封材料为无溶剂双组分树脂密封材料（包含A、B组分，本项目按比例配制A组分，同时外购B组分，A、B组分的比例为10：1.5），密封材料主要用于电气、电子工程灌封，包边和过滤器灌、车门模块、制动灯传感器、电池断开电磁阀等，与一般的密封材料相比，其最大的特点是可以进行现场密封、无挥发性溶剂，为环保型产品。  为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目属于名录“56、石墨及其他非金属矿物制品”中的“其他”，应编制环境影响评价报告表。蓝浦新材料科技（南通）有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。  2、“三线一单”相符性分析  （1）与生态红线相符性分析  根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏环发[2013]113号）和《市政府关于印发南通市生态红线区域保护规划的通知》（通政发[2013]72号），项目所在区域生态红线保护区详见表1-4，本项目生态红线图见附图1。  **表1-4 本项目与南通市生态红线位置关系一览表**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **名称** | **主导生态功能** | **红线区域范围** | | **方位** | **距本项目厂界** | **总面积** | | **一级管控区** | **二级管控区** | | 老洪港湿地公园 | 湿地生态系统保护 | 一级管控区为老洪港应急水源区域 | 北至景兴路，南至江韵路，东至东方大道，西至长江，除一级管控区以外全为二级管控区 | N | 50m | 6.63km2 | | 老洪港应急水源保护区 | 水源水质保护 | 一级管控区为一级保护区，范围为：整个水域范围及取水口侧正常水位线以上200m的陆域范围 | / | NW | 800m | 1.16 km2 | | 长江洪港饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 为一级保护区，范围：取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m范围内的水域和陆域为一级保护区 | 二级保护区和准保护区，范围：一级保护区以外上溯1500m、下延500m范围内的水域和陆域为二级保护区；二级保护区以外上溯2000m、下延1000m范围内的水域和陆域为准保护区 | W | 3300m | 4.1km2 |   由上表可知，本项目距离最近的老洪港湿地公园二级管控区约50m，不在其生态红线管控区范围内，项目选址符合南通市生态红线区域保护规划。  根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），项目所在区域国家级生态保护区详见表1-5。  **表1-5 本项目与国家级生态红线位置关系一览表**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **生态保护红线名称** | **类型** | **地理位置** | **方位** | **距本项目厂界** | **总面积** | | 老洪港应急水库饮用水水源保护区 | 饮用水水源保护区 | 一级保护区：云湖水库和星湖水库正常水位线以下的全部水域范围；云湖水库正常水位线至库区外100米范围内的陆域，星湖水库正常水位线向北外延70米，距长洪河20米；向东至通盛南路；向西、向南外延100米范围内的陆域。  二级保护区：云湖水库一级保护区域外，北至景兴路，向西、南、东外延200米范围内的陆域，及星湖水库一级保护区域外，向北、南、西外延200米，向东至通盛南路范围内的陆域。 | NW | 800m | 1.16km2 | | 长江洪港饮用水水源保护区 | 饮用水水源保护区 | 一级保护区：取水口上游500m至下游500m、向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m范围内的水域和陆域。保护区位于通吕运河南侧、江山路北侧、长江边及长江水域部分区域。  二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延500米范围内的水域和陆域。  准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域。 | W | 3300m | 4.1km2 |   由上表可知，本项目不在老洪港应急水库饮用水水源保护区、长江洪港饮用水水源保护区范围内，项目选址符合江苏省国家级生态保护红线规划。  （2）环境质量底线  根据《2018年南通市环境状况公报》，项目所在地SO2、NO2、PM10均达到二级标准，PM2.5劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区，针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。长江干流南通段总体水质符合Ⅱ~Ⅲ标准，水质优良。本项目周边噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目建成后营运期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。  （3）资源利用上线  本项目能源、水、土地等资源消耗均较低，因此符合资源利用上线。  （4）环境准入负面清单  本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-6。  **表1-6 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析**   | **序号** | **内容** | **相符性分析** | | --- | --- | --- | | 1 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 | 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 | | 2 | 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本） | 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，符合该文件的要求。 | | 3 | 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 | 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。 | | 4 | 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 | 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。 | | 5 | 《市场准入负面清单草案》 | 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 |   与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书相符性分析见下表：  **表1-7 与南通市经济技术开发区规划环境影响报告书相符性一览表**   | **序号** | **相关要求** | **本项目相符性** | | --- | --- | --- | | 1 | 开发区现有产业结构以装备制造、精细化工、纺织、轻工食品为主，未来通过“5+3”产业园的发展，预计未来南通经济技术开发区产业结构转变为以装备制造、精密机械、高分子新材料、电子信息、生物医药五大产业为主。 | 本项目位于南通经济开发区江海港区1单元，项目产品为矿物铸件、密封材料，产品属于江海港区1单元产业定位的现代化工业，符合南通经济开发区的产业定位。 | | 2 | 园区禁止在港口工业三区表面处理中心以外新建涉及铅、汞、铬、镉、砷五种重点控制的重金属产生和排放的项目。 | 本项目不排放五类重点重金属污染物 | | 3 | 严格控制使用及产生挥发性有机物、恶臭物质的新建项目。严格控制新上对金属表面进行酸洗、电镀、油漆等工艺处理的项目。 | 本项目产生极少量有机废气，在车间无组织排放，本项目无酸洗、电镀等工艺。 |  1. 产业政策相符性   本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中“限制类、禁止类”范围之内，属于允许生产类别，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。  4、规划相符性分析  本项目位于江海港区1单元，该单元功能定位是以化工、船舶配套、机械加工等产业为主。本项目所在厂区位于江韵路南、通顺路东，该地块为划定的二类工业用地，符合用地规划要求；本项目产品为矿物铸件、密封材料，属于江海港区1单元产业定位的现代化工业。  本项目所在的江海港区1单元规划图见附图2。  5、项目选址及周边概况  本项目位于南通市经济技术开发区江韵路南、通顺路东，厂区东侧为待建空地，空地东侧为东方大道，路宽约35米；南侧为待建空地；西侧为通顺路，路宽约15米，路西侧为台因光电科技（南通）有限公司；北侧为长洪分场北匡河，河宽约15米。具体地理位置见附图3，周边状况详见附图4。  6、工程内容及规模  本项目租赁江苏澳兰德新材料科技有限公司现有闲置C厂房内的北侧部分（1层），租赁面积1500m2，建筑面积1500m2。厂区平面布置图见附图5。  **表1-8 本项目主体工程经济技术指标一览表**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **项目** | | **数量（m2）** | **主要建设内容** | | 总租赁面积 | | 1500 | / | | 其中 | 生产区 | 700 |  | | 一般仓库 | 350 | 原辅材料存储 | | 成品堆放区 | 350 | 成品堆放 | | 危废暂存区 | 100 | 危废暂存 |   **表1-9 项目主体工程及产品方案**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **工程名称（车间、生产装置或生产线）** | **产品名称及规格** | **设计能力**  **（吨/年）** | **年运行时数** | | 生产车间 | 矿物铸件 | 3000 | 2112h | | 密封材料 | 1000 |   7、项目公用工程及辅助工程  （1）供水  水源：由市政自来水管网统一供给。  给水系统：由开发区自来水供水管网接入，主要提供生活用水、循环冷却系统补充用水，用水量为549t/a。  （2）排水  排水系统：采用“雨污分流”方式，本项目废水排放量共211t/a，经化粪池预处理后排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入长江；厂区雨水经雨水管道收集后排入雨水管网。  （3）供电  本项目用电量为144万度/年，由园区市电网供给。  （4）空压系统  本项目设有1台空压机，用于控制动力，供气量为0.5m3/min，位于生产区东边。  （5）贮运  该项目原辅材料进出厂使用汽车运输，贮存于一般仓库内。  **表1-10 公用及辅助工程**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **类别** | **建设名称** | **设计能力** | **备 注** | | 公用工程 | 给 水 | 549t/a | 由市政自来水管网提供 | | 排 水 | 211t/a | 采用“雨污分流”排水方式 | | 供电 | 144万kwh | 由城市电网供给 | | 压缩空气系统 | 1台，供气能力共为0.5m3/min | — | | 绿化 | 5976.7m2（澳兰德厂区既有） | — | | 贮运工程 | 一般仓库 | 350m2 | 用于储存原辅材料，位于车间北侧 | | 成品仓库 | 350m2 | 用于储存成品，位于车间北侧 | | 环保工程 | 废水处理 | 211t/a | 经化粪池预处理后排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理 | | 废气处理 | 布袋除尘器1套 | 粉尘达到上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1、表3中的标准 | | 噪声处理 | 厂房隔声、减振 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准要求 | | 固废堆场 | 危险固废暂存区面积100m2 | 位于车间东侧 |   8、环保工程  本项目环保投资80万元，占总投资的3.7%。具体环保投资见表1-12：  **表1-11 项目环保投资一览表**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **污染源** | **环保设施名称** | **环保投资**  **（万元）** | **设计能力** | **处理效果** | | 废气 | 布袋除尘器2套 | 40 | 5000m3/h | 达标排放 | | 二级活性炭吸附装置 | 20 | 5000m3/h | | 10米高排气筒Q1 | 10 | 10米 | | 废水 | 化粪池 | / | 10m3 | 达标排放 | | 雨污分流 | / | / | — | | 噪声 | 隔声、减振 | 5 | 降噪30dB左右 | 减小对周边环境影响 | | 固废 | 危废仓库 | 5 | 100m2 | 危废暂存 | | 绿化 | 绿化 | / | 5976.7m2（澳兰德厂区既有） | — | | 合计 | | 80 |  |  |   9、绿化方案  本项目位于江苏澳兰德新材料科技有限公司现有厂区内，厂区内既有绿化面积达到5976.7m2。  10、职工人数及工作制度  本项目设员工20人，一班制（8小时/班），年工作264天，本项目无食堂，无宿舍。  **与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：**  本项目租用江苏澳兰德新材料科技有限公司厂区现有闲置厂房C内的北侧部分（一层），江苏澳兰德新材料科技有限公司汽车用增强塑料及新型复合材料项目于2017年8月7日取得环评批复（通开发环复(书)2017098号）。  根据原环评及批复文件，该项目主要产品为汽车复合材料配件（8000t/a）、玻璃钢拉挤产品（8000t/a）、玻璃钢模塑格栅（4000t/a），营运期间产生的切割粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过20米高排气筒排放，年排放量为0.054t/a；非甲烷总烃、苯乙烯废气经收集后采用超滤+光触媒+等离子+高能离子处理后通过20米高排气筒排放，苯乙烯年排放量0.348t/a、VOCs年排放量0.839t/a；废水量6592t/a、COD2.301t/a、氨氮0.166t/a、SS1.845t/a、总磷0.021t/a、石油类0.03t/a；高噪声设备远离厂界，并且采取安装减震垫、隔声罩等措施；固体废物排放总量为零。现有项目建成后以厂房为边界设置100米卫生防护距离，此范围内目前无环境敏感目标。  厂房已于2018年建设完成，并且厂区内严格实行了雨污分流，建有化粪池，污水管网、雨水管网均已铺设至此地。  根据调查，到目前为止现有项目无环境污染纠纷发生。不存在原有污染情况及环境问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**二、建设项目所在地自然环境社会环境简况**

|  |
| --- |
| **自然环境简况**（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：  （1）地理位置  南通市是江苏省省辖市，位于长江三角洲东部，长江入海口的北岸，东经120°12′～121°55′，北纬31°41′～32°43′，滨江临海，地理位置优越，隔江与上海市相望，背靠江淮腹地，辖区内已形成了航空、铁路、公路、海运的交通格局，交通运输十分方便。  （2）地质、地貌  本区域属长江三角洲冲积平原，地势平坦宽广，从西北略向东南倾斜，西北部地面高程为海拔（黄海标高）4.5～5米。东南部高程约3.2米。  （3）气候、气象  本区域属于北亚热带海洋性季风气候区，温和湿润，四季分明，雨水充沛，“梅雨”，“台风”等地区性气候明显。冬季盛行偏北风，夏季盛行海洋来的东南风，全年以偏东风为最多。据南通气象台1951～2002年气象观测资料：本区域年平均气温15.3℃，年降水量1089.7mm，日最大降雨量287.1mm。年平均风速3.0m/s，年最大风速26.3m/s(N)。大气层结稳定度以中性状态为主，2002年D类稳定度出现频率约占46%。  （4）水文  本区处于长江潮流界内，长江是我市及市经济技术开发区工农业、交通航运、水产养殖和生活用水的主要水源。长江流经我市西南缘，市区段岸线长约22公里，水量丰富，江面宽阔，年均径流量9793亿m3，平均流量3.1万m3/s。根据狼山港水文站实测资料，涨潮和落潮的表面平均流速分别为1.03m/s和0.88m/s，涨潮历时约4小时，落潮历时约8小时，以落潮流为主。长江水流速快，流量大，不但提供了人民生活、农田灌溉和工业所需的丰富水源，同时对沿江排放的工业废水和生活污水有较大的稀释和自净能力。  （5）植被、生物多样性  土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于人类多年的开发活动，除人工绿化外，天然植被覆盖面已基本消失。野生动物有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物，无珍稀物种。水体动物有鱼、鳝、虾、蟹、螺、蚌等。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **社会环境简况**（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：  南通市是我国首批对外开放的14个沿海城市之一，现辖3市2县及崇川区、港闸区、南通经济技术开发区及通州区。总面积8001km2，其中市区面积224km2。全市人口782万人，其中市区79.5万人。  本项目所在地南通市经济技术开发区是1984年由国务院批准建立的首批国家级开发区之一，全区行政区划面积146.98 km2，规划面积35km2，目前已形成功能开发和成片开发的格局，已实现通路、通自来水、通下水、通电、通电讯、通蒸汽、通污水处理、通港口、通工业用气和土地平整。目前开发区内已建成1座22万伏、5座11万伏输变电站、日处理10.3万吨污水处理厂、1座三炉两机热电厂、7座万吨级码头、3座千吨级码头、道路总长度140公里。此外，新通常汽渡连接线、东方大道以及港口工业三区日处理5万吨南通市经济技术开发区通盛排水有限公司（原开发区第二污水处理厂）、氯碱厂、热电厂等重大基础设施均已建设投入运行。  按照省委、省政府主要领导对园区“国际一流产业园、全国一流新城区”的定位要求，作为2009年全省开放型经济工作的重中之重，苏通科技产业园的开发建设，对于苏南产业向苏中、苏北地区梯度转移，对于全省战略结构调整，对于国家沿海开发战略和江苏沿江开发战略的实施，必将起到积极的推动作用。园区一期基础设施项目开工仪式举行以来，开发建设工作正如火如荼地开展，年内将分5批完成10亿元投入，拉开一期基础设施框架，开发建设的前景十分美好。综合分析苏通科技产业园，可概括为“区位独特，规划一流，开发科学，产业先进，生态优先”五个特点：  根据《南通经济技术开发区控制性详细规划（2016-2020年）》，规划范围包括新城区07、新城区08、开发区中心区、竹行、医药健康产业园、精密机械产业园、光电子产业园、富民港、江海港区01、江海港区02、金属工业园区、综合保税区B区单元共十二个单元，面积约134.08平方公里。  各单元规划布局及功能定位见表2-1。  **表2-1 南通市开发区各单元范围及功能定位**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **单元名称** | **规划范围** | **功能定位** | | 新城区07单元 | 通盛大道以东、通沪大道以南、东方大道以西、通启运河以北。 | 以居住为主，兼历史文化、休闲娱乐等。 | | 新城区08单元 | 源兴路以南、裤子港河以西、通启运河以西，南至长江。 | 以高品质居住为主，间距商贸、商务等功能，包括有通富南路、星湖大道、振兴路划分的2个居住片区、2个工业片区和1个弹性发展片区。 | | 富民港单元 | 西至通启运河、南至长江、东至新开路—景兴路—常兴路、北至通启运河。 | 以工业为主，兼居住、商业等功能，由星湖大道、中央路和宏兴路分隔为3个工业片区和1个居住片区。 | | 开发区中心区单元 | 新开路以东、瑞兴路以北、东方大道以西、通启运河以南，以及东方大道以东、长桥村中心横河以北、吉顺路以西、驰行路以南。 | 集商业办公、商业服务、科教研发、文化休闲和生态居住等功能于一体的功能复合型城市副中心。 | | 竹行单元 | 长桥村中心横河以南、东方大道以东、新兴路以北、沈海高速以西。 | 以安居为主、集居住、产业研发等功能于一体，配套完善的城市居住片区。 | | 医药健康产业园 | 瑞兴路以南、新开路以东、景兴路以北、龙腾路以西。 | 长三角地区重要的医药健康产业制造基地和科技成果产业化基地。 | | 精密机械产业园 | 瑞兴路-新兴路以南、龙腾路以东、景兴路以北、竹林路以东。 | 以精密机械及研发为主的产业园区。 | | 光电子产业园 | 通启运河以南、东方大道以东、驰行路以北、沈海高速以西。 | 国内领先的LED产业基地，高端光电子示范基地与数据中心。 | | 金属工业园 | 景兴路以南、张江公路以西、纬三路以北、经三路以东。 | 以金属工业产业为主导的特色产业园。 | | 江海港区01单元 | 东至东方大道、西至长江、北至江韵路、南至沿江大道。 | 以化工、船舶配套、机械加工等产业为主的现代化工业园区。 | | 江海港区02单元 | 沿江大道以南、东方大道以西的沿江区域。 | 以港口物流和临港制造业为主导产业的现代化工业区，包括能源物流产业片区和化工产业片区。 | | 综合保税区B单元 | 位于南通市经济技术开发区东南部，西北部为苏通科技产业园，南部为通海港区，东部为海门市。 | 以出口加工为基础，以保税物流为重点，以国际贸易为导向，以服务贸易和商品展示位补充，产业项目集聚，基础设施齐全，配套服务完善的综合保税区。 |   本项目位于江海港区1单元，该单元功能定位是以化工、船舶配套、机械加工等产业为主的现代化工业园区，该区域内道路、港口、供水通讯、污水处理厂等基础设施已基本建立完善，用地符合规划要求。  文物保护：  本项目周边无文物保护单位。 |

**三、环境质量状况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题**（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）  **1.大气环境质量状况**  本项目所在地环境空气质量功能为二类，根据《2018年南通市环境状况公报》，2018年，南通市PM2.5年平均浓度为41μg/m3，未达到标准，臭氧8小时平均第90百分位数超过二级标准，属于不达标区。  **表3-1 区域环境质量现状评价表**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **评价因子** | **时段** | **现状浓度** | **标准限值** | **占标率/%** | **达标情况** | | **μg/m3** | **μg/m3** | | SO2 | 年平均浓度 | 17 | 60 | 28.3 | 达标 | | NO2 | 年平均浓度 | 36 | 40 | 90 | 达标 | | PM10 | 年平均浓度 | 63 | 70 | 90 | 达标 | | PM2.5 | 年平均浓度 | 41 | 35 | 117.1 | 超标 | | CO | 年平均浓度 | 0.8 | -- | -- | -- | | 24小时平均第95百分位数 | 1400 | 4000 | 35.0 | 达标 | | O3 | 年平均浓度 | 119 | -- | -- | -- | | 8小时平均第90百分位数 | 179 | 160 | 111.9 | 超标 |   O3主要超标原因是氮氧化物与VOCs在阳光辐射下产生发生光化学反应形成二次污染，PM2.5超标原因受发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、 烹调过程中燃煤或燃油排放的油烟以及汽车尾气综合影响。  针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，采取调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；健全法律法规体系，完善环境经济政策；加强基础能力建设，严格环境执法督查等多项措施，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；在提前完成“十三五”约束性目标（PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到73.7%）基础上，PM2.5浓度控制在38微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到76%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。  **2.水环境质量状况**  根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通段为Ⅲ类水体，根据《2018年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ~Ⅲ类之间，水质优良。  **3.声环境质量状况**  本项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。评价期间委托无锡市中证检测技术有限公司在本项目所在厂区周边设置测点4个（见附图4），进行了环境噪声的昼间监测，监测时间为2019年10月30日，监测结果列于下表。  **表3-2 本项目厂界环境噪声背景值昼间测量**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **测点位** | | | **噪声标准（dB）** | | **测量值（dB）** | | | 点 号 | 位 名 | 类 别 | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 | | 1 | 项目东侧 | 3 | 65 | 55 | 53.8 | 46.2 | | 2 | 项目南侧 | 3 | 65 | 55 | 54.2 | 45.0 | | 3 | 项目西侧 | 3 | 65 | 55 | 57.8 | 43.5 | | 4 | 项目北侧 | 3 | 65 | 55 | 57.0 | 43.7 |   监测结果表明：本项目厂界噪声背景值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| **主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：**  本项目周围的主要环境敏感保护目标为：  **表3-3 环境空气保护目标**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **环境保护**  **对象名称** | **UTM坐标（m）** | | **保护对象** | **保护内容** | **环境功能区** | **相对厂址方位** | **相对厂址距离（m）** | | **X** | **Y** | | 星苏花园北区 | 309774.45 | 3526637.13 | 居民 | 约3000人 | 二类区 | SE | 2000 | | 星苏花园南区 | 309733.66 | 3526181.07 | 居民 | 约3000人 | SE | 2200 | | 秀江苑 | 309876.28 | 3526123.34 | 居民 | 约1500人 | SE | 2400 | | 振华佳苑 | 305819.21 | 3527770.45 | 居民 | 约2000人 | W | 1700 |   **表3-4 声环境、地表水、地下水、生态环境敏感保护目标**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **环境** | **环境保护对象** | **方位** | **距离** | **规模** | **环境质量** | | 水环境 | 长洪分场北匡河 | N | 20m | 小型 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求 | | 长江近岸带 | W | 3300m | 大型 | | 洪港水厂取水口一级保护区 | 上游 | 到取水口陆域距离3.3km | 水厂供水能力为  40万t/d | Ⅱ类（取水口上游500m，下游500m，向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m） | | 洪港水厂取水口二级保护区 | Ⅲ类（一级保护区以外上溯1500m、下延500m） | | 声环境 | 项目厂界 | 四周 | 1~200m | - | 环境噪声应达《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 | | 生态环境 | 老洪港湿地公园 | N | 50m | 6.63km2 | 湿地生态系统保护 | | 老洪港应急水源保护区 | NW | 800m | 1.16 km2 | 水源水质保护 | | 长江洪港饮用水水源保护区 | W | 3300m | 4.1km2 | 水源水质保护 | |

**四、评价适用标准**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量标准 | **1.大气环境质量标准**  项目所在地环境空气质量属于二类区，SO2、PM2.5、PM10、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准见下表：  **表4-1 环境空气质量评价标准**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 | | 二氧化硫  SO2 | 年平均  24小时平均  1小时平均 | 60  150  500 | μg/m3 | | 可吸入颗粒  PM2.5 | 年平均  24小时平均 | 35  75 | | 可吸入颗粒  PM10 | 年平均  24小时平均 | 70  150 | | 二氧化氮  NO2 | 年平均  24小时平均  1小时平均 | 40  80  200 | | 一氧化碳  CO | 24小时平均  1小时平均 | 4000  10000 | | 臭氧  O3 | 日最大8小时  1小时平均 | 160  200 | | 总悬浮颗粒物  TSP | 年平均  24小时平均 | 200  300 | | TVOC | 8小时平均 | 0.6 | mg/m3 |   **2.水环境质量标准**  根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江中泓水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，长江近岸带水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准，长洪分场北匡河执行Ⅲ类标准，具体标准见下表。  **表4-2 地表水环境质量评价标准 单位：mg/L**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **污染因子** | **水质Ⅱ类标准** | **水质Ⅲ类标准** | | 1 | pH（无量纲） | 6～9 | 6～9 | | 2 | COD | ≤15 | ≤20 | | 3 | BOD5 | ≤3 | ≤4 | | 4 | SS\* | ≤25 | ≤30 | | 5 | TP | ≤0.1 | ≤0.2 | | 6 | NH3-N | ≤0.5 | ≤1.0 | | 7 | 石油类 | ≤0.05 | ≤0.05 |   **注：\*SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。**  **3.环境噪声质量标准**  本项目评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体标准见下表：  **表4-3 声环境质量标准**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **类别** | **昼间（dB）** | **夜间（dB）** | | 3 | 65 | 55 |   **4.地下水质量标准**  地下水按《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）分类，见表4-4。  **表4-4 地下水质量标准 单位：mg/L**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **评价因子** | **标准值** | | | | | | **Ⅰ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** | **Ⅴ** | | 1 | pH（无量纲） | 6.5-8.5 | | | 5.5-6.5，8.5-9 | ＜5.5，＞9 | | 2 | 耗氧量（CODMn法） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | ＞10 | | 3 | 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 | ＞1.5 | | 4 | 硝酸盐氮 | ≤2 | ≤5 | ≤20 | ≤30 | ＞30 | | 5 | 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | ＞650 | | 6 | 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 | | 7 | 亚硝酸盐氮 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.8 | ＞4.8 | | 8 | 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 | | 9 | 挥发性酚类 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | ＞0.01 | | 10 | 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 | | 11 | 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ＞2.0 | | 12 | 砷 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ＞0.05 | | 13 | 铅 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 | ＞0.1 | | 14 | 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | ＞0.01 | | 15 | 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2 | ＞2 | | 16 | 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.5 | ＞1.5 | | 17 | 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ＞2000 | | 18 | 铬（六价） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 | | 19 | 汞 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ＞0.002 |   **5.土壤质量标准**  项目所在地区域环境土壤质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的筛选值第二类用地标准，见表4-5。  **表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **污染物项目** | **CAS编号** | **筛选值（第二类用地）** | | 重金属和无机物 | | | | | 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 | | 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | | 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | | 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | | 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | | 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | | 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | | 挥发性有机物 | | | | | 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | | 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | | 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | | 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | | 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | | 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | | 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | | 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | | 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | | 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | | 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | | 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | | 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | | 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | | 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | | 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | | 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | | 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | | 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | | 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | | 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | | 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | | 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | | 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,  106-42-3 | 570 | | 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | | 半挥发性有机物 | | | | | 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | | 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 | | 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | | 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 | | 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 | | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | | 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 | | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 | | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | | 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | |
| 污染物排放标准 | **1、大气污染物排放标准**  颗粒物参考执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的标准及表3中的厂界大气污染物监控点浓度限值，VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5中限值，厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的限值，具体标准值见表4-6。  **表4-6 大气污染物综合排放标准**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **污染物** | | **最高允许排放浓度（mg/m3）** | **最高允许排放速率（kg/h）** | **无组织排放监控浓度限值** | | | **排气筒10m** | **监控点** | **浓度（mg/m3）** | | 颗粒物 | 树脂尘 | 20 | 0.178\* | 厂界 | 0.5 | | VOCs | | 80 | 0.889\* | 厂界 | 2.0 | | 厂内 | 6（1h平均浓度值） | | 20（任意一次浓度值） |   **注：\*本项目排气筒高10米，最高允许排放速率采用外推法计算，Q＝Qc(h/hc)2，由于项目排气筒未达到15米，因此排放速率按外推法计算后再严格50%执行。**  **2、水环境污染物排放标准**  本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准；南通市经济技术开发区通盛排水有限公司废水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放浓度》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。具体排放标准见下表：  **表4-7 污水综合排放标准**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **污染物** | **三级标准限值** | **污水处理厂排放标准一级A** | | pH | 6～9 | 6～9 | | COD | 500mg/L | 50mg/L | | BOD5 | 300mg/L | 10mg/L | | NH3-N\* | 45mg/L | 5（8）mg/L | | SS | 400 mg/L | 10 mg/L | | TP\* | 8 mg/L | 0.5 mg/L |   注：\*参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级标准；括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。  **3、声环境污染物排放标准**  营运期项目执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。  **表4-8 工业企业厂界噪声排放标准**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **类别** | **昼间（dB）** | **夜间（dB）** | | 3 | 65 | 55 |   **4、固体废弃物**  项目产生的一般固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物产生及排放情况如下表：  **表4-9 本项目污染物产生及排放一览表 单位：t/a**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **污染源** | **污染因子** | **产生量** | **削减量** | **接管量** | **排入环境的量** | | 废水 | 废水量 | 211 | 0 | 211 | 211 | | COD | 0.084 | 0.017 | 0.067 | 0.01 | | SS | 0.074 | 0.015 | 0.059 | 0.002 | | 氨氮 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.001 | | 总磷 | 0.0013 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | | 废气（有组织） | 粉尘 | 3.553 | 3.5175 | — | 0.0355 | | VOCs | 0.049 | 0.044 | — | 0.005 | | 废气（无组织） | 粉尘 | 0.17 | 0 | — | 0.17 | | VOCs | 0.0308 | 0 | — | 0.0308 | | 固废 | 一般工业固废 | 0 | 0 | — | 0 | | 危险固废 | 2.52 | 2.52 | — | 0 | | 生活垃圾 | 2.64 | 2.64 | — | 0 |   总量平衡方案：  （1）废水：废水排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。  （2）废气：本项目废气排放量在区域内平衡。  （3）固废：实现“零排放”。 |

**五、建设项目工程分析**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工艺流程简述（图示）：**  一、本项目生产工艺流程见图5-1、图5-2：  **1、矿物铸件生产工艺**  模具组装固定  喷涂脱模剂  计量混合  浇注  石英砂  树脂固化剂  自制A组份  模具、组件  振动成型  固化养护  脱模  打磨  矿物铸件成品  G3 粉尘  脱模剂  精密铸造  震动  G2 有机废气  G1 有机废气  **图5-1 矿物铸件生产工艺流程及产污节点图**  工艺流程简述  （1）模具组装固定：模具由客户提供。模具在使用前需进行检查，并用抹布对局部脏的地方擦拭。对于整体铸造组件，在浇注前需将组件如螺丝、底板、管道等安装固定在模具内部。  （2）喷涂脱模剂：为了避免矿物铸件粘在模具上，但在浇注前需在模具的整个内表面需要涂上一种特殊的脱模剂，厚度为0.5mm-2.0mm，喷涂中有少量有机物挥发（G1）。这种脱模剂可以与整体浇注的矿物铸件粘结，形成抗表面层，可以防止划伤、抗极端温度。脱模剂喷涂过程中产生的少量有机废气经车间通排风系统收集，在通排风系统出风口设置活性炭吸附箱，废气处理后以无组织排放。  （3）计量、混合、浇注：按照铸件性能要求称量树脂、石英砂、固化剂进行混合，加料过程中无粉尘产生。混合后从出口出来的物料是一种黏的、可以倾倒的物料状态，出料口无粉尘产生。浇注即是利用混合搅拌出来的物料对模具进行填充。  （4）振动成型：由于树脂矿物复合材料的拌合物比较粘稠、流动性较差，组分间结合松散且内部存在大量的空隙和缺陷，需要对拌合物进行振动密实，振动过程中内部气体逐渐排出，空隙和缺陷的数量逐渐减少，体系的密实度逐渐增加。为了获得良好的振动效果，通常根据产品规格合理选择振动频率、振幅和振动时间。振动台自带气囊减振器。  （5）固化养护：振动压实后模具完全平放于车间内独立的、相对密闭的固化室内进行固化，固化室尺寸为5m×5m×3m，固化过程是胺类固化剂与环氧树脂发生交联反应，交联反应机理如下。  固化过程是胺类固化剂与环氧树脂发生交联反应，交联反应机理如下，交联反应中无废气产生。  胺类固化剂环氧树脂机理.png  反应机理：树脂的结构中有极为活泼的环氧基存在，而环氧基团则与固化剂发生反应，变成网状结构的大分子，且中间生成物同样具有反应基团，可持续与环氧基发生交联反应，直至反应完成，成为不熔的热固性材料，此反应所有组份均参与反应，且在密闭环境下，反应产生的少量小分子化合物也会与大分子网状结构发生交联反应，因此产生并挥发的小分子化合物为极小量。    **固化前** **固化后**  （6）脱模：固化12-14小时后，可以将模具拆除。  （7）精密铸造：铸件脱模后进行检查，不符合要求的地方进行局部树脂涂护。  （8）打磨：铸造完成后的铸件表面已经很好，只有局部表面需要进行打磨处理，使用手工砂磨除去铸件表面形成的毛刺或其他缺陷，打磨过程有粉尘产生（G3），通过局部吸风装置收集。  **2、密封材料生产工艺**  本项目只生产双组分密封材料中的A组分，B组分直接外购，A组分总产能为1000t/a。  G5有机废气  G4粉尘  **图5-2 密封材料（A组分）生产工艺流程及产污节点图**   1. 配料、投料：将无机粉体物料氢氧化铝、碳酸钙、二氧化钛、润滑剂、着色剂等通过密闭管道气体输送进入搅拌机中，加料过程中有粉尘产生（G4），通过设备的排气系统收集后经布袋除尘装置处理后，由10米高排气筒排放。助剂等液体原料通过加料泵打入搅拌机内。   （2）混合、加热：开启搅拌机，同时电加热、抽真空，控制温度为40℃，在负压条件下搅拌混合1小时，因树脂黏度大，加热后提高流动性，便于混合，混合、加热过程中不发生化学反应。之后继续加热至80℃，保温时间约2小时。  混合搅拌、加热过程中抽真空至0.06Mpa，聚醚多元醇、消泡剂等物质沸点如下表。  **表5-1 原辅料的沸点**   |  |  | | --- | --- | | **物料名称** | **沸点** | | 聚醚多元醇 | 230℃ | | 消泡剂 | 230℃ | | 湿润分散剂 | 137℃ | | 环氧树脂 | ＞204℃ | | 添加剂 2722 | 136℃ |  加热过程中，只有少量的小分子、低沸点物质会挥发，主要为烃类、醇类、物质，形成有机废气G5，以VOCs表示，在车间以无组织形式排放。 （3）冷却：保温结束后关闭真空，通过冷却水间接冷却至40℃左右。  （4）检测装桶：冷却完成后，抽样检测，合格产品直接经重力作用放料包装，产品包装  规格有25kg/桶、1000kg/桶。密封材料为高分子物质，在放料装桶过程中基本无有机物挥发。不合格的产品根据检测结果，通过添加其中的某一原料或搅拌温度重新进行加工。  **表5-2 建设项目营运期产污环节及排污特征**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **类别** | **编号** | **产生环节** | **污染因子** | **产生特征** | **去向** | | 废气 | G1 | 喷涂脱模剂 | VOCs | 间歇 | 车间无组织排放 | | G2 | 固化养护 | VOCs | 间歇 | 活性炭吸附+10米高排气筒 | | G3 | 打磨 | 粉尘 | 间歇 | 布袋除尘器处理+10米高排气筒 | | G4 | 投料 | 粉尘 | 间歇 | 布袋除尘器+10米高排气筒 | | G5 | 电加热 | VOCs | 间歇 | 车间无组织排放 | | 废水 | — | 职工生活 | COD、SS、氨氮、总磷 | 间歇 | 经预处理后进入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司，尾水排入长江 | | 固废 | — | 原辅材料使用 | 废包装桶 | 间歇 | 委托有资质单位处理 | | — | 布袋除尘器 | 收集的粉尘 | 间歇 | 回用于生产 | | — | 职工生活 | 生活垃圾 | 间歇 | 环卫清运 |   二、物料平衡  **表5-3 矿物铸件生产物料平衡表 （t/a）**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **投入** | | **产出** | | | | | | | **名称** | **投入量** | **名称** | **产品** | **废水** | **废气** | **固废** | **合计** | | 石英砂 | 2358.962 | 石英砂 | 2357.362 | 0 | 1.6 | 0 | 2358.962 | | 环氧树脂A组份 | 507.7 | 环氧树脂A组份 | 507.65 | 0 | 0.05 | 0 | 507.7 | | 树脂固化剂 | 35 | 树脂固化剂 | 34.996 | 0 | 0.004 | 0 | 35 | | 机加工件 | 100 | 机加工件 | 99.93 | 0 | 0.07 | 0 | 100 | | 脱模剂 | 0.075 | 脱模剂 | 0.062 | 0 | 0.013 | 0 | 0.075 | | **合计** | 3001.737 |  | 3000 | 0 | 1.737 | 0 | 3001.737 |   **表5-4 密封材料生产物料平衡表 （t/a）**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **投入** | | **产出** | | | | | | | **名称** | **投入量** | **名称** | **产品** | **废水** | **废气** | **固废** | **合计** | | 聚醚多元醇 | 93.75 | 聚醚多元醇 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | | 聚酯多元醇 | 93.75 | 聚酯多元醇 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | | 环氧树脂 | 250 | 环氧树脂 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | | 氢氧化铝 | 57.5 | 氢氧化铝 | 57.21 | 0 | 0.0029 | 0.2871\* | 57.5 | | 二氧化钛 | 50 | 二氧化钛 | 49.75 | 0 | 0.0025 | 0.2475\* | 50 | | 碳酸钙 | 52.5 | 碳酸钙 | 52.237 | 0 | 0.0026 | 0.2604\* | 52.5 | | 石英粉 | 250 | 石英粉 | 248.75 | 0 | 0.0125 | 1.2375\* | 250 | | 氢化蓖麻油 | 6.25 | 氢化蓖麻油 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | | 润滑剂 | 0.75 | 润滑剂 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | | 二丁基二月桂酸锡 | 3.575 | 二丁基二月桂酸锡 | 3.5747 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.575 | | 三乙烯二胺混合液 | 3.575 | 三乙烯二胺混合液 | 3.5747 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.575 | | 湿润分散剂  BYK 530 | 6.5 | 湿润分散剂  BYK 530 | 6.4994 | 0 | 0.0006 | 0 | 6.5 | | 消泡剂 | 6.25 | 消泡剂 | 6.2494 | 0 | 0.0006 | 0 | 6.25 | | 着色剂 | 0.64 | 着色剂 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | | 增稠剂（R202） | 12.5 | 增稠剂（R202） | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | | 活性稀释剂SM80 | 62.5 | 活性稀释剂SM80 | 62.4938 | 0 | 0.0062 | 0 | 62.5 | | 流变助剂BYK 985 | 12.5 | 流变助剂BYK 985 | 12.4988 | 0 | 0.0012 | 0 | 12.5 | | 湿润分散剂 BYK980 | 12.5 | 湿润分散剂 BYK980 | 12.4988 | 0 | 0.0012 | 0 | 12.5 | | 添加剂2722 | 5.5 | 添加剂2722 | 5.4995 | 0 | 0.0005 | 0 | 5.5 | | 流平剂 | 7.5 | 流平剂 | 7.4993 | 0 | 0.0007 | 0 | 7.5 | | 色浆 | 12.5 | 色浆 | 12.4988 | 0 | 0.0012 | 0 | 12.5 | | **合计** | 1000.54 |  | 998.4742 |  | 0.0333 | 2.0325\* | 1000.54 |   **注：\*产生的固废主要为布袋除尘器收集的粉尘，均回用到生产线成为产品。** | |
| **主要污染工序**  **一、施工期排污分析**  本项目租赁江苏澳兰德新材料科技有限公司现有闲置厂房C内的北侧部分，厂房已建成，本环评不进行详细分析、评价。  **二、营运期排污分析**  项目营运期间产生的污染情况如下：  1、大气污染物  （1）有组织废气  ①固化根据铸件大小不同，一般需要6-12个小时，矿物铸件使用环氧树脂作为粘合剂，环氧树脂为高分子聚合物，不易挥发，固化剂和稀释剂均为胺类，与环氧树脂发生交联反应，交联反应中无废气产生。根据环氧树脂、固化剂的理化性质，类别同类企业生产经验，挥发的小分子有机物约占总量的万分之一，产生的废气量为0.054t/a，经集气罩收集进入二级活性炭吸附装置处理后经10米高排气筒Q1排放，收集率可达90%，去除率达90%以上。  ②矿物铸件固化后需要对表面进行打磨处理，类比同行业，粉尘产生量为1.67t/a，产生的粉尘经可移动的集气罩收集进入高效除尘装置处理后经10米高排气筒Q1排放，收集率可达90%，去除率达99%以上。  ③密封材料生产时，粉体物料投料时采用密闭管道输送物料，加料过程产生的粉尘经设备自带的除尘装置收集、处理。类比轻质建筑材料制品业产污系数表中物料混合搅拌工序中工业粉尘产生系数为5.92kg/t-水泥，本项目混合搅拌的物料为碳酸钙、氢氧化铝、二氧化钛、石英粉，本项目起尘量以5‰计，根据物料衡算，车间粉尘产生量为2.053t/a，经集气罩收集后由布袋除尘器处理，除尘效率可达到99%，处理后的尾气经10米高排气筒Q1排放，排放量为0.0205t/a。  建设项目有组织排放源强情况见下表5-5。  **表5-5 本项目有组织废气产生与排放情况一览表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **污染源** | **废气量m3/h** | **污染物名称** | **产生状况** | | | **治理措施** | **去除效率%** | **排放状况** | | | **工作时间（h）** | **排放去向** | | **浓度**  **mg/m3** | **速率**  **kg/h** | **产生量**  **t/a** | **浓度**  **mg/m3** | **速率**  **kg/h** | **排放量**  **t/a** | | 固化 | 5000 | VOCs | 4.6 | 0.023 | 0.049 | 二级活性炭吸附 | 90 | 0.46 | 0.0023 | 0.005 | 2112 | Q1排气筒 | | 打磨 | 5000 | 粉尘 | 142 | 0.71 | 1.5 | 布袋除尘器 | 99 | 3.4 | 0.017 | 0.0355 | 2112 | | 投料 | 5000 | 粉尘 | 194.4 | 0.972 | 2.053 | 布袋除尘器 | 99 |   （2）无组织废气  ①矿物铸件生产时打磨未被收集的粉尘量为0.17t/a，固化时未被收集的VOCs量为0.005t/a，均在车间以无组织形式排放。  ②矿物铸件生产时，浇筑前需要对模具接触面喷涂脱模剂，拟建项目使用的脱模剂主要成分为石油醚、石油精，喷涂过程中溶剂挥发量约占18%，该过程VOCs产生量为0.013t/a，在车间以无组织形式排放。  ③根据聚醚多元醇树脂、聚酯多元醇树脂、环氧树脂以及各类助剂的理化性质，物料沸点均大于130℃，大部分物料的沸点在200℃以上，挥发性极小，而加热过程最高温度为80℃，类比树脂胶黏剂企业的生产经验，加热过程中挥发的小分子有机物的质量约占总量的万分之一，因此本项目加热过程中挥发的有机物量较少，在车间以无组织形式排放，产生量约0.0128t/a。  项目无组织排放废气的产生情况见表5-4。  **表5-4 本项目无组织废气排放情况**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **污染源** | **污染物** | **产生量（t/a）** | **产生速率（kg/h）** | **面源面积（m2）** | **面源高度（m）** | | 生产车间 | VOCs | 0.0308 | 0.0145 | 1500 | 6 | | 颗粒物 | 0.17 | 0.08 |   2、水污染物  （1）废水产生  ①生活污水  本项目设员工20人，无食堂，无住宿，年工作日为264天。根据《江苏省城市生活与公用用水定额》（2012年修订）苏南及沿江城市居民用水定额160L/人·天，本项目以50L/（人·天）计，则用水量为264t/a，产污系数取0.8，生活污水产量为0.8m3/d（211t/a）。其中主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷，产生浓度分别为400mg/L、350mg/L、40mg/L、6mg/L，产生量分别为0.084t/a、0.074t/a、0.008t/a、0.0013t/a，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。  ②循环冷却用水  本项目冷却水系统为循环系统，经过冷水机降温后的冷却水，由循环冷却水泵加压，供给需要冷却水的设备，项目设置1台9m3/h的冷水机。  项目循环量计算参考《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），          其中：Qe——蒸发损失量，KZF，蒸发损失系数，以0.0015计，温差为8℃；  Qw——风吹损失量，Pw，风吹损失率，按0.1计算；  Qb——排污量，N，浓缩倍数，按照5倍计算；  Qm——补水量；  项目循环水量为9m3/h（19008m3/a），经计算蒸发损失量为228m3/a，风吹损失量为19m3/a，排污量为38m3/a，新鲜水补充水量为285m3/a，由自来水供给。弃水排外量为38t/a，作清下水排入园区雨水管网。  水平衡见图5-2：    **图5-2 本项目水平衡图 （单位：t/a）**   1. 处理能力   项目生活污水产生量为0.8m3/d，厂区现有化粪池处理设计规模为10m3，其规模能够满足本项目需求。  （3）处理效率  本项目废水的产生和处理排放情况见下表。  **表5-5项目废水产生、治理及排放情况一览表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **类别** | **废水量**(m3/a) | **污染物** | **产生情况** | | **治理**  **措施** | **去除率%** | **排放情况** | | **排放**  **去向** | | **浓度mg/L** | **产生量t/a** | **浓度**  **mg/L** | **排放量t/a** | | 生活污水 | 211 | COD | 400 | 0.084 | 化粪池 | 20 | 320 | 0.067 | 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司 | | SS | 350 | 0.074 | 20 | 280 | 0.059 | | NH3-N | 40 | 0.008 | 0 | 40 | 0.008 | | TP | 6 | 0.0013 | 0 | 6 | 0.0013 |   3、噪声  本项目使用的主要高噪声污染源为见下表：  **表5-6 主要生产设备噪声源强一览表 （单位：dB(A)）**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **设备名称** | **设备数量**  **（台）** | **单机声级值dB(A)** | **所在车间名称** | **距最近厂界距离（m）** | **主要防治措施** | **降噪效果** | | 1 | 搅拌机 | 6 | 80 | 生产车间 | 北厂界，75 | 隔声减振，距离衰减，绿化吸声 | 30 | | 2 | 振动台 | 1 | 80 | 北厂界，75 | | 3 | 挤出机 | 1 | 75 | 北厂界，75 | | 4 | 空压机 | 1 | 85 | 北厂界，95 | 30 |   4、固废  （1）固废属性判定  ①一般固废  **收集的粉尘：**本项目产生的颗粒物经布袋除尘器处理，该过程产生一定量的收集粉尘，产生量共为3.5175t/a，收集后直接回用到生产线，不外排。  **生活垃圾**：生活垃圾人均产生量以0.5kg/d计，则本项目生活垃圾产生量为2.64t/a。  ②危险废物  **废活性炭：**根据《挥发性有机物的物化性质与活性饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期），挥发性有机物活性炭饱和吸附量约为200~300mg/g，即每吨活性炭吸附挥发性有机物的量为0.25t。根据本项目需要处理的有机物的量0.044t/a，需要的活性炭量约0.176t/a，则废活性炭的量为0.22t/a。本项目活性炭吸附装置一次可以装入500kg活性炭，活性炭更换频次约为一年。根据《国家危险废物名录》（2016 修订版），废活性炭属HW49非特定行业中900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，委托有资质单位安全处置。  **废包装桶：**本项目原辅材料中聚醚多元醇、润滑剂、二丁基二月桂酸锡、三乙烯二胺混合液、润滑分散剂等均为桶装，一般为216L的桶，大约会产生1150只废包装桶，每只空桶约2kg，则废包装桶产生量约2.3t/a。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017），废包装桶属于“4.1丧失原有使用价值的物质”中h类“因丧失原有功能而无法继续使用的物质”，对照《国家危险废物名录》，该物质属于危险废物。  **表5-7 本项目副产物产生情况一览表**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **副产物名称** | **产生工序** | **形态** | **主要成分** | **有害成分** | **预测产生量(t/a)** | | 收集的粉尘 | 布袋除尘器 | 固 | 氢氧化铝、二氧化钛等、石英砂 | / | 3.5175 | | 废包装桶 | 原辅材料使用 | 固 | 聚醚多元醇、润滑剂、二丁基二月桂酸锡、三乙烯二胺混合液、润滑分散剂等 | 聚醚多元醇、润滑剂、二丁基二月桂酸锡、三乙烯二胺混合液、润滑分散剂等 | 2.3 | | 废活性炭 | 二级活性炭吸附装置 | 固 | 有机物、活性炭 | 有机物 | 0.22 | | 生活垃圾 | 办公、生活 | 固 | / | / | 2.64 |   （2）副产物属性判定  ①固体废物属性判定  根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表 5-8。  **表5-8 副产物属性判定表**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **副产物名称** | **产生工序** | **形态** | **主要成分** | **是否固废** | **判定依据** | **利用途径** | | 收集的粉尘 | 布袋除尘器 | 固 | 氢氧化铝、二氧化钛、石英砂 | 否 | 不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质 | 回用于生产线 | | 废包装桶 | 原辅材料使用 | 固 | 聚醚多元醇、润滑剂、二丁基二月桂酸锡、三乙烯二胺混合液、润滑分散剂等 | 是 | 丧失原有使用价值的物质 | 委托有资质单位处置 | | 废活性炭 | 二级活性炭吸附装置 | 固 | 有机物、活性炭 | 是 | 环境治理和污染控制过程中产生的物质 | 委托有资质单位处置 | | 生活垃圾 | 办公、生活 | 固 | / | 是 | / | 环卫清运 |   ② 危险废物属性判定  根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-9。  **表5-9 危险废物属性判定表**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **固体废物名称** | **产生工序** | **是否属于危险废物** | **废物类别** | | 废包装桶 | 原辅材料使用 | 是 | HW49 | | 废活性炭 | 二级活性炭吸附装置 | 是 | HW49 | | 生活垃圾 | 办公、生活 | 否 | - |   （3） 污染防治措施  本项目固体废物汇总表见表5-10。  **表5-10 固体废物汇总表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **名称** | **危废类别** | **危险废物代码** | **产生量（t/a）** | **产生工序及装置** | **形态** | **主要成分** | **有害成分** | **产废周期** | **危废特性** | **污染防治措施** | | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 2.3 | 原辅材料使用 | 固 | 聚醚多元醇、润滑剂、二丁基二月桂酸锡、三乙烯二胺混合液、润滑分散剂等 | 聚醚多元醇、润滑剂、二丁基二月桂酸锡、三乙烯二胺混合液、润滑分散剂等 | 每天 | T/In | 委托有资质单位处置 | | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 0.22 | 二级活性炭吸附装置 | 固 | 有机物、活性炭 | 有机物 | 一年 | T | 委托有资质单位处置 | | 生活垃圾 | / | / | 2.64 | 办公、生活 | 固 | / | / | 每天 | / | 环卫清运 |   5、本项目污染物产生及排放汇总  本项目污染物产生及排放情况见表5-11。  **表5-11 本项目污染物产生及排放情况汇总 单位：t/a**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **污染源** | **污染因子** | **产生量** | **削减量** | **接管量** | **排入环境的量** | | 废水 | 废水量 | 211 | 0 | 211 | 211 | | COD | 0.084 | 0.017 | 0.067 | 0.01 | | SS | 0.074 | 0.015 | 0.059 | 0.002 | | 氨氮 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.001 | | 总磷 | 0.0013 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | | 废气（有组织） | 粉尘 | 3.553 | 3.5175 | — | 0.0355 | | VOCs | 0.049 | 0.044 | — | 0.005 | | 废气（无组织） | 粉尘 | 0.17 | 0 | — | 0.17 | | VOCs | 0.0308 | 0 | — | 0.0308 | | 固废 | 一般工业固废 | 0 | 0 | — | 0 | | 危险固废 | 2.52 | 2.52 | — | 0 | | 生活垃圾 | 2.64 | 2.64 | — | 0 | |

**六、项目主要污染物产生及排放情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 排放源  （编号） | 污染物名称 | | 产生浓度mg/m3 | 产生量  t/a | | 排放浓度mg/m3 | | 排放速率kg/h | | 排放量t/a | 排放去向 |
| 大  气  污  染  物 | Q1 | 粉尘 | | 336.4 | 3.553 | | 3.4 | | 0.017 | | 0.0355 | 大气 |
| VOCs | | 4.6 | 0.049 | | 0.46 | | 0.0023 | | 0.005 |
| 无组织 | 粉尘 | | — | 0.17 | | — | | 0.08 | | 0.17 |
| VOCs | | — | 0.0308 | | — | | 0.0145 | | 0.0308 |
| 废  水 |  | 污染物名称 | | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | | 排放浓度mg/L | | | 排放量t/a | | 排放去向 |
| 生活污水 | 废水量 | | — | 211 | | — | | | 211 | | 市政污水管网，经南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理达标排入长江 |
| COD | | 400 | 0.084 | | 320 | | | 0.067 | |
| SS | | 350 | 0.074 | | 280 | | | 0.059 | |
| 氨氮 | | 40 | 0.008 | | 40 | | | 0.008 | |
| 总磷 | | 6 | 0.0013 | | 6 | | | 0.0013 | |
| 固  体  废  物 | 名称 | | 产生量t/a | | 处理处置量t/a | | 综合利用量t/a | | | 外排量t/a | | 备注 |
| 废包装桶 | | 2.3 | | 2.3 | | — | | | — | | 委托有资质单位处置 |
| 废活性炭 | | 0.22 | | 0.22 | | — | | | — | | 委托有资质单位处置 |
| 生活垃圾 | | 2.64 | | 2.64 | | — | | | — | | 环卫清运 |
| 噪声 | 设备名称 | | 设备数量（台） | | | 单台设备等效声级dB（A） | | 所在车间  （工段）名称 | | | 距最近厂界距离m | |
| 搅拌机 | | 6 | | | 80 | | 生产车间 | | | 北厂界，75 | |
| 振动台 | | 1 | | | 80 | | 北厂界，75 | |
| 挤出机 | | 1 | | | 75 | | 北厂界，75 | |
| 空压机 | | 1 | | | 85 | | 北厂界，95 | |
| 主要生态影响：  本项目租用江苏澳兰德新材料科技有限公司现有闲置厂房C内的北侧部分，所在地为划定的工业用地，江苏澳兰德新材料科技有限公司厂区既有绿化面积为5976.7m2，同时项目对产生的废水、废气、噪声、固废均采取有效的防治措施，项目建成后对生态环境影响较小。 | | | | | | | | | | | | |

**七、环境影响分析**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.1 施工期环境影响分析**  本项目租赁江苏澳兰德新材料科技有限公司现有闲置厂房C内的北侧部分，厂房已建成，本环评不进行详细分析、评价。  **7.2 营运期环境影响分析**  7.2.1 大气环境影响分析  根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中规定，采用AERSCREEN模型进行初步预测及评价等级判定，估算模型参数见表7-1。  **表7-1 大气环境影响评价估算模型参数**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 参数 | | 取值 | | 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 | | 人口数（城市选项时） | 30万 | | 最高环境温度/℃ | | 39.5 | | 最低环境温度/℃ | | -9.4 | | 土地利用类型 | | 工业用地 | | 区域湿度条件 | | 潮湿气候 | | 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 | | 地形数据分辨率/m | -- | | 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 | | 岸线距离/km | -- | | 岸线方向/° | -- |   **表7-2 大气环境影响评价估算模型计算结果（有组织）**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **有组织排放源下风向距离（m）** | **Q1粉尘** | | **Q1 VOCs** | | | **下风向预测浓度（mg/m3）** | **浓度占标率（%）** | **下风向预测浓度（mg/m3）** | **浓度占标率（%）** | | 50 | 0.0004212 | 0.0468 | 6.65E-5 | 0.00554 | | 100 | 0.0006388 | 0.0709 | 0.0001009 | 0.00841 | | 200 | 0.0007277 | 0.0808 | 0.0001149 | 0.00957 | | 300 | 0.0006688 | 0.0743 | 0.0001056 | 0.0088 | | 400 | 0.0006287 | 0.0698 | 9.927E-5 | 0.00827 | | 500 | 0.0005873 | 0.0652 | 9.272E-5 | 0.00773 | | 600 | 0.0005521 | 0.0613 | 8.718E-5 | 0.00726 | | 700 | 0.0005022 | 0.0558 | 7.929E-5 | 0.00661 | | 800 | 0.0004741 | 0.0527 | 7.486E-5 | 0.00624 | | 900 | 0.0004462 | 0.0496 | 7.045E-5 | 0.00587 | | 1000 | 0.0004147 | 0.0461 | 6.548E-5 | 0.00545 | | 1200 | 0.0003537 | 0.0393 | 5.585E-5 | 0.00465 | | 1400 | 0.0003034 | 0.0337 | 4.79E-5 | 0.00399 | | 1600 | 0.0003068 | 0.0341 | 4.845E-5 | 0.00404 | | 1800 | 0.0003157 | 0.0351 | 4.984E-5 | 0.00415 | | 2000 | 0.0003177 | 0.0353 | 5.016E-5 | 0.00418 | | 2500 | 0.0002998 | 0.0333 | 4.733E-5 | 0.00394 | | 最大落地浓度（mg/m3） | 0.000728 | 0.0809 | 0.0001149 | 0.00957 | | 最大浓度出现距离（m） | 197 | | 197 | |   **表7-3 大气环境影响评价估算模型计算结果（无组织）**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **无组织排放源下风向距离（m）** | **VOCs** | | **颗粒物** | | | **下风向预测浓度（mg/m3）** | **浓度占标率（%）** | **下风向预测浓度（mg/m3）** | **浓度占标率（%）** | | 50 | 0.00255 | 0.212 | 0.01498 | 1.66 | | 100 | 0.002734 | 0.228 | 0.01606 | 1.78 | | 200 | 0.002581 | 0.215 | 0.01516 | 1.68 | | 300 | 0.002626 | 0.219 | 0.01542 | 1.71 | | 400 | 0.002179 | 0.181 | 0.0128 | 1.42 | | 500 | 0.001747 | 0.145 | 0.01026 | 1.14 | | 600 | 0.001408 | 0.117 | 0.00827 | 0.919 | | 700 | 0.001152 | 0.096 | 0.006768 | 0.752 | | 800 | 0.0009661 | 0.0805 | 0.005674 | 0.63 | | 900 | 0.0008236 | 0.0686 | 0.004837 | 0.537 | | 1000 | 0.0007108 | 0.0592 | 0.004174 | 0.464 | | 1200 | 0.0005518 | 0.0459 | 0.003241 | 0.36 | | 1400 | 0.0004431 | 0.0369 | 0.002602 | 0.289 | | 1600 | 0.0003656 | 0.0305 | 0.002147 | 0.238 | | 1800 | 0.0003078 | 0.0256 | 0.001807 | 0.2 | | 2000 | 0.0002637 | 0.0219 | 0.001549 | 0.172 | | 2500 | 0.0001931 | 0.0161 | 0.001134 | 0.126 | | 最大落地浓度（mg/m3） | 0.002794 | 0.233 | 0.01641 | 1.82 | | 最大浓度出现距离（m） | 152 | | 152 | |   （1）有组织废气  粉尘经设备自带的除尘装置收集、处理，处理后的废气由1根10米高排气筒Q1排放，粉尘年排放量0.0355t/a，排放速率为0.017kg/h，排放浓度为3.4mg/m3，排放速率及排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的标准；固化产生的VOCs经二级活性炭吸附装置处理后由1根10米高排气筒Q1排放，VOCs年排放量0.005t/a，排放速率为0.0023kg/h，排放浓度为0.46mg/m3，排放速率及排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的标准。  （2）无组织废气  固化时未被收集的VOCs、喷涂脱模剂及加热搅拌过程产生的少量VOCs均在车间无组织排放，排放量为0.0308t/a，排放速率0.0145kg/h。通过车间自然通风系统以无组织形式排放，经扩散后厂界浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中的限值，厂区内VOCs浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的限值；矿物铸件生产时打磨未被收集的粉尘在车间无组织排放，排放量为0.17t/a，排放速率0.08kg/h，通过车间自然通风系统以无组织形式排放，经扩散后厂界浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表3中的厂界大气污染物监控点浓度限值。  **表7-4 大气环境影响评价估算模型计算结果**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 污染物名称 | | | Pmax/% | D10% | | 有组织 | Q1 | 粉尘 | 0.0809 | / | | VOCs | 0.00957 | / | | 无组织 | VOCs | | 0.233 | / | | 粉尘 | | 1.82 | / |   根据本项目估算模式计算结果，Pmax=1.82%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目环境空气质量评价工作等级确定为二级，评价范围为：以项目厂址所在区域为中心，边长5km的矩形区域。  二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。  （3）污染物排放量核算  根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》：“废气排放口分为主要排放口、一般排放口和其他排放口。原则上将主体工程中的工业炉窑、化工类排污单位的主要反应设备、公用工程中出力10t/h及以上的燃料锅炉、燃气轮机组以及与出力10t/h及以上的燃料锅炉和燃气轮机组排放污染物相当的污染源，其对应的排放口为主要排放口；主体工程、辅助工程、储运工程中污染物排放量相对较小的污染源，其对应的排放口为一般排放口；公用工程中的火炬、放空管等污染物排放标准中未明确污染物排放浓度限值要求的排放口为其他排放口。”因此本项目废气排口均为一般排放口。  本项目大气污染物排放量核算结果见表7-5~表7-7。  **表7-5 大气污染物有组织排放申报表**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **排放口编号** | **污染物** | **申报排放浓度限值/（μg/m³）** | **申报排放速率限值/（kg/h）** | **申报年排放量/（t/a）** | | 一般排放口 | | | | | | | 1 | Q1 | 颗粒物（粉尘） | 3.4 | 0.017 | 0.0355 | | 2 | VOCs | 0.46 | 0.0023 | 0.005 | | 一般排放口合计 | | 颗粒物 | | | 0.0355 | | VOCs | | | 0.005 | | 全厂有组织排放总计 | | | | | | | 全厂有组织排放总计 | | 颗粒物 | | | 0.0355 | | VOCs | | | 0.005 |   **表7-6 大气污染物无组织排放申报表**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **产污环节** | **污染物种类** | **主要污染防治措施** | **国家或地方污染物排放标准** | | **年排放量/（t/a）** | | **标准名称** | **浓度限值/（μg/m³）** | | 1 | 打磨、投料 | 颗粒物（粉尘） | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015） | 0.5 | 0.17 | | 2 | 喷涂脱模剂、加热 | VOCs | 车间通风 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） | 2.0（厂界） | 0.0308 | | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | 1h平均浓度值：6（厂内）  任意一次浓度值：20（厂内） | | 全厂无组织排放总计 | | | | | | | | 全厂无组织排放总计 | | | 颗粒物 | | | 0.17 | | VOCs | | | 0.0308 |   **表7-7 企业污染源大气污染物排污总申报量**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **序号** | **污染物** | **年排放量/（t/a）** | | 1 | 颗粒物 | 0.2055 | | 2 | VOCs | 0.0358 |   （3）大气环境防护距离  本项目排放的大气污染物贡献值较小，粉尘无组织排放最大浓度为0.01641mg/m3，最大占标率1.82%<10%。项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此本项目不需设置大气环境防护距离。  （4）大气环境影响评价自查表  见附件——附表1。  7.2.2 地表水环境影响分析  本项目生活污水产生总量211t/a，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网后由南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理。  （1）废水污染物排放信息  本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。  **表7-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **废水类别** | **污染物种类** | **排放去向** | **排放规律** | **污染治理设施** | | | **排放口编号** | **排放口设施是否符合要求** | **排放口类型** | | **污染治理设施编号** | **污染治理设施名称** | **污染治理设施工艺** | | 生活污水 | COD  SS  氨氮  总磷 | 接管至南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理 | 连续排放流量不稳定 | 污水排口1# | 化粪池、污水处理站 | 沉淀 | 污水排口1# | 是 | 企业总排 |   本项目所依托的南通市经济技术开发区通盛排水有限公司废水间接排放口基本情况见下表。  **表7-9 废水间接排放口基本情况**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **排放口编号** | **排放口地理坐标** | | **废水排放量（万t/a）** | **排放去向** | **排放规律** | **间歇排放时段** | **收纳污水处理厂信息** | | | | **经度** | **纬度** | **名称** | **污染物种类** | **国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）** | | 污水排口1# | 303375.31 | 3534031.94 | 0.0211 | 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司 | 连续排放流量不稳定 | / | 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司 | COD | 50 | | SS | 10 | | 氨氮 | 5 | | 总磷 | 0.5 |   本项目废水污染物排放执行标准见下表。  **表7-10废水污染物排放执行标准表**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **排放口编号** | **污染物种类** | **国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议** | | | **名称** | **浓度限值（mg/L）** | | 1 | 污水排口1# | COD | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准 | 500 | | 2 | SS | 400 | | 4 | 氨氮 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级标准 | 45 | | 5 | 总磷 | 8 |   本项目废水污染物排放信息见下表。  **表7-11 废水污染物排放信息表**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **排放口编号** | **污染物种类** | **排放浓度（mg/L）** | **日排放量（t/d）** | **年排放量（t/a）** | | 1 | 污水排口1# | COD | 320 | 0.00025 | 0.067 | | 3 | SS | 280 | 0.00022 | 0.059 | | 4 | 氨氮 | 40 | 0.00003 | 0.008 | | 5 | 总磷 | 6 | 0.000005 | 0.0013 | | 全厂排放口合计 | | COD | | | 0.067 | | SS | | | 0.059 | | 氨氮 | | | 0.008 | | 总磷 | | | 0.0013 |   ②污水处理可行性分析  南通市经济技术开发区通盛排水有限公司（原开发区第二污水处理厂）目前一期工程2.5万吨/日已经建成运行，已趋满负荷运行。一期工程采用水解＋氧化沟处理工艺对废水进行处理，尾水排入长江，工程于2005年12月建成，2008年10月通过了环保验收。污水厂二期工程2.5万吨/日已通过环保审批，采用水解酸化+四槽式氧化沟+混凝沉淀工艺，于2010年底建成并调试，已经投入运行，根据污水厂介绍，正常情况下，全厂进水量约40000t/d左右，目前二期已经趋于满负荷运行。本项目废水（211t/a）排入开发区污水处理厂三期扩建工程（4.8万吨/日），采用水解酸化+厌氧-缺氧-好氧生物处理工艺。  本项目废水排入污水处理厂处理的可行性分析如下：  A.污水管网建设情况分析  本项目位于南通市经济技术开发区江韵路南、通顺路东，南通市经济技术开发区通盛排水有限公司的污水管网已铺设至此地，本项目产生的废水可通过污水管网排入开发区污水处理厂进行处理。  B.废水量可行性分析  南通市经济技术开发区通盛排水有限公司目前的日处理量约9.8万吨，尚有余量接纳本项目废水，本项目废水产生量为211t/a，且排放的废水进入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司后不会对污水处理厂的生化处理工艺的正常运行产生影响。  C.水质的可行性分析  本项目废水中各污染物浓度均满足南通市经济技术开发区通盛排水有限公司的接纳废水水质的接管要求。本项目废水中无有毒有害物质，不会对污水处理厂生化处理工序造成影响。因此，从废水水质来看，开发区污水处理厂是可以接纳本项目废水的。  **表7-12 本项目废水最终排放情况**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **来源** | **废水量**  **m3/a** | **污染物** | **排入环境** | | **排放去向** | | **\*浓度mg/L** | **排入环境的量t/a** | | 生活污水 | 211 | COD | 50 | 0.01 | 长江 | | SS | 10 | 0.002 | | 氨氮 | 5 | 0.001 | | 总磷 | 0.5 | 0.0001 |   注：\*为污水处理厂尾水排放标准。  （3）地表水环境影响评价自查表  7.2.3 噪声环境影响分析  本项目建成后主要高噪声设备为搅拌机、振动台、挤出机、空压机，噪声源强约75~85dB。  计算中主要考虑建筑物及围墙的隔声及距离衰减因素，预测正常生产条件下的生产噪声在厂界上的各预测值。对照评价标准，作出噪声环境影响评价。  计算公式如下：  ①噪声预测公式：    式中：Lr — 距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）；  L0 — 距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）；  r — 关心点距噪声源距离，m；  r0 — 距噪声源距离，以1米计；  △L— 噪声衰减值，dB（A）。  ②噪声叠加公式采用：    式中：Li —第i个噪声源的声级；  n—声源个数  建筑物和围墙的隔声量约30dB。具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值，然后预测厂界噪声值，预测结果见表7-10。  **表7-13 厂界噪声预测结果（dB）**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **预测点** | **贡献值** | **背景值** | | **预测值** | | **排放标准** | | **达标情况** | | **昼间** | **夜间** | **昼间** | **夜间** | **昼间** | **夜间** | | 1 | 36.7 | 53.8 | 46.2 | 53.9 | 46.2 | 65 | 55 | 达标 | | 2 | 38.1 | 54.2 | 45.0 | 54.3 | 45.0 | 65 | 55 | 达标 | | 3 | 39.9 | 57.8 | 43.5 | 57.9 | 43.5 | 65 | 55 | 达标 | | 4 | 41.9 | 57.0 | 43.7 | 57.1 | 43.7 | 65 | 55 | 达标 |   根据预测结果可知，本项目建成后厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准。  7.2.4 固体废弃物影响分析  本项目产生的固废包括废包装桶2.3t/a、废活性炭0.22t/a，属于危险废物，委托有资质单位处理；生活垃圾产生量为2.64t/a，由当地环卫部门清运并进行卫生填埋处置。  (1)危险废物环境影响分析  本项目危险固废为废包装桶、废活性炭，固体废物的处理处置应遵循分类收集和综合利用的原则，具体处置方式如下：  危险固废：核对《国家危险废物名录》（2016年版），本项目主要产生HW49类危险废物，需委托有资质单位进行处置。  (2)贮存场所环境影响分析  本项目设置1个100m2的危废仓库，位于生产车间东侧。项目所在地地质结构稳定，地震烈度为6级；危废仓库底部高于地下水最高水位；远离居民区及地表水域；区域地质结构稳定，洪水、滑坡、泥石流、潮汐等自然灾害较少；周围没有易燃、易爆的危险品仓库等，因此本项目危废仓库选址符合《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求。  项目危险废物的危险特性主要表现为毒性，危废仓库需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求进行防风、防雨、防晒处理，并进行基础防渗，可避免对周边土壤和地下水产生影响。  (3)运输过程环境影响分析  严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目产生的危废委托有资质单位处置，并按照危废转移要求，同时危废装卸、运输应委托有资质单位进行，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏。  (4)综合利用、处理、处置的环境影响分析  本项目危废委托有资质单位安全处置，严格按照危险废物转移联单制度，确保项目危废的有效处置，因此对周围环境基本无影响。  Ⅰ、综合利用，合理处置  危险废物委托相应有资质单位处置。  Ⅱ、厂内暂堆场影响  各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。  建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。  (5)项目固废产生及处理处置情况  营运期固体废物分析结果见表7-14。  **表7-14 营运期固体废物分析结果**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **名称** | **危废类别** | **危险废物代码** | **产生量（t/a）** | **产生工序及装置** | **形态** | **主要成分** | **有害成分** | **产废周期** | **危废特性** | **污染防治措施** | | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 2.3 | 原辅材料使用 | 固 | 聚醚多元醇、润滑剂、二丁基二月桂酸锡、三乙烯二胺混合液、润滑分散剂等 | 聚醚多元醇、润滑剂、二丁基二月桂酸锡、三乙烯二胺混合液、润滑分散剂等 | 每天 | T/In | 委托有资质单位处置 | | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 0.22 | 二级活性炭吸附装置 | 固 | 有机物、活性炭 | 有机物 | 一年 | T | 委托有资质单位处置 | | 生活垃圾 | / | / | 2.64 | 办公、生活 | 固 | / | / | 每天 | / | 环卫清运 |   7.2.5土壤分析 本项目属于其他纸制品制造项目，为污染影响型项目。按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018) “第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表7-15。 **表7-15 污染影响型敏感程度分级表**   |  |  | | --- | --- | | **敏感程度** | **判别依据** | | 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | | 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 | | 不敏感 | 其他情况 |   **表7-16 污染影响型评价工作等级划分表**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **敏感程度**  **评价等级**  **占地规模** | **Ⅰ类** | | | **Ⅱ类** | | | **Ⅲ类** | | | | 敏感程度 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | | 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | | 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / | | 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / | / | | 注：“/”表示可不开展土壤环境影响评价工作 | | | | | | | | | |   经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于注1中的“单纯混合项目，列入Ⅳ类”。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。  7.2.6 环境风险评价  （1）风险潜势初判  根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+···+qn/Qn（C.1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；  Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。  当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。  当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。  本项目涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目各物质的临界量计算如下：  **表7-17建设项目涉及的主要危险物质的最大储存量和辨识情况**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名称 | CAS号 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | 该种危险物质Q值 | | 1 | 聚醚多元醇 | / | 15 | 2500 | 0.006 | | 2 | 聚酯多元醇 | / | 15 | 2500 | 0.006 | | 3 | 环氧树脂 | / | 7.5 | 2500 | 0.003 | | 4 | 氢化蓖麻油 | / | 4 | 2500 | 0.0016 | | 5 | 二丁基二月桂酸锡 | / | 1 | 2500 | 0.0004 | | 6 | 三乙烯二胺混合液 | / | 1 | 2500 | 0.0004 | | 7 | 湿润分散剂  BYK 530 | / | 1 | 2500 | 0.0004 | | 合计 | | | | | 0.0178 |   结合建设项目风险物质Q值，对照表7-16，由于Q=0.0178<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此仅开展简单分析。  （2）环境敏感目标概况  本项目环境风险潜势为I，仅开展简单分析，本项目周围敏感目标分布情况见表3-2。  （3）环境风险识别  本项目主要危险物质环境风险识别见下表： 表7-18 建设项目涉及的主要危险物质环境风险识别  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **风险单元** | **涉及风险物质** | **可能影响的环境途径** | | 一般仓库 | 聚醚多元醇、聚酯多元醇、湿润分散剂、环氧树脂 | 泄漏、火灾 |  1. 环境风险分析  经识别，本项目涉及的主要风险物质为聚醚多元醇、聚酯多元醇、湿润分散剂、环氧树脂等，如遇明火，火花则可能发生火灾事故，同时燃烧产生CO、SO2、NOX等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入附近水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。项目重点防渗区为原料仓库，已采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。  1. 环境风险防范应急措施  为减少危险物质可能造成的环境风险，宜采取以下风险防范及应急措施：①从生产管理、危险物质贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。②本项目使用的聚醚多元醇、聚酯多元醇、湿润分散剂、环氧树脂为桶装，需定期检查其包装的完整性，加强风险源监控。③项目需设有足够的灭火设施。这些设施包括自动报警系统、干粉灭火系统、泡沫消防栓、消火栓系统等，一旦发生火灾，能保证企业有足够的灭火装置，将火灾损失降到最低。④项目需设有足够的防泄漏物质，如黄沙、吸附棉等，用来吸附泄漏的物质。 （6）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。本项目环境风险简单分析内容见下表。 **表7-19 建设项目环境风险简单分析内容表**   |  |  | | --- | --- | | 建设项目名称 | 年产3000吨矿物铸件、1000吨密封材料项目 | | 建设地点 | 南通市经济技术开发区江韵路南、通顺路东 | | 地理坐标 | 北纬N31.870444° 东经E120.977958° | | 主要危险物质及分布 | 本项目使用的聚醚多元醇、聚酯多元醇、湿润分散剂、环氧树脂主要存在生产车间内的原辅材料暂存区 | | 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 本项目涉及的主要风险物质为聚醚多元醇、聚酯多元醇、湿润分散剂、环氧树脂，发生泄漏，如遇明火，火花则可能发生火灾事故，同时燃烧产生CO、SO2、NOX等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。泄漏废液、消防废水等如拦截不当则可能会进入附近 水环境中，会导致受纳水体环境中相应污染物浓度增高，造成水环境质量污染。项目重点防渗区生产车间已采取防渗措施，对项目地下水、土壤环境风险影响较小。 | | 风险防范措施要求 | 为了防范事故和减少危害，项目从生产管理、原辅材料贮存、工艺技术设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统、防泄漏物质等方面制定相应的环境风险防范措施。 | | 分析结论：在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 | |   7.2.7 环境管理和监测计划  （1）环境管理计划  ①严格执行“三同时”制度  在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。  ②建立环境报告制度  应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。  ③健全污染治理设施管理制度  建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。  ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例  建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。  ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。   1. 自行监测计划   ①大气污染源监测  按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。  **表7-20 废气污染源监测计划**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **类别** | **监测点位** | | **监测项目** | **监测频率** | | 废气 | 有组织 | Q1排放口 | 颗粒物、VOCs | 一年一次 | | 无组织 | 厂界 | 颗粒物、VOCs | 一年一次 |   ②应急监测计划  项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下：   1. 大气环境监测监测因子：颗粒物、VOCs。   监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。  监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。   1. 环保验收监测计划   竣工验收监测计划主要从以下几方面入手：   1. 各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。 2. 按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 3. 在厂界下风向布设厂界无组织监控点。   监测因子为：VOCs、颗粒物。   1. 废气有组织排放口采样监测。监测因子为：Q1排气筒：VOCs、颗粒物。监测项目为废气量、各装置进出口浓度、尾气排放最终浓度。 2. 总排口处取样监测。监测因子为：水量、COD、SS、氨氮、TP等。 3. 厂界噪声点布设监测，布点原则与现状监测布点一致。 4. 是否实现“雨污分流”。 5. 固体废物处理情况。 6. 大气环境防护距离的核实，确定。 7. 是否有风险应急预案和应急计划。 8. 污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。 9. 检查各排污口是否设置规范化。   针对本项目所排污情况，制定详细监测计划表。  **表7-21 本项目监测项目统计表**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **环境要素** | **监测位置** | | **监测项目** | **监测频次** | **备注** | | 废气 | 排气筒 | Q1 | 颗粒物、VOCs | 一年一次 | 委托有监测能力的单位实施监测一年一次 | | 厂界下风向 | | 颗粒物、VOCs | 一年一次 | | 废水 | 废水进、出口 | | COD、氨氮、总磷 | 一季度一次 | | SS | 一年一次 | | 噪声 | 厂界 | | Leq(A) | 一季度一次 |   7.2.8 本项目“三同时”  **表7-22 本项目“三同时”一览表**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **类别** | **污染源** | **污染物** | **治理措施** | **处理效果** | **投资**  **(万元)** | **完成**  **时间** | | 废气 | 投料、打磨 | 颗粒物 | 布袋除尘器+10高排气筒（处理率99%） | 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的标准 | 50 | 与主体工程同时建设同时施工 | | 固化 | VOCs | 二级活性炭吸附+10高排气筒（处理率90%） | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2的标准 | 20 | | 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 化粪池（10m3） | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准 | / | | 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 隔声、减振 | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 | 5 | | 固废 | 工业固废 | 废包装桶2.3t/a | 暂存面积100m2，委托有资质单位处置 | 零排放 | 5 | | 废活性炭0.22t/a | | 职工生活 | 生活垃圾2.64t/a | 环卫清运2.64t/a | | 绿化 | 绿化5976.7m2 | | | / | / | | 事故应急措施 | / | | | / | / | | 雨污分流，排污口规范化设置 | 厂区实行雨污分流，废水排口、雨水排口设置标志牌等 | | | 可满足管理要求 | / | | “以新带老”措施 | / | | | | / | | 总量平衡具体方案 | （1）废水：废水排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。  （2）废气：项目废气排放量在区域内平衡。  （3）固废：实现“零排放”。 | | | | / | | 区域解决问题 | / | | | | / | | 总计 | / | | | | 80 |  | |

**八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类  型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| 大  气  污  染  物 | 投料、打磨 | 粉尘 | 布袋除尘器2套+10m高排气筒排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的标准 |
| 固化 | VOCS | 二级活性炭吸附+10m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的标准 |
| 加热搅拌、喷涂脱模剂 | VOCS | 车间通风 | 厂界达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中的标准，厂区内VOCs达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的标准 |
| 水污  染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 厂区化粪池 | 符合污水处理厂接管要求 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减振 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类 |
| 固体  废物 | 生产 | 废包装桶 | 委托有资质单位处置 | “零”排放，对周边环境无影响 |
| 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |
| 职工 | 生活垃圾 | 环卫收集 |
| 电磁  辐射 | 无 | | | |
| 其他 | 无 | | | |
| 生态保护措施及预期效果  在各项环保措施认真落实的情况下，对生态影响较小。 | | | | |

**九、结论与建议**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、结 论**  1、项目概况  蓝浦新材料科技（南通）有限公司年产15000吨矿物铸件、5000吨模具板材、1000吨模具材料、4000吨密封材料项目已于2019年2月15日获南通市开发区环境保护局批复（通开发环复(书)2019015号），目前该项目厂房还未建设。  由于市场对于矿物铸件、密封材料的大量需求，蓝浦新材料科技（南通）有限公司投资2138.7万元租赁南通市经济技术开发区江韵路南、通顺路东江苏澳兰德新材料科技有限公司现有闲置厂房C内的北侧部分（占地面积1500m2）作为过渡生产使用，建设年产3000吨矿物铸件、1000吨密封材料（A组分）项目，该租赁厂房使用期限截止2021年8月，届时将停止生产，不再运行。由于本项目已建成，未办理环保审批手续，因此本次对该项目进行补做环评。  该项目矿物铸件是由无机矿物材料与热固性环氧树脂体系复合而成的一种新型复合材料，矿物铸造特别适用于高度动态生产工程的各个领域——从机床和机械到电子、太阳能模块、显示器和光学制造到纺织、木工、制图、包装和激光加工设备；密封材料为无溶剂双组分树脂密封材料（包含A、B组分，本项目按比例配制A组分，同时外购B组分，A、B组分的比例为10：1.5）。密封材料主要用于电气、电子工程灌封，包边和过滤器灌、车门模块、制动灯传感器、电池断开电磁阀等，与一般的密封材料相比，其最大的特点是可以进行现场密封、无挥发性溶剂，为环保型产品。  2、产业政策相符性结论  本项目不属于《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中“限制类、禁止类”范围之内，属于允许生产类别，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委[2019]第29号令）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183 号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中“限制类、淘汰类”范围之内，属于允许生产的类别。同时，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]232号）中的限制用地、禁止用地项目，项目所选设备均未采用国家淘汰、限制类工艺设备。本项目不属于禁止、限制类项目。  3、项目选址可行性结论  本项目位于南通市经济技术开发区江韵路南、通顺路东，厂区东侧为待建空地，空地东侧为东方大道，路宽约35米；南侧为待建空地；西侧为通顺路，路宽约15米，路西侧为台因光电科技（南通）有限公司；北侧为长洪分场北匡河，河宽约15米。该地块属于工业用地，该地不在《省政府关于印发江苏省生态区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）、《南通市生态红线区域保护规划》（2013年12月）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）规定的红线区域范围内，选址可行。  4、清洁生产结论  本项目在建设和运营过程中采取了相应的污染防治措施，可以做到达标排放，废弃物做到了综合治理及无害化处理，符合清洁生产要求。  5、项目周围环境质量现状评价结论  (1) 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，长江南通段为Ⅲ类水体，根据《2018年南通市环境状况公报》，长江干流南通段总体水质在Ⅱ~Ⅲ类之间，水质优良；  (2) 项目所在地环境空气质量良好，SO2 、NO2、PM10的监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5、CO超标；  (3) 项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。6、污染防治措施及环境影响  （1）废水  本项目建成营运后，生活废水经化粪池预处理后排入市政污水管网，经南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理达标后排入长江，措施可行，对地表水环境影响较小。  （2）废气  投料、打磨产生的粉尘经布袋除尘器处理，处理后的废气由1根10米高排气筒Q1排放，排放速率及排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中的标准；固化产生的VOCs收集后经二级活性炭吸附装置处理，尾气由1根10米高排气筒Q1排放，排放速率及排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的标准。无组织排放的废气VOCs最大落地浓度低于《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放监控浓度限值，粉尘最大落地浓度低于《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）3中的厂界大气污染物监控点浓度限值。  （3）固体废物  本项目运营过程中产生的废包装桶、废活性炭为危废，委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一清运处置，对环境不会产生影响，方法可行。  （4）噪声  本项目营运期间主要噪声源为搅拌机、振动台、挤出机、空压机，通过设备布局合理减振、墙体的隔声作用和距离衰减作用后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准，方法可行。  7、污染物排放总量  本项目污染物产生及排放情况如下表：  **表9-1 本项目污染物产生及排放一览表 单位：t/a**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **污染源** | **污染因子** | **产生量** | **削减量** | **接管量** | **排入环境的量** | | 废水 | 废水量 | 211 | 0 | 211 | 211 | | COD | 0.084 | 0.017 | 0.067 | 0.01 | | SS | 0.074 | 0.015 | 0.059 | 0.002 | | 氨氮 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.001 | | 总磷 | 0.0013 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | | 废气（有组织） | 粉尘 | 3.553 | 3.5175 | — | 0.0355 | | VOCs | 0.049 | 0.044 | — | 0.005 | | 废气（无组织） | 粉尘 | 0.17 | 0 | — | 0.17 | | VOCs | 0.0308 | 0 | — | 0.0308 | | 固废 | 一般工业固废 | 0 | 0 | — | 0 | | 危险固废 | 2.52 | 2.52 | — | 0 | | 生活垃圾 | 2.64 | 2.64 | — | 0 |   总量平衡方案：  （1）废水：废水排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司集中处理，废水及污染物排放总量在污水处理厂总量内平衡。  （2）废气：本项目废气排放量在区域内平衡。  （3）固废：实现“零排放”。  **综上所述，蓝浦新材料科技（南通）有限公司年产3000吨矿物铸件、1000吨密封材料项目符合国家、地方产业政策，选址可行；在采取有效的污染防治措施后，项目废水、废气、噪声、固废等的排放或处置均能满足环境保护要求，对周围环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。**  **二、建议**  1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，各项污染治理工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。  2、加强宣传教育，增强全体员工及顾客的环保意识和安全意识。  3、项目建好后须经环保部门检验合格后方可进行正式营运。  **附图：**  附图1、生态红线图；  附图2、江海港区1单元规划图  附图3、地理位置图；  附图4、项目周边300米状况图；  附图5、厂区平面布置图。  **附件：**   1. 备案； 2. 土地证； 3. 租赁协议； 4. 澳兰德现有项目环评批复； 5. 噪声现状监测报告； 6. 合同； 7. 委托书； 8. 承诺书。 |
| 预审意见：  公 章  经办人： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见：  公 章  经办人： 年 月 日 |
| 审批意见：  公 章  经 办 人： 年 月 日 |